Фурнитура для окон  Обзор торговых марок.
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В задачи данного издания не входит детальный разбор всех конструктивных особенностей фурнитуры различных производителей. Представим вашему вниманию лишь краткие характеристики наиболее известных торговых марок, любезно предоставленные фирмами-производителями. 

AUBI (Германия) 
В настоящее время на рынке современных окон представлено значительное количество систем фурнитуры для окон из ПВХ, дерева и алюминия. Одной из таких систем является фурнитура немецкой фирмы "AUBI". 
Высокое качество изготовления фурнитуры гарантируется использованием современных автоматических линий по сборке наиболее ответственных узлов и элементов фурнитуры. 

Особенности фурнитуры фирмы AUBI (Германия): 
1. Одним из основных преимуществ фурнитуры "AUBI" является, запатентованный фирмой, "ролик качения с регулировкой в трех направлениях", который можно регулировать не только вправо-влево (для регулировки прижима), но и выдвигать его вверх (для выравнивания допусков фальц-люфта, с сохранением вращения), причем для этого не требуется никаких дополнительных прокладок. Благодаря применению "ролика качения" и профилированию основных элементов, усилие на ручке значительно меньше (особенно это ощутимо при больших размерах створок, когда увеличивается количество точек прижима); 

2. Запатентованные фирмой "AUBI" фиксирующие шипы позволяют закрепить фурнитуру в фурнитурном врезе до крепления саморезами; 

3. Одной из ведущих разработок в технике фурнитуры является изобретение конструкторами фирмы "AUBI" устройства подъема створки. Благодаря этому устройству была решена проблема провисания створки при длительной нагрузке. Удачное техническое решение и месторасположение данного устройства, позволяют ему работать не только при повороте створки, но и в положении наклона, уменьшая нагрузку на опору наклона и петлю, что гарантирует клиенту длительную и качественную работу фурнитуры; 

4. Самоустанавливающийся угол наклона створки выбирает все люфты в области опоры наклона, что позволяет устранить вибрацию наклоненной створки в этом узле при сквозняке; 

5. Блокировка произвольного самозахлопывания позволяет избежать закрывания окна из положения наклона при сквозняке; 

6. Фурнитура "AUBI-300" технологична в монтаже и эксплуатации: 
- обрубка сопрягаемых элементов производится в одной плоскости; 
- легко доступные и простые регулировки; 
- удобные шаблоны; 
- рамные элементы фурнитуры цельнометаллические и максимально приспособлены к каждому конкретному профилю; 
- симметричная пробивка отверстий для верхней и нижней петель; 
- петли практически не выступают за габариты створки. 

7. Фурнитура "AUBI-300" отличается своей многовариантностью, т.е. каждый изготовитель окон и дверей может выбрать для себя и своих клиентов наиболее приемлемые варианты (или вариант) комплекта фурнитуры. 

Огромное внимание фирма "AUBI" уделяет защите окон от взлома. У этой фирмы существует новая противовзломная система "AUBI 300 SAFETY PLUS". Конструкторы сумели объединить в одном зацепе свойства как противовозломности, так и обеспечения прижима, благодаря чему противовзломный "грибок" не создает дополнительного усилия на ручке. Кроме того, данная система является модульной, что позволяет создавать створки как основной степени безопасности (защита от обычных инструментов), так и повышенной (самой высокой степени безопасности в данном направлении). 
Следует также отметить, что покрытие "AUBI-resist" на основе щелочных электролитов, является покрытием очень высокого уровня, что подтверждается знаком качества RAL, который присвоен фурнитуре фирмы "AUBI". Это покрытие увеличивает защиту от коррозии в 2-3 раза. 
Для успешной работы на российском рынке, фурнитура "AUBI" прошла испытания в органе по сертификации замочных и скобяных изделий "Замок" и получила сертификат соответствия © ГОСТ Р DE. 9006. 1. 0070. 

МАСО (Австрия) 

Особенности фурнитуры фирмы MACO: 

1. Фирма выпускает скрытую фурнитуру для поворотного и поворотно-откидного открывания. Использование скрытой фурнитуры, детали которой не видны снаружи, позволяет улучшить внешний вид окна. Еще одним достоинством скрытой фурнитуры является возможность ее применения для наружного открывания; 

2. Фурнитура АРТЕК МУЛЬТИ 2000 обеспечивает максимум функций при минимуме деталей, простоту сборки и достаточно большую область регулирования приборов, что важно при сборке фурнитуры и монтаже окон: 
- поворотно-откидные механизмы оснащены встроенным фиксатором блокировки ручки, который предохраняет от выпадения створки при ошибочном переводе ручки из положения поворотного открывания в положение откидывания створки; 
- наружная шина механизмов имеет ребро, которое придает конструкции жесткость и способствует уменьшению трения между наружными и внутренними шинами; 
- пружины угловых элементов выполнены из трех-четырех слоев нержавеющей стали, что увеличивает долговечность и надежность фурнитуры; 
- наличие соединительного элемента "МУЛЬТИ" с геометрическим замыканием для фиксированного соединения двух соприкасающихся между собой наружных шин, например, угловых передач с ножницами или механизмами, избавляет от необходимости использования специальных обрубочных ножниц и способствует равномерному распределению нагрузки на все детали фурнитуры; 
- последней новинкой является восковая обработка всей фурнитуры, которая гарантирует стопроцентную защиту деталей от коррозии, уменьшает трение между шинами и придает поверхности привлекательный внешний вид; 
- угловые петли и опоры - идентичны для лево- и правостороннего открывания поворотных, поворотно-откидных и откидных створок, за счет этого сокращается количество наименований фурнитуры на складе; 
- все угловые петли, за исключением полностью скрытых угловых петель, имеют три степени свободы - вертикальную, горизонтальную и прижим створки; 
- прижим створки к раме регулируется при помощи запорных цапф, имеющих овальную форму. В зависимости от изменения положения цапфы меняется прижим створки к раме. Большой ход запорной цапфы увеличивает область допуска при монтаже запорных деталей 

3. Противовзломная фурнитура обеспечивает большую, чем традиционная фурнитура, защиту от взлома с помощью противовзломных цапф, которые несут на себе две функции: запирания и защиты от взлома. 

4. В зависимости от количества запирающих позиций фурнитура МУЛЬТИ 2000 имеет 6 степеней защиты - А,B,C,D, AHS, DIN; 

5. Механизмы АРТЕК МУЛЬТИ 2000 прошли испытания в ГОССТРОЕ РФ на соответствие российским стандартам и получили следующие сертификаты: 
- сертификат соответствия на механизмы; 
- сертификат соответствия на производство. 

ROTO (Германия) 

Особенности фурнитуры фирмы ROTO: 
- Благодаря специальному методу обработки поверхностей деталей фурнитуры, фирма "ROTO" является пока единственной фирмой, предоставляющей 10-летнюю гарантию на свою продукцию (система Centro 101); 
- Фурнитура фирмы "ROTO" отличается от фурнитуры других фирм, плоским запорным язычком. Фирма "ROTO" - единственный в мире производитель приборов с такой формой запорного язычка. Преимуществами данной формы являются: 
- усилие, действующее при запирании окна на запорные части (запорный язычок и ответную планку), концентрируется не в одной точке, а распределяется по всей поверхности касания; 
- при запирании окна требуется меньшее усилие, так как угол захода запорного язычка в ответную планку постоянен и составляет 450. Из-за снижения трения, усилие, требуемое для запирания, снижается до минимума. 

Если подвести итог вышесказанному, то получается, что плотность запирания окна сохраняется неизменной длительное время, а приборы служат дольше. 

Фурнитура ROTO позволяет обеспечить поворотно-откидную схему открывания для створки со следующими параметрами: 
- Ширина створки по фальцу: min 310 мм - max 1600 мм; 
- Высота створки по фальцу: min 350 мм - max 2400 мм; 
- Вес створки: max 130 кг. 

Технология изготовления ПВХ-окон была запатентована в Украине (СССР) основателем фирмы Вильгельмом Франком еще в 1972 г. В настоящее время приборы ROTO прошли испытания в Минстрое Росси на соответствие российским стандартам и получили следующие сертификаты: 
- Сертификат соответствия на приборы 
- Сертификат соответствия на производство 
- Свидетельство на товарный знак 

SIEGENIA (Германия) 

Фирма "Siegenia- Frank", основанная в 1914 г. в немецком городе Зиген, является сегодня одним из крупных производителей фурнитуры в Европе. Ее коммерческие филиалы расположены в Англии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Польше и в России. 

Особенности фурнитуры фирмы SIEGENIA: 

- универсальность многих частей фурнитуры позволяет устанавливать ее как на деревянные и пластиковые окна, так и на алюминиевые. Также возможна установка данной фурнитуры на право- и левосторонние окна; 
- конструктивные особенности фурнитуры данной фирмы, позволяют производителям окон легко и быстро подобрать соответствующую конфигурацию под требования каждого заказчика; 
- малое количество мест крепежа фурнитуры в окне и легкость соединения ее отдельных элементов не только сокращает время монтажа, но и экономит крепежный материал; 
- использование в конфигурации фурнитуры соответствующей опоры нижней петли дает возможность устанавливать оконные створки весом до 130 кг, а также створки, размеры которых превышают максимально допустимые, определяемые производителями ПВХ-профилей для окон; 
- отсутствие необходимости в предварительном загибе промежуточной предачи, при установке на окнах арочной конфигурации; 
- наличие фурнитуры угловой формы для деревянных и пластиковых окон наклонной и нестандартной конструкции; 

WINKHAUS (Германия) 

Фирма 'Winkhaus', основанна в 1854 году в немецком городе Хальфере. Сегодня 'Winkhaus' - это промышленная группа (холдинг) со штаб-квартирой в г. Тельгте. Более чем в 40 странах мира 'Winkhaus' представляют дочерние предприятия, многие из которых сами производят продукцию. В России - это фирма 'Винкхаус РОС' (Москва). 

Особенности фурнитуры фирмы WINKHAUS: 

1. Главное отличие фурнитуры 'Winkhaus' - качество и надежность, при множестве дополнительных возможностей, подтверждаемые ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ гарантией; 

2. Одним из основных отличий, является простота в регулировке, которая достигается благодаря особой конструкции роликов, расположенных на элементах фурнитуры. Они обеспечивают необходимый прижим рамы к створке, а регулировка этого прижима осуществляется вручную (без использования инструментов). Эту регулировку может осуществлять конечный пользователь. Конструкция запатентована; 

3. Фурнитура фирмы 'WINKHAUS' существует не только для стандартных прямоугольных (поворотных и наклонно-поворотных) створок, но и для нестандартных конструкций, таких как: безимпостные (штульповые) на шпингалетах или тягах, поворотные и наклонно-поворотные арки и трапеции, фрамуги. При помощи этой фурнитуры возможно изготовление наклонно-раздвижных конструкций различного типа открывания. Таким образом, фурнитура данной фирмы, благодаря своей универсальности и техническим возможностям, может использоваться для окон всевозможных конфигураций и размеров; 

4. Цветовая гамма фурнитуры 'WINKHAUS' достаточно широка: от стандартного белого и коричневого до нестандартных цветов, таких как, например, зеленый или бежевый. Фирма также предоставляет всю цветовую гамму накладок на петли по стандарту RAL; 

5. Элементы фурнитуры не выступают за границы створки. 

Гордость фирмы 'WINKHAUS' - элемент, позволяющий осуществлять многоступенчатый наклон створки при проветривании. Аналога этого элемента нет в фурнитуре других фирм. Данный элемент позволяет не просто откинуть окно, а обеспечить дозированное поступление воздуха. 

6. существует элемент, который позволяет разгерметизировать окно за счет отжатия верхней части створки на 1,5-2 мм, для обеспечения естественного обмена воздуха в помещении; 

7. также существует элемент, позволяющий приподнимать провисшую створку при закрывании; 

8. существуют два вида ограничителей поворота створки на большие углы: первый вид ограничителей поворота позволяет открываться створке на постоянно заданный угол (для того, чтобы она не билась об откос), второй вид ограничителей поворота позволяет открывать и фиксировать створку на разные углы при помощи поворота ручки; 

9. есть такой элемент фурнитуры, который позволяет открывать створку на 5 см и фиксировать ее в таком положении. Этот элемент может быть использован для ограничения доступа детей к открытому окну; 

10. также для ограничения доступа детей к окну используется ручка с ключом или детский замок, который позволяет наклонять окно, но не дает возможности открыть его в повороте; 

11. Фурнитура фирмы 'WINKHAUS' - противовзломная , благодаря специальной конструкции, она препятствует отжатию створки от рамы; 

12. Дистанционное открывание фрамуг - еще одна из возможностей фурнитуры 'WINKHAUS'. 

Фурнитура 'WINKHAUS' сертифицирована Госстроем России на соответствие ГОСТ 30777-2001, ГОСТ 538-88, что дает возможность использовать данную фурнитуру в массовом жилищном строительстве.
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