Как подобрать размеры окон пвх в соответствии с назначением помещения?

Подбирая размеры окон пвх для отдельных помещений, нужно найти золотую середину. С одной стороны, чем больше окон, тем лучше освещение, с другой гораздо большими будут и потери тепла. Окна не обладают такими же высокими теплоизоляционными свойствами, как стены или крыша. Эти свойства у окон в два и даже в три раза хуже.
В помещениях, в которых будут часто или подолгу находиться люди, размеры окон пвх и их соотношение площади окон к площади пола должно составлять минимум 1:8, то есть на 1 м2 остекления должны приходиться 810 м2 пола. Если в помещении есть только одно окно, то эффективнее расположить его посередине более длинной стены. Чем выше находится окно, тем больше света будет проникать внутрь и тем более равномерным окажется освещение. Верхний откос окна не рекомендуется делать на слишком большом расстоянии от потолка. Помещения дневной зоны (гостиная, столовая). Не требуют слишком интенсивной инсоляции, но должны быть хорошо и равномерно освещены. Для гостиной площадью около 27 м2 минимально требуемое освещение обеспечивают размеры окон пвх 116 х 144 см или одно большое двухсекционное балконное окно 146 х 230 см.

Спальня. Не требует такого же освещения, как гостиная. На 17 м2 достаточно одного окна размером, например, 146 х 144 см. Кухня. Для этого помещения подходят размеры окон пвх в виде удлиненного прямоугольника (более длинная сторона по горизонтали), с подоконником, расположенным на высоте 100-120 см от уровня пола. Такое окно обеспечивает нужное для работы равномерное, достаточно сильное освещение, в то же время под подоконником можно установить кухонные тумбы.


Ванная. По мере возможности она должна иметь окно, которое не должно располагаться слишком низко, чтобы не лишать помещение небольших размеров ценной площади, предназначенной, например, для монтажа зеркала, умывальника или душевой кабины. Высоко расположенное маленькое окошко пропустит свет в ванную, но будет труднодоступным для мытья и открывания. Планируя расположение окон, стоит помнить об освещении лестничной площадки. Эту функцию могут выполнить небольшие окна или стеклоблоки. Лестничная площадка подходящее место для окна с нестандартной формой, например круглого или очень узкого.


Равномерное освещение гостиной гарантируют окна, расположенные более чем на одной стене, так свет проникает внутрь с нескольких сторон
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В домах большой площади можно позволить себе огромное окно в ванной и такой красивый вид

Установка мансардных окон является наилучшим способом освещения мансарды. Они пропускают приблизительно на 30-40% больше света, чем окна в люкарне и окна в щипцовой стене. 1 м2 оконного стекла пропускает свет для 812 м2 пола. Мансардные окна устанавливают на крыше с уклоном ската более 15%. Чтобы обеспечить хороший обзор изнутри, размеры окон пвх подбирают в зависимости от угла наклона крыши. Чем более плоской будет крыша, тем длиннее должно быть окно. Мансардные окна различаются между собой прежде всего способом открывания. При использовании поворотных окон следует помнить о том, что ручка не должна находиться выше 180-200 см от уровня пола.
Внимание! Показатель сопротивления теплопередаче R мансардных окон составляет, как правило, 0,70,9 м2*°С/Вт, что превышает нормы показателя сопротивления теплопередаче для самой холодной температурной зоны России.

Чтобы улучшить обзор из эксплуатируемых чердачных помещений, мансард ные окна комбинируют с карнизными, которые монтируются в пристенок (коленчатую стенку) и могут быть глухими или открывающимися

