Советы по предварительному замеру. 

  Никто не станет спорить что плохой монтаж даже очень дорогих окон может испортить все ваши ожидания. А качественный монтаж не дорогого окна может показать очень хорошие результаты. Значит если Вы хотите сами снять размеры чтобы заказать и установить металлопластиковое окно, Вам необходимо ознакомиться с основными правилами при замерах конструкций. 
  Самая большая трудность это правильном определении габариты будущего окна.


Рис.1
  Очень важно изначально правильно определить размеры конструкции, чтобы в дальнейшем избежать проблем с установкой.  Специалист, выполняющий замеры, должен иметь хорошее воображение, разбираться в конструкции профиля, иметь аналитическим складом и знать правила монтажа металлопластиковых конструкций.

  Замер старого окна необходимо делать с внутренней и внешней стороны проема: со стороны помещения между откосами (рис 2, размер В) и с улицы (рис 2, размер А). Эти размеры нужны для точного определения глубины четверти вашего проема.
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Рис.2

 
Новый размер должен быть больше чем наружный ( рис 2. А) чтобы конструкция не выпадала из проема. А на сколько больше это уже зависит от многих факторов. Сохраняются или нет очертания проема или он в дальнейшем будет обшиваться вагонкой, утепляться.

Н= А+2*X 
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H - ширина окна, А- размер снаружи, X - расстояние на какое вы хотите завести окно за четверть. Обычно размер Н примерно равен расстоянию В. 

Высота окна чаще всего соответствует расстоянию от верхнего откоса до отлива или подоконника. 

  Вы должны понимать, что настоящий проем скорее всего перекошен (как правило в панельных домах). Это приводит к тому, что нужно делать размеры конструкции больше на величину этого самого перекоса. Чаще всего базовому размер увеличиться на 200-400 мм по ширине и высоте.

  Некоторым нравится, когда с улицы видна вся коробка окна. другие хотят больше света поэтому стараются делать окно как можно шире. Это все нужно учитывать, но, все равно базовые размеры окна определяются по большей части возможностью самого проема.

  Важно помнить что в нижней части конструкции снаружи устанавливается отлив а в помещении подоконник. Они устанавливаются на подоконную планку которая по высоте может иметь размеры от 20 мм. до 35 мм. в зависимости от марки ПВХ профиля. Значит нижняя часть рамы не должна быть ниже конца проема. Отлив устанавливается обязательно под окно. Такой монтаж исключает попадание воды под конструкцию. 

  Когда размеры будущего окна уже известны, нужно сравнить их с внутренними размерами вашего проема. Это делается для подстраховки чтобы вовремя обнаружить просчет в замерах. Они должны быть меньше. Иначе конструкция не поместиться в проем. 

  Для заполнения монтажного шва (расстояние от коробки до стены) используют монтажную пену. Она не дружит с солнцем, поэтому ее следует обязательно закрывать нащельником или специальным силиконом.  При замере нужно стараться чтобы ширина монтажного шва (стеной - рама) не был больше чем 3-10 см. Подробнее читайте инструкцию по применению на баллоне пены. В случае очень большого расстояния от рамы до откоса можно использовать дополнительный набор профилей (расширители), позволяющих увеличивать ширину коробки окна при постоянных размерах вашего остекления. Такие профиля сконструированы специально для подобных вариантов. Не рекомендуется экономить на расширителях.

 Внимание: выше описанные советы предназначены для предварительного обмера проема. Полученный размер вы можете использовать для предварительного просчета по телефону. Для окончательного обмера проема лучше всего пригласить специалиста с выбранной вами оконной фирмы. 
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