Советы по замеру окон.

 
 Вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением, что не правильный монтаж даже самых хороших окон может свести на нет ожидаемый эффект от их применения. А правильная установка и подгонка самого дешевого окна может дать весьма не плохие результаты. Поэтому, если Вы взялись самостоятельно замерить, заказать и смонтировать металлопластиковое окно, пытаясь сэкономить на вызове опытного специалиста или же выполнить чей-то заказ, тогда Вам будет полезно ознакомиться с замером окна. 
  Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Именно на этом этапе закладывается первая "мина" замедленного действия, превращающая любой монтаж в лихорадочный поиск выхода из тупикового положения.

Правило первое.
  Человек, выполняющий замеры, должен обладать прекрасным объемным воображением и аналитическим складом ума, быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Набор этих качеств встречается не так уж и часто. В большинстве случаев работа выполняется "на авось", а проблемы пытаются решать "по мере их возникновения" (часто в течение нескольких последующих лет).

Правило второе. 

  Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри помещения и снаружи (с улицы).Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема (назовем их базовыми размерами), дабы не "выпадать" наружу. А вот насколько больше - зависит от множества мало предсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже. 

Правило третье. 

  Уточните у заказчика, сохранятся ли очертания существующего проема с внешней стороны к Вашему следующему приезду. Ибо с него может быть удалена старая штукатурка, нашита вагонка, уложен дополнительный ряд кирпичей или бригада молодцов расширит его "до черт знает каких размеров" без предварительного уведомления.

Правило четвертое. 

  Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, к базовому размеру проема обычно приходится прибавлять по 15-20 мм слева, справа и сверху. 

Правило пятое. 

  Убедитесь, что Ваш вкус и вкус Вашего заказчика совпадают в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Некоторым нравится, когда практически вся коробка окна замуровывается в стену и не видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей его красе. И попробуйте доказать, кто из них прав. В том случае, если предпочтителен первый вариант и не предполагается наращивать проем снаружи штукатуркой или вагонкой, Вам придется добавить к базовому размеру проема величину, равную ширине профиля коробки окна минус 15-20 мм.

Правило шестое. 

  Никогда не забывайте, что с нижней стороны окна снаружи должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Вообще отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте соединения коробки и проема.

Правило седьмое. 

  После того как определитесь с размерами будущего окна, сравните их с внутренними размерами оконного проема (см. Правило 1).Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, определить, насколько толстым должен быть слой штукатурки, который придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, и не придется ли "вгрызаться" в откосы, дабы Ваше окно встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы было поменьше подобной глупой работы.

  Для герметизации окна, то есть для заполнения стыка между оконной коробкой и стеной наиболее часто применяемым материалом является полиуретановая пена. Преимущества этого варианта: хорошая теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота в использовании и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодня нет. Но массовое и бездумное его применение чревато весьма неприятными осложнениями.
  Во-первых, пена разрушается под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать. Но достаточно взглянуть на "свежеиспеченные" фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто даже и не удосуживается обрезать ее излишки, обвисающие с козырьков и стыков и приобретающие со временем желтый цвет.
  Во-вторых, высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры не менее чем на 5%. В результате этих периодических "втягиваний-выпячиваний" при толщине стыка 8-12 см коробка окна "гуляет" на величину 4-6 мм. Это, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. 

Правило восьмое. 

  Стремитесь к тому, чтобы ширина стыка между стеной и оконной рамой не превышала 3-5 см, особенно при больших размерах окна. Тем более, что сделать это совершенно не сложно - все изготовители оконных профилей, кроме основного набора, необходимого для изготовления собственно окна, обязательно производят дополнительный набор профилей, позволяющих увеличивать ширину коробки окна с шагом 2 см при неизменных размерах остекления. Эти профили специально сконструированы и предназначены для таких случаев. Поэтому не следует бояться, что окно станет "неполноценным". Наоборот, не рекомендую экономить на таких расширителях.

