Установка окон

http://www.alta-okna.com.ua/ustanovka-okon/
Металлопластиковые окна по своим физико-механическим свойствам отличаются от традиционных деревянных окон. 
В частности, они герметичнее, чувствительнее к летне-зимним колебаниям температур. Профиль ПВХ имеет большую гибкость, чем алюминиевый профиль или деревянный брус того же сечения. А потому установка металлопластиковых окон должна быть особенно качественной. Чтобы они работали долго и безотказно, необходимо, чтобы монтаж был выполнен точно и добросовестно, с соблюдением всех технических требований. 

Установка пластиковых окон на практике

К сожалению, в жизни установка окон далеко не всегда осуществляется по прописанным правилам. 
Среди причин – недостаточная квалификация или халатность монтажников, экономия на расходных материалах в ущерб качеству. Когда установка окон осуществлена неправильно, окна плохо открываются и закрываются, продуваются. На стеклопакетах выпадает конденсат, из-под подоконника дует, трескаются и сыреют откосы, грохочет отлив во время ветра и дождя. Скрипят фурнитурные механизмы, туго проворачиваются ручки и т. д. и т. п. В большинстве случаев все эти прелести – последствия неправильного, халатного и «экономного» монтажа.

Например, если установка пластиковых окон произведена с превышением максимально допустимого расстояния между точками крепления, профиль будет прогибаться под действием ветровых нагрузок и перепадов температур; результат – растрескивание примыкающих откосов. Неправильная установка опорных колодок под подоконниками заставляет их прогибаться на стыке с оконной коробкой. «Экономия» на герметиках приводит к отсырению откосов и грохоту отлива. Если же установка металлопластиковых окон осуществляется с использованием короткого или некачественного строительного уровня, не удается выставить точно в плоскости запорные элементы фурнитуры, ответные планки и петли, впоследствии чего туго работают механизмы, скрипят петли. Монтаж окон с неправильно подобранными крепежными элементами (другого типа или размера) лишает крепления конструкции необходимой жесткости и т. д. 

Установка металлопластиковых окон: нарушения и их последствия

	Причина
	Результат

	Превышение максимально допустимых расстояний между точками крепления
	Трещины на оконных откосах

	Неправильная установка опорных колодок под подоконниками
	Отсутствие необходимой жесткости подоконника

	Недостаточное применение герметиков
	Отсырение откосов

	Монтаж окон с использованием короткого или некачественного уровня
	Неудовлетворительная работа, повышенный износ оконной фурнитуры, скрип петель

	Неправильный выбор типа, размера крепежных элементов
	Отсутствие необходимой жесткости установленных конструкций


Каким должен быть монтаж окон – нормативные требования

Установка металлопластиковых окон – трудоемкая и ответственная процедура, правильное выполнение которой является залогом их безупречной эксплуатации и долговечности.

На сегодняшний день разработан ряд документов нормативного (ГОСТы) и рекомендательного (ТУ) характера, в которых регламентируется процесс монтажа дверных блоков, а также установка окон. Киев ваш город проживания или другой город Украины – требования к монтажному шву и крепежным элементам абсолютно одинаковые.

Монтажный шов должен:

1. Быть механически прочным и в тоже время пластичным.

2. Отвечать экологическим и противопожарным требованиям.

3. Обеспечивать достаточную изоляцию помещения от передачи тепла, проникновения шума и влаги.

4. Препятствовать образованию конденсата на поверхности стыка и примыкающих к нему участках окна и стены, обращенных в помещение.

5. Обеспечивать паропроницаемость и отсутствие конденсата в толще шва.

В процессе монтажа закрепление оконного блока в проеме должно быть обеспечено механическими средствами. Применение в качестве элементов крепления монтажной пены, клеев и подобных материалов – недопустимо.
Элементы крепления окон ПВХ и требования к ним

Монтаж пластиковых окон невозможен без использования элементов крепления. Существуют следующие их виды.
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Рамный анкер. Применяется для крепления больших тяжелых окон, дверей к прочным полнотелым стенам (бетоны, полнотелый кирпич).

2. Анкерная пластина. Применяется для крепления окон, дверей средних и малых размеров небольшого веса. Может применяться при любом материале стены (пенобетон, газобетон, керамоблок, пустотелый кирпич, деревянные стены, стены каркасно-щитовых конструкций).

3. Турбовинт. Применяется для крепления окон любых размеров и веса в случаях, когда нужно произвести монтаж металлопластиковых окон в стене, материал которой содержит значительное количество пустот (керамоблок, газо- и пенобетон, пустотелый кирпич, керамзитобетон).
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К крепежным элементам выдвигаются следующие общие требования.

1. Шаг элементов крепления для белых ПВХ профилей не более 700 мм, для цветных – не более 600 мм.

2. Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента 150–180 мм для белых профилей, 250 мм – для цветных.

3. Расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента 120–180 мм.

4. Заглубление в стеновой проем и вид крепежного элемента должны соответствовать материалу стены.
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Установка окон (Киев): передовые технологии

Согласно последним нововведениям в технологии монтаж металлопластиковых окон предполагает выполнение 3-слойного монтажного шва.

1. Наружный слой – гидробарьер состоит из гидроизоляционного паропроницаемого материала, устойчивого при эксплуатационных температурах -30-+70. Это может быть саморасширяющаяся уплотнительная лента, специальные герметики, некоторые виды нащельников. Основные функции внешнего слоя – защита от атмосферной влаги и УФ-излучения, свободный выпуск пара из помещения наружу.

2. Средний слой несет тепло- и звукоизоляционную функцию и выполняется, как правило, монтажной пеной. Заполнение среднего слоя монтажной пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.

3. Внутренний слой должен защищать материал центрального слоя от проникновения водяного пара, так как при повышении влажности среднего слоя ухудшаются его теплоизоляционные свойства. Выполняется он пароизоляционной самоклеющейся лентой, специальными мастиками, герметиками. Применение такого монтажного шва улучшает теплофизические характеристики конструкций, исключает возможность появления влаги на откосах и их растрескивания, промерзания монтажного шва.

Установка пластиковых окон с применением 3-слойного шва с использованием ПСУЛ – предварительно сжатых уплотнительных лент называется «Иллбрук-монтаж» (компания «Illbruck» – производитель ПСУЛ).

Как проверить, качественна ли установка окон

Сделать это желательно сразу после того, как произведен монтаж металлопластиковых окон. Признаки правильной установки окон следующие:

1. Окно жестко закреплено в проеме. При открытии и закрытии створок коробка остается неподвижной. Перемещения или колебания коробки – недопустимы.

2. Створки окна открываются и закрываются легко, без усилия. Не допускаются: трение или стуки в момент открывания-закрывания окна.

3. Петлевая сторона окна размещена строго вертикально. Допустимое отклонение – 1 мм на 1 погонный метр профиля, но не более 3 мм на всю высоту конструкции.

4. Подоконник не прогибается при надавливании на него рукой.

5. Монтажный шов – равномерный, без сквозных щелей, просветов и крупных пузырей воздуха.

6. Отлив установлен жестко с применением механических крепежных элементов и шумогасящих материалов, например монтажной пены.

7. Максимальное расстояние между элементами крепления: для белых ПВХ профилей – 700 мм, для цветных – 600 мм.

8. Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента – 150-180 мм для белых ПВХ профилей и 250 мм – для цветных.

9. Расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента – 120-180 мм.

Заключение
Помимо перечисленных, существует еще одна причина непрофессиональной установки окон – чрезмерное стремление к экономии. Уважаемые клиенты! Экономия в ущерб качеству нерациональна: рано или поздно нарушения, допущенные при монтаже, придется устранять, а это непростой процесс. В любых климатических условиях непрофессиональная установка окон (Киев в этом плане отнюдь не исключение) неизменно обернется дополнительными затратами.

