Гипсовая штукатурка


Гипсовая штукатурка (Гіпсова штукатурка), штукатурка стен (штукатурка стін), гипсовая машинная штукатурка (штукарка механічним способом).


Гипсовые штукатурки - это идеальный, простой в применении и универсальный материал, который можно использовать в помещениях любого типа для всех внутренних стен и потолков, в том числе и на кухне и в ванной комнате. Материал подходит почти для любых типов оснований.

Если необходимо оштукатурить большие площади, в качестве экономного решения предлагается штукатурка механизированного нанесения. Этот способ нанесения намного легче и быстрее, чем ручной. Гипсовая штукатурка засыпается в штукатурную машину, если она фасованная в мешках, или непрерывно подается в штукатурную машину с контейнера через конвейерную установку.

Преимущества использования гипсовой штукатурки:
1.Ровная и надежная поверхность (белые и крепкие поверхности при использовании гипсовой штукатурки). Это надежная основа для покраски (не нужно шпаклевать), поклейки обоев, укладки плитки.
2.Универсальность (смесь легко наносится на любую твердую поверхность: дерево, металл, кирпич, газо-и пеноблоки, бетон).
3.Екологичность (штукатурки, изготовленные на основе гипсовой смеси, гигиенические и безвредные для здоровья, не имеют запаха и не вызывают аллергических реакций.
4.Гипсовая штукатурка создает в помещении оптимальный микроклимат. Повышенная влажность поглощается, сохраняется и в нужный момент удаляется. То есть, если в помещении повышенная влажность - поверхность стен ее впитывать, если слишком сухо - выделять. Стены "дышат". Смеси на основе гипса не содержат никакой химической добавки - только минеральные компоненты. Хорошо растворяются в воде другие значения после высыхания - впитывают именно столько влаги, сколько необходимо. После высыхания штукатурка не боится воды. В народе бытует мнение, что традиционная цементно-известковая штукатурка дышит. Да, это правда, но: традиционная штукатурка + грунтовка + стартовая шпаклевка + грунтовка + финишная шпаклевка + грунтовка - все это создает паронепроницаемым слой.
5.Економичность. Прежде всего - это экономия времени. Гипсовые смеси наносятся очень быстро (механизированным способом) и экономно. Толщина нанесения от 5 до 40 мм. В течение дня силами одной бригады (4-5 чел) вкладывается от 50 до 100 кв. метров штукатурки (в зависимости от сложности работ). Гипсовым штукатурным смесям, в зависимости от температуры помещения, нужно для высыхания 7-14 дней. Низкая теплопроводность гипса препятствует потере тепла. Кроме того в состав смеси входит перлит - естественный теплоизоляционный материал. Поверхности стен на ощупь очень теплые.

Преимущества гипсовых штукатурок механизированного нанесения заключаются в том, что это позволяет добиться высокого качества поверхности, что исключает или предельно минимизирует  работы, а также ускоряет нанесения штукатурных смесей без нарушения технологий и ущерба для качества; ровные поверхности и углы; лучшая адгезия, так как раствор наносится под давлением; требуется меньше рабочей силы; высокая устойчивость к механическому воздействию.

Основные преимущества штукатурных работ механизированным способом на этапе подготовки и нанесения:
    * механизация такого трудоемкого процесса как перемешивание;
    * исключается процесс доставки готового раствора к месту работ, все происходит автоматически;
    * значительно быстрее и экономнее осуществляется нанесение раствора на поверхность;

Заказывая штукатурные работы механизированным способом Вы:
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1) экономите время;
2) экономите материал;
3) привлекаете меньше рабочей силы;
4) получаете высококачественную поверхность;
5) исключаете или предельно минимизируете шпаклевочные работы;
6) получаете готовую поверхность под покраску или поклейку обоями.

Гипсовые штукатурки механизированного нанесения-серия МР 75
КНАУФ-МП 75 - сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего материала с полимерными добавками. Рекомендуется там, где требуется изготовление высококачественной поверхности стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью в кратчайшие сроки. Штукатурка МП 75 КНАУФ применяется для оштукатуривания внутренних помещений и применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д. Наносится высокопроизводительными штукатурными машинами фирмы PFT и PUTZMEISTER. Например моделями PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 и другими штукатурными станциями. Специальные добавки, входящие в химический состав штукатурной смеси для машинного нанесения МП 75 КНАУФ позволяют увеличить период жизни штукатурки МП 75 и тем самым увеличивается производительность штукатурных работ. Производительность труда с использованием гипсовой штукатурки для машинного нанесения МП 75 КНАУФ и штукатурных станций PFT G4, PFT G5 Super, PFT Monojet 2.13/3.35, PFT RITMO, PUTZMEISTER MP 25 Mixit, PUTZMEISTER MP 35, PUTZMEISTER MP 22 увеличивается для бригады примерно в 3 - 4 раза, при этом качество оштукатуренных оснований находится на высшем уровне. Машинный метод штукатурных работ обеспечивает значительное преимущество в производительности по сравнению с ручным методом, особенно при больших объемах штукатурных работ.

Иными словами гипсовая штукатурка машинного нанесения - это действительно шаг вперед в сфере строительства, удобна в использовании и столь необходимая когда время - деньги.

