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	В связи с растущими ценами на городское жилье и с постоянным ухудшением экологической ситуации, потребители все чаще строят или приобретают загородную недвижимость в ближайших пригородах Санкт-Петербурга. Эта тенденция вполне объяснима: свежий воздух, отсутствие соседей и городской суеты. Если Вы приняли решение построить коттедж, то прежде чем выбирать кровельные и фасадные материалы, планировать дизайн интерьера и заниматься ландшафтными работами, необходимо задуматься о системе очистки сточных вод. За пределами города, как правило, отсутствует система канализации и владельцу загородного дома приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и очисткой бытовых сточных [image: image1.jpg]


вод.

Необходимо отметить, что основной частью любой системы локальной канализации является септик, в котором разлагается большая часть органических загрязнений, содержащихся в сточной воде. Именно о нем и пойдет речь в данной статье.

Септик, как показывает практика, является не только простым в обслуживании, но и самым надежным очистным сооружением. Он работает независимо от подачи энергии, сам по себе и поэтому пользуется большим спросом, благодаря своей неприхотливости и функциональности.

Септик (англ. septic, от греч. septikos — гнилостный, гнойный) — система локальной механической очистки бытовых сточных вод в небольших объемах в местах отсутствия центральной канализационной системы. Септик представляет собой подземный отстойник, состоящий из нескольких отсеков, через которые последовательно протекают сточные воды. Предварительно обработанные в септике сточные воды в последствии подвергаются биологической очистке при помощи биофильтра. В процессе фильтрации в септике задерживается в виде осадка 90-99% взвешенных веществ. По сути, септик является канализационной системой индивидуального типа, идеально подходящей для загородного дома, дачи или коттеджа.

Основными параметрами при выборе септика являются объем и материал, из которого он изготовлен.

На российском рынке представлены следующие виды септиков: металлические, бетонные, полимерные и стеклопластиковые. Каждый из перечисленных вариантов обладает своими достоинствами и, увы, недостатками.

Неоспоримым преимуществом металлических септиков является повышенная прочность. При этом они достаточно тяжелые, поэтому для их установки потребуется дополнительное оборудование, например, кран. И, следует помнить, что металлические септики, подвержены коррозии, причем как снаружи, так и изнутри.

На первый взгляд септики из бетона обладают только достоинствами: не ржавеют, не выталкиваются из земли грунтовыми водами. При этом тяжесть конструкции осложняет и удорожает монтаж, а верхняя часть бетонной конструкции может потерять герметичность и начать протекать.

Полимерные септики являются самыми дешевыми, легкими и простыми в установке. Их производят как зарубежные, так и отечественные фирмы. Конструктивно полимерные септики оформлены в виде цилиндрических или бочкообразных резервуаров. Они не требуют защиты от коррозии, но при этом не исключена вероятность повреждения полимерной оболочки, например, крысами. Кроме того, незагруженный септик при малом собственном весе в случае подъема уровня грунтовых вод может быть попросту выдавлен на поверхность. Важно, что такие септики герметичны: это исключает проникновение грунтовых и талых вод, которые могут переполнить септик и вывести его из строя.

Стеклопластиковые септики — это септики нового поколения. Выбор стеклопластика в качестве материала для изготовления септиков и других емкостей не случаен. Стеклопластик не гниет и не ржавеет, практически не стареет, по прочности превосходит сталь, устойчив к агрессивным жидкостям и ультрафиолету. В России данные септики представлены под маркой Flotenk.

Объем септика — тоже жизненно важное измерение при приобретении данного устройства. Действующие в России СНиПы предусматривают суточную норму водопотребления — 200 литров на человека. Иными словами, объём септика должен быть равен четырём суточным расходам воды. Именно такой объем позволяет добиться максимально возможной степени превращения органических загрязнений в анаэробном процессе.

Кроме основных параметров, при выборе септика необходимо учитывать и дополнительные:
Геометрия септика должна быть такой, чтобы путь сточной воды в септике был максимален.
Минимальная глубина септика — 1,2 м.
Минимальное расстояние между зеркалом воды и крышкой септика — 30 сантиметров.
Септик должен быть расположен не ближе чем в пяти метрах от дома и не ближе чем в двадцати метрах от водозабора.
Тип грунта. Грунт песчаный — просачиваемый. В этом случае идеально подойдут септики с полями поглощения. При эксплуатации таких канализационных установок не возникает вопрос отвода очищенной воды. В песчаных грунтах могут использоваться септики с биологической очисткой, с последующим отведением очищенной воды в грунт или на рельеф.
Грунт глинистый — непросачиваемый. В глинистых грунтах используются септики, как с почвенной фильтрацией, так и с биологическим фильтром. При этом необходимо изготовить искусственный гравийно-песчаный фильтр. А также нужно смонтировать специальный комплект оборудования для отвода очищенной воды из гравийно-песчаного фильтра.

Принцип работы септика заключается в следующем. Загрязнения, содержащиеся в сточных водах, оседают на дно, где подвергаются медленному процессу анаэробного (без доступа кислорода) брожения, в результате которого одна часть загрязнений переходит в раствор, а другая скапливается на дне септика и превращается в так называемый ил. Процесс осуществляется при участии бактерий, естественным образом формирующихся в бытовых сточных водах. Можно сказать, что септик выполняет две основные функции: анаэробного реактора и отстойника.

Септик предполагает использование биопрепаратов для систем канализации, которые производятся в нашей стране уже более пяти лет. Это желательно, но не обязательно. Применение данных препаратов является целесообразным как с экономической, так и с гигиенической точек зрения, поскольку:
При использовании биопрепаратов объем образующегося ила значительно уменьшается, позволяя экономить на чистке септика.
Современные биопрепараты не наносят вред окружающей среде и человеку.
При использовании биопрепаратов в процессе разложения загрязнений не происходит выделения неприятных запахов.

Как и все остальное септик нуждается в уходе. Приблизительно раз в полгода необходимо убирать образующийся осадок или так называемый ил. В противном случае нарушается процесс правильной очистки сточных вод. Чистка септика происходит путем вычерпывания или откачки образовавшегося ила. Данные работы может производить как специализированная компания, так и сам владелец септика. Расходы при обращении в компанию составляют в среднем 20$, а от Вас потребуется обеспечить подъезд к месту работы.

Если Вы будете самостоятельно чистить септик, то сможете использовать удаленный осадок на участке в качестве удобрения. Но это можно делать только после того, как он подсохнет. Поскольку в жидком виде осадок из септика в почву вносить опасно: в нем могут находиться возбудители различных заразных заболеваний. И все же не следует использовать ил в качестве удобрения для тех растений, которые употребляются в сыром виде.

В заключение следует сказать, что очистка сточных вод с помощью септика имеет много достоинств. Однако есть у данного метода и недостатки. Применение способа подземной фильтрации возможно лишь при глубоком уровне залегания грунтовых вод, иначе можно спровоцировать экологическую катастрофу. Кроме того, для фильтрации стоков подходят не все типы почв. Идеальный вариант — песчаный грунт, а глины и суглинки практически не пригодны.
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