Канализация своими руками - монтаж автономной загородной канализации частного дома и дачи

Сегодня дом с традиционными в недавнем прошлом «удобствами во дворе» редко где встретишь. Только пожилые или немощные люди, либо те, кто испытывает серьёзные финансовые затруднения, не организуют свою собственную автономную систему канализации. Прочие же хозяева частных загородных домов стараются, в первую очередь, спланировать и организовать свою систему сбора, утилизации и обезвреживания сточных вод. Можно смело сказать, что канализация своими руками сегодня – это модно!

Прежде чем приступить к выбору системы автономной канализации, нужно чётко определить то, какой объём сточных вод её ожидает и выяснить, как сделать канализацию своими руками (хотя бы основные моменты и особенности этого процесса). В сети можно найти ни одно описание с фото «канализация своими руками» или монтаж канализации своими руками видео, которое поможет выполнить эту операцию без особых проблем.

Канализация частного дома своими руками (точнее её тип) зависит от многих факторов, среди которых количество проживающих в доме людей, активность её использования (круглый год или сезонно) и т.д.

Организация и состав очистных устройств и сооружений зависят от примерного объёма сточных вод и их состава, типа почвы и её рельефа, глубин пролегания грунтовых вод и промерзания грунта и многих других факторов различного значения. Определившись с элементным составом очистной системы, нужно разработать её конструкцию с учётом предполагаемых затрат и надёжности системы. Можно даже сказать, что канализация в доме своими руками начинается именно с этого этапа!

Существует немало классификаций канализационных систем, согласно одной из них они делятся на энергонезависимые и энергозависимые. Энергозависимая загородная канализация своими руками характеризуется тем, что он более компактна, процессы в ней протекают быстрее и для её работы используется компрессор или насос. Именно фактор необходимости использования техники, работающей на электричестве, и делает подобные системы зависимыми от наличия электроэнергии. Кроме того, такая канализация загородного дома своими руками требует периодическое техобслуживание используемых устройств и агрегатов.

Энергонезависимая канализация на даче своими руками отличается тем, что сточные воды в неё попадают самостоятельно, то есть самотёком. Процессы фильтрации и очистки в таких системах длятся заметно дольше, да и камеры более габаритны. 

Самая простая автономная канализация своими руками – это выгребная яма. Причём для загородной сельской территории водоотвод следует делать по раздельной схеме, когда так называемая «чёрная вода» (то есть отходы) ​должны направляться именно в выгребную яму, а «серая вода» (так называют бытовые сточные воды) лучше всего отводить в специальные очистные системы, имеющие функцию биоочистки. Монтаж канализации своими руками только в виде выгребной ямы позволяет собирать в ней яме отходы, которые со временем перегнивают, а при последующей чистке ямы идут на компост. Благодаря этому уровень очистки бытовых вод уменьшается, как и затраты на сооружение очистной системы.

Стоит отметить, что дачная канализация своими руками «чёрной и серой воды» всё-таки более популярна. 

Схем автономной канализации немало, но самая короткая и простая канализация своими руками – это сочетание двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Но такая канализация в квартире своими руками подойдёт только для частных небольших домиков. Для более серьёзных и крупных сооружений нужно куда более сложные и громоздкие системы, включающие в свой арсенал функцию биоочистки. Например, песчаные и супесчаные грунты позволяют использовать специальные дренажные траншеи.

При больших объёмах сточных вод требуется равномерное их распределение. Для этого устройство канализации своими руками предусматривает в канализационной схеме после септика установку колодцев, а к самому септику – дозирующей камеры. В противном случае сточные воды переполнят распределительные трубы, а поле в районах их расположения будет заболачиваться.

Если же на участке преобладает глинистая или суглинистая почва, то для биоочистки обычно используют специальные песчано-гравийные фильтры или выполняющие ту же функцию траншеи (их уровень должен быть на один метр выше уровня грунтовых вод). Во избежание промерзания в холодное зимнее время канализация своими руками (видео этого процесса можно найти в сети), очистные сооружения и трубы должны быть тщательно утеплены.

Многие хозяева домов нередко устанавливают в комплекте с прочими фильтрами биофильтр, имеющий искусственную загрузку. Такая прокладка канализации своими руками позволяет сэкономить площадь под фильтрующие очистные сооружения и, соответственно, затраты на ведение земляных работ. Водопровод и канализация своими руками такого типа в последнее время довольно популярны.

Далее рассмотрим несколько самых популярных технологий очистки сточных вод.

Начнём с уже упомянутого самотёчного метода. Это такая локальная канализация своими руками, когда сточные воды самостоятельно из дома через систему трубопровода попадают в первую камеру септика. В этой камере отходы отстаиваются, а их компоненты проходят первичное разделение. Здесь жировые отходы (что логично) всплывают на поверхность воды, а твёрдые частицы оседают. Следующая стадия – «осветлённые» сточные воды проходят через специальный биофильтр, где они взаимодействуют с анаэробные бактериями (так называются живые организмы, которым для своего нормального развития не нужно наличия кислорода). Такая прочистка канализации своими руками очень эффективна.

Теперь пару слов о самом фильтре. Тем, кому предстоит замена канализации своими руками или ремонт канализации своими руками, эта информация будет полезна. Как правило, это несколько щёточек, внешне напоминающих ёршики, используемые для мытья посуды, на которых и обитают эти самые «очистные» бактерии, которые при прохождении через фильтр очистных вод, разлагают биологические вещества и соединения. Что интересно, очистка на этом этапе всегда происходит одинаково, независимо от типа септика, а вот далее система канализации своими руками может быть организована по-разному. 

Либо сточные воды отправляются во вторую камеру септика, где они отстаиваются, то есть происходит вторичное разделение частиц, тех, которые прошли первую камеру и не задержались на биофильтре. Сточные воды затем переходят в третью камеру, в которой осаждаются взвеси, а уже потом воды идут на финальную фильтрацию либо на фильтрующий колодец, либо на поля фильтрации. Это канализация своими руками, схема №1. Также возможен вариант, когда сточные воды сразу из первой камеры идут на последний этап очистки, миную вторую и третью камеры септика.

Но фильтры могут быть и другого типа – аэробными, то есть теми, которые нуждаются в свободном кислороде. В случае использования подобных фильтров очистка идёт следующим путём – сточные воды, пройдя первичную и вторичную стадии очистки (последняя на всё том же анаэробном фильтре), идёт на аэротенк. В него нагнетается воздух под давлением, таким образом, в аэротенке создаётся специальная среда, насыщенная кислородом. В таких установках часто применяется активный ил, который, собственно, и является местом «поселения» бактерий. Принцип работы аэробных бактерий состоит в том, что они биологическим путём окисляют органические соединения, разрушая их сразу после воздействия анаэробных бактерий. Установка канализации своими руками, сочетающей в себе реакцию от этих двух воздействий, позволяет добиться гораздо более высокого уровня очистки сточных вод, чем использование одного отдельного способа. 

Этот же принцип используется в другом методе, когда в одной камере помещаются бактерии двух разных типов – это так называемые реакторы переменного действия. В тот момент, когда камера насыщается воздухом, в действие вступают аэробные бактерии, а когда наблюдается кислородное голодание, в дело вступают анаэробные бактерии. Такой универсальный подход очень эффективен и применяется, чаще всего, в Европе. Однако можно построить канализацию своими руками такого типа и у нас, в России, было бы желание. Стоит отметить, что септики в данном случае достаточно небольшие, что также неплохо.

Однако такой синтезированный подход хорош только в тех случаях, когда канализацией пользуются в постоянном режиме. Другими словами, когда оба вида бактерий получают свой энергетический паёк. В противном случае бактерии теряют свою активность, жизнеспособность и производительность и, как следствие, качество их работы существенно снижается. Поэтому если вы посещаете свой загородный дом только время от времени, то вам потребуется внутренняя канализация своими руками несколько иного типа (например, может пригодиться для вашего участка ливневая канализация своими руками).

В любом случае выбор за вами!

http://mayaqua.ru/kanalizaciya-svoimi-rukami
