Септики от А до Я

(устройство канализационной сиcтемы загородного коттеджа)


Комфортную жизнь в загородном доме трудно себе представить без таких привычных уже удобств, как ванная, туалет, кухня. Но при отсутствии централизованной или хотя бы местной канализации сточные воды сразу образуют проблему. И очень большую. Буквально, хоть убегай из дома.
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В случае необходимости большого заглубления септиков UPONOR шахты их смотровых люков можно наращивать до высоты 1,5 м 




© "САНТЕХ- СПЕЦМОНТАЖ"
Заглубление отводной канализационной трубы на 60 - 70 см позволяет резко сократить объем земляных работ при установке септика




© "Свит-пол"
Пластиковые септики "АНИОН" легко устанавливаются в котлован вручную 




© "Лига-Б"
Все поверхности металлических септиков внутри и снаружи гидроизолируют чаще всего битумными мастиками - несколькими слоями горячего и холодного нанесения 




© "Лига-Б"
Бетонные септики целесообразнее делать цельносборными, это существенно повышает их водоне- проницаемость, однако если собирать септики на месте монтажа из отдельных колец заводского изготовления, то устройство получается дешевле









© "Лига-Б"
Септики для большого объема стоков, например от группы домов, часто делают металлическими, соединяя патрубки отдельных камер с помощью электросварки и тщательно изолируя сварной шов




© "САНТЕХ- СПЕЦМОНТАЖ"
Площадки с высоким уровнем грунтовых вод обязательно следует осушать перед установкой очистных устройств




Семейство септиков Luko на объем стоков от 1 до 7,5 м3, выполненных из армированного стеклопластика и оснащенных датчиком переполнения емкости LABKO 




Два выпускных патрубка трехкамерного моноблочного септика Flotec-2 ("ТОПХАУС") из стеклопластика позволяют проще обустроить поле фильтрации, подсоединяемому к септику




© "САНТЕХ- СПЕЦМОНТАЖ"
Септики заводской сборки благодаря простоте конструкции и завершенному оснащению допускают проведение работ по их установке практически круглогодично, независимо от состояния грунта




© "САНТЕХ- СПЕЦМОНТАЖ"
Местный дренаж с вентилируемыми дренами вокруг емкостей очистных устройств предупреждает их "всплытие" при высоком уровне грунтовых вод




© "САНТЕХ- СПЕЦМОНТАЖ"
Весь набор комплектующих (три камеры, удлинители, смотровой колодец и трубы) для монтажа пластикового септика Uponor Sako на объем стоков 1 м3 легко умещается на грузовике 
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Решить головоломную проблему отвода бытовых стоков из коттеджей, стоящих отдельно или в лишенном канализации поселке, можно, установив индивидуальное очистное сооружение (ИОС). Многие застройщики (и даже риэлторы, предлагающие готовые дома!) думают, что оно представляет собой только септик (накопитель, отстойник). Это довольно распространенное, но совершенно ошибочное мнение. Причины его возникновения кроются, скорее всего, в нежелании вникать чуть глубже в то, что, пусть относительно, связано с выгребной ямой или детским горшком. Проблема, действительно, непростая, но в ее решении у человека есть добровольные помощники. Дело в том, что очистка стоков всегда осуществляется с участием микроорганизмов, хотя и проходит несколько стадий (ну не могут бактерии съесть все и сразу!). Принципиальных путей организации этого процесса два: 
1. Почвенная фильтрация, то есть упование на живущие в грунте бактерии. 
2. Использование специальных устройств заводского изготовления (моноблочного или модульного типа), где микроорганизмы поселяются на созданных для них загрузках. 

По опыту специалистов компании "САНТЕХСПЕЦМОНТАЖ", из 500 смонтированных ИОС более трети приходится на сооружения по первому варианту. Стоки из кухни, ванной и туалета направляются в септик - подземный резервуар, предназначенный для накопления и предварительной очистки (осветления) отработанных вод. Более того, даже в заводских ИОС модульного типа первым тоже работает септик. На выходе из него стоки еще недостаточно очищены (в лучшем случае на 65%), но лишь после этой стадии предочистки осветленные воды направляются на дальнейшую обработку. Куда и как - тема отдельного разговора. 

А что внутри?
Поступающие в септик хозяйственно-бытовые воды, содержащие фекальные и органические загрязнения, в результате брожения постепенно распадаются с образованием растворимых веществ, газов и нерастворимых частиц. В стоках всегда присутствуют так называемые анаэробные, разлагающие органику микроорганизмы, для жизнедеятельности которых не требуется кислород и солнечный свет, поэтому септик может быть герметичным. Однако разложение нечистот сопровождается выделением газов, а вот их надо выводить с помощью вентиляции. 

С течением времени взвешенные, коллоидные (студенистые) и нерастворенные вещества постепенно образуют на дне осадок. Это так называемый сброженный активный ил, представляющий собой биомассу, состоящую из сообщества бактерий и простейших (их мудрено называют микробионтами), обитающих в осевших на дно нерастворимых органических и минеральных веществах. Объем ила в процессе работы септика постоянно увеличивается, и его время от времени требуется удалять, для чего предусматривается специальный люк. Минимальный срок пребывания стоков в септике, необходимый для частичного разложения находящихся в них примесей, составляет 3 дня, поэтому объем резервуара рассчитывается из трехкратного суточного расхода жильцами воды (с учетом, естественно, их индивидуальных потребностей). 

Процесс брожения лучше всего протекает при слегка повышенной температуре, поэтому не следует допускать слишком сильного охлаждения септика в зимнее время. Чтобы не снизить уровень жизнедеятельности микроорганизмов, над септиком укладывают слой грунта, обычно толщиной 50-60 см и даже более. На активность бактерий негативно влияет и присутствие антибиотиков, хлора и других токсичных веществ, вот почему нежелательно сбрасывать в ИОС лекарства и домашнюю химию. Недопустимо попадание в септик талых и ливневых вод - они могут вызвать его переполнение, что сильно ухудшит или совсем прекратит процесс очистки. Дождевую или талую воду следует отводить через ливневую канализацию. Для биологического разложения очень важно, чтобы в сточных водах всегда обитали анаэробные бактерии. Этого можно добиться, если, периодически удаляя из септика ил, оставлять там примерно 10-20% осадка. 

Выбираем септик
Итак, резервуары для накопления и отстаивания стоков называются септиками. Производят их как в России, так и за рубежом из самых разных материалов. На рынок они поступают в готовом виде. Но септик можно соорудить и на месте из строительных материалов и полуфабрикатов. 
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	Поскольку сброс неочищенных или недостаточно очищенных вод приводит к загрязнению окружающей среды, к сбрасываемым на рельеф местности (в канаву, овраг) или в водоем стокам применяются санитарные нормы, ограничивающие содержание в них вредных веществ и микроорганизмов. Такие стоки должны быть очищены на 95 % и более. За несоблюдение этих требований статьей 250 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. 
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Основными параметрами при выборе септика являются его объем и материал, из которого он изготовлен. Минимальный объем септика рассчитывается исходя из трехкратного суточного расхода воды. Средний расход на одного человека составляет приблизительно 200 л в сутки (при пользовании туалетом, душем и кухней). Получается, что для средней семьи из четырех человек необходимый объем септика - около 2,5 м3 (200 • 3 • 4 = 2400 л). А если с небольшим запасом, то 3 м3. 

Санитарные нормы допустимых загрязнений в очищенных стоках, мг/л
	Загрязняющий фактор
	Стоки, сбрасываемые:

	
	на рельеф (в канаву, овраг)
	в водоем рыбохозяйственного назначения

	БПКполн*
	6
	3

	Взвеси
	10
	Прирост не более 0,25

	Азот аммонийный
	2
	0,4

	Нитриты
	3,3
	0,02

	Нитраты
	45
	9

	Фосфаты
	3,5
	0,5

	ПАВ**
	0,5
	0,1

	Яйца гельминтов и вирусы
	Не допускаются
	Не допускаются


увеличить таблицу 

Примерный уровень загрязнения стоков после очистки в септике
	Загрязняющий фактор
	Значение, мг/л

	БПКполн*
	150-200

	Взвеси
	60-98

	Азот аммонийный
	30-70

	Нитриты
	Не нормируются

	Нитраты
	Не нормируются

	Фосфаты
	~10-30

	ПАВ**
	~2

	Яйца гельминтов и вирусы
	Не допускаются

	* - БПКполн - биохимическая потребность в кислороде (полная). Чем выше БПКполн, тем грязнее стоки;

	** - ПАВ-поверхностно-активные вещества


увеличить таблицу 

Часто с целью повышения эффективности процесса очистки емкость разделяют поперечными перегородками на две, три камеры и более. Или же последовательно соединяют два или три однокамерных септика. В первой емкости осаждаются крупные фракции, во второй и третьей-более мелкие. Однокамерные резервуары применяются при расходе воды до 1 м3 в сутки, двухкамерные - до 5 м3/сут, трехкамерные - свыше 8 м3/сут. В двухкамерном септике первая емкость занимает не менее двух третей всего резервуара, в трехкамерном - около половины. Количество камер влияет и на цену. Трехкамерный септик на 2 м3 стоит около 50 тыс. руб., а однокамерный того же объема и материала - 18 тыс. руб. 

Теперь о материале, из которого изготавливается септик. Резервуар подвергается воздействию как снаружи (давление дождевых и подземных вод, грунта), так и изнутри (по степени химической агрессивности стоки приближаются к морской воде). Исходя из этого, септики бывают полимерными, металлическими и бетонными. 

Полимерные септики - самые дешевые, легкие и простые в установке. Их производят как зарубежные фирмы - UPONOR , LABKO (Финляндия), CALONA-PURFLO (Франция), так и отечественные - "АНИОН", "ЛИГА-Б", "НВР-БИО", "ЭЛГАД ПОЛИМЕР". Конструктивно полимерные септики оформлены в виде цилиндрических или бочкообразных резервуаров. Имеют люк. Не требуют защиты от коррозии, но при этом не исключена вероятность повреждения полимерной оболочки, например, крысами. Кроме того, незагруженный септик при малом собственном весе в случае подъема уровня грунтовых вод может быть попросту выдавлен на поверхность. Эту проблему разные фирмы решают по-разному. Скажем, UPONOR рекомендует закреплять резервуар на бетонной плите-основании с помощью тросов. 

При монтаже септиков от CALONA- PURFLO специалисты фирмы "СВИТ- ПОЛ" засыпают пространство между "бочкой" и стенками котлована (30-50 см) не вынутым грунтом, а смесью песка с цементом в пропорции 100 кг цемента на 1 м3 песка. Смесь укладывается послойно, с тщательным уплотнением каждого слоя и одновременным заполнением резервуара водой. Когда смесь наберет прочность, вокруг септика образуется своеобразный защитный панцирь, который принимает на себя давление грунта и уменьшает его химическое воздействие на пластмассу. 

На выставке BATIMAT (Москва, 2004 г.) были представлены септики из стекловолокна производства российской фирмы "ТОПХАУС". Как и полимерные, они очень легки, невосприимчивы к коррозии, но при этом не боятся крыс и грызунов и стоят на 20 % дешевле пластиковых аналогов. К тому же выпускаются трехкамерным моноблоком. 

Металлические септики изготавливаются серийно фирмами "ЛИГА-Б", "КОМПЛЕКСНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ", "КУБОСТ", "НВР-БИО" и под заказ на любом металлообрабатывающем заводе. Имеют вид баков (кессонов), прочны, просты в монтаже, однако значительно тяжелее полимерных, поэтому для их установки требуется кран. Основным недостатком таких септиков является их подверженность коррозии как снаружи, так и внутри. Даже с помощью различных защитных покрытий никакой из железных баков невозможно на достаточно долгий срок уберечь от ржавления. Септик, изготовленный из "нержавейки" (08Х18Н10), будет стоить в полтора раза дороже, чем аналогичный из обычной стали. 

Бетонный септик способен противостоять давлению грунтовых вод и совершенно не боится коррозии. С виду это монолитный колодец-стакан. Выпускается только в однокамерном варианте. Недостатком такого резервуара являются значительный вес и гигроскопичность материала. При использовании бетонного септика в обводненных грунтах необходимо убедиться в качестве гидроизоляции корпуса (марка водонепроницаемости бетона не должна быть ниже W8). Для установки люков требуется надстройка, кирпичная или тоже бетонная. Септик можно либо купить готовым ("ЛИГА-Б"), либо возвести прямо на участке. 
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	Биоактиваторы
Естественный процесс очистки стоков можно значительно ускорить применением биоактиваторов. Биоактиватор - это препарат, состоящий из нетоксичной смеси живых микроорганизмов и особых ферментов, в несколько раз ускоряющих процесс распада хозяйственно-бытовых стоков. Определенную дозу этого состава достаточно время от времени смывать в унитаз, откуда он попадает в септик. При взаимодействии биактиватора с органическими веществами стоков (фекалии, жиры, бумага) последние постепенно распадаются на воду, газы и осадок, который можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Но осадочный ил накапливается в этом случае значительно медленнее, что позволяет очищать септик не так часто (всего один раз в три года). Биоактивные вещества бывают очень полезны как при первом запуске септика, так и после его очередной очистки. Также они являются средством первой помощи при закупорке канализации, переполнении резервуара или чрезмерном использовании стиральных порошков. Биоактиватор можно вносить не только в септик, но и в компост или прямо в грунт. На отечественном рынке биоактиваторы представлены пока скупо. Это Septic system maintainer DWT-360 (TRI SYNERGY, США), Atmosbio (ATMOS, Франция), Bio Enzyme Granules (SANNITREE INTERNATIONAL, ЮАР), а также Bio 7 Shock и Bio 7G (AB7 INDUSTRY, Франция). Поставляются они в виде порошка или гранул в банках или в коробках. Одной банки Septic system maintainer DWT-360 хватает на целый год для септика объемом до 4000 л (банка стоит около 700 руб.). В первый раз необходимо засыпать 6 мерных ложек (ложка вложена), а в дальнейшем достаточно добавлять по 2 ложки ежемесячно. Биоактиватор Atmosbio выпускается в коробках (1 коробка - 24 дозы в отдельных пакетах). Одного пакетика достаточно на недельную порцию стоков от семьи из 2-3 человек. Стоимость коробки - около 700 руб. Если септик долго был недозагружен или в него попали токсичные вещества, следует поднять количество стоков до нормы, засыпать 5 пакетиков сразу, а дальше опять перейти на еженедельную дозу. Препарат Bio Enzyme Granules выпускается в гранулах (100 г, около 100 руб.). На септик объемом 2 м3 достаточно раз в месяц вносить по 100 г вещества. В упаковке Bio 7 Shock - 24 пакетика. Содержимое одного пакетика высыпают в унитаз или раковину регулярно, раз в две недели. Препарат хорошо устраняет запахи и ликвидирует жировые отложения в сифонах, трубах и септике (объемом 1 м3). Годовые затраты - около $ 100. Для эффективного удаления из отработанных стоков фосфора и его соединений фирма GREEN ROCK (Финляндия) предлагает продукт Aqua Stone, который представляет собой дозатор с набором таблетированных химикатов. Он устанавливается на унитазе. Растворенный химикат поступает в систему, где сохраняет химическую активность достаточно долго. К моменту попадания сточных вод в септик фосфор уже успевает перейти в состав малорастворимой суспензии, которая выпадает в осадок. Одной таблетки достаточно на 1000 циклов слива, что при нормальном режиме эксплуатации составляет 3 месяца. Поэтому десяти таблеток, как правило, хватает на год работы системы очистки. Стоят они около $ 55. 
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Сегодня наметилась тенденция к расширению функций устройств первичной очистки. Так, CALONA-PURFLO ввела в конструкцию классического септика уловитель взвесей и жира (модель С3000). Это устройство представляет собой съемную кассету, заполненную фильтрующей загрузкой "пузолан" (вулканическая высокопористая скальная порода). Кассета с фильтрующей загрузкой извлекается и промывается струей чистой воды один раз в полгода. 

В малых септиках от GREEN ROCK к трем секциям отстойника добавлена четвертая - секция фильтра (модели Green Rock 0,5 и 10s).После первичной очистки в отстойнике-сепараторе жидкая фракция поступает на доочистку в биофильтр, а не сразу на поле фильтрации. Биологическая очистка происходит многоступенчато, через слои каменного волокна. При прохождении осветленных вод через биофильтр содержащиеся в них сложные органические соединения окисляются и превращаются в простые. В результате образуется минеральный осадок, который в течение 2-3 недель заселяют бактерии. Они питаются оставшимися органическими веществами, расщепляя их на воду и углекислый газ. Слои биофильтра снизу вентилируются воздухом, что заметно активизирует процессы окисления. Срок службы фильтров Green Rock - 3-5 лет, потом их заменяют новыми. Отработавшие пластины легко поддаются утилизации, поскольку изготовлены из природного материала. К примеру, их можно закопать в компостную яму и по истечении определенного срока использовать в качестве удобрения. 

В установке "Бриз-1СЭ" ("ЭЛГАД ПОЛИМЕР") биологическая доочистка происходит за счет жизнедеятельности находящихся в отдельной камере аэробных (нуждающихся в кислороде) бактерий, которые специально туда помещаются. Осветленная вода из камеры септика попадает на волокнистый фильтр, где бактерии разлагают органику, оставляя после себя лишь минеральные вещества. Своеобразен полимерный моноблок "Кедр" от компании "КОНТУР-ВЕСТ" (Россия). Цилиндрический резервуар (диаметром 1400 и высотой 2000 мм), разделенный на 4 камеры, устанавливается вертикально. В качестве загрузки биофильтра используется щебень. 

Введение биофильтровых камер упрощенной конструкции (с малой интенсивностью аэрации), хотя и заметно повышает степень очистки стоков, но все равно не избавляет от необходимости их дальнейшей обработки. А раз так, стоит ли городить огород? Да, стоит! Биофильтры облегчают работу последующих ступеней и, стало быть, продлевают срок службы всей системы в целом. 

Строим септик
Как уже говорилось, септик можно соорудить на месте из бетона, железобетонных колец и кирпичей с помощью обычных строительных технологий. Определив требуемое количество и объем камер, следует выбрать форму резервуара - в плане прямоугольную или круглую. Круглые септики (колодцы) кажутся предпочтительными, так как закругленные стенки лучше воспринимают давление, оказываемое грунтом. В отличие от формы самого септика, очертания камер имеют второстепенное значение, поскольку никак не влияют на эффективность системы. емкости могут соединяться друг с другом различными способами: либо с помощью погруженных тройников или полупогруженных перегородок (в случае, если камеры представляют собой независимые резервуары), либо через ряд отверстий в перегородке примерно на середине высоты от основания. Для того чтобы плавающий ил не мог пройти сквозь отверстия, их диаметр не должен быть больше 1,5 см. Такие схемы соединения камер обеспечивают равномерное наполнение всех резервуаров и предохраняют стенки перегородок от односторонних боковых нагрузок, что увеличивает срок службы системы. Для доступа в септик с целью очистки камер в верхней части колодца необходимо установить люк диаметром и глубиной не менее 50 см и притом достаточно прочный, чтобы выдерживать вес взрослого человека. 

Сравнительная характеристика септиков
	Производитель
	Материал
	Объем, м3
	Размеры, мм
	Количество камер
	Цена, руб.

	"АНИОН"
	Полимер
	3
	1590 × 1770 × 1820
	1
	17000

	"ЛИГА-Б"
	Полимер
	5,3
	1860 × 1600 × 1800
	1
	22000

	
	Металл
	7,6
	Ø2100 × 2200
	1
	30000

	
	Бетон
	4,5
	Ø1660 × 2100
	1
	13000

	
	
	7,3
	Ø2000 × 2340
	1
	19000

	
	
	8.9
	Ø2200 × 2340
	1
	21000

	UPONOR
	Полимер
	1,5
	1200 × 1750 × 2100
	2
	36000

	
	
	2
	1200 × 1750 × 2800
	3
	51000

	
	
	3
	1200 × 1750 × 3900
	3
	66000

	
	
	4
	1200 × 1750 × 5200
	3
	81000

	"Комплексное Водоснабжение Объектов"
	Металл
	4
	1600 × 1250 × 2000
	1
	26000

	
	Металл*
	4
	1600 × 1250 × 2000
	1
	40000

	"ЭЛГАД ПОЛИМЕР"
	Полимер
	1,4
	1600 × 1360 × 1525
	1
	11000

	
	
	2
	1600 × 1360 × 2270
	1
	14000

	
	
	3
	1600 × 1360 × 3100
	1
	19000

	"КУБОСТ"
	Металл
	3
	Ø1400 × 2000
	2
	34000

	"НВР-БИО"
	Полимер
	2
	Ø1000 × 2300
	2
	26000

	
	Металл
	2
	Ø1000 × 2300
	2
	26000

	CALONA-PURFLO
	Полимер
	2
	Ø1450 × 1670
	1
	18000

	
	
	3
	Ø1450 × 2400
	1
	26000

	
	
	4
	Ø1800 × 2080
	1
	36000

	LABKO
	Полимер
	2
	Ø1000 × 2750
	1
	40000

	"ТОПХАУС"
	Стеклопластик
	3
	Ø1200 × 2900
	3
	53000

	
	
	4
	Ø1200 × 3750
	3
	70000

	* - нержавеющая сталь 08Х18Н10


увеличить таблицу 

Зная объем и форму септика, можно определить и его габариты. При этом следует помнить, что между донным осадком и шапкой плавающего ила должен находиться слой воды толщиной не менее 1 м, то есть минимальная полезная высота принимается равной 1,2 м, и ее ни в коем случае нельзя уменьшать. Для того чтобы стоки в септике и подводящем трубопроводе не замерзали в зимнее время, трубы прокладывают на глубине не менее 50-60 см. Глубина самого котлована складывается из толщины основания (20 см), минимальной полезной высоты (не менее 1,2 м), толщины перекрытия (20 см) и слоя грунта над перекрытием (не менее 50-60 см). В среднем все вместе составляет около 2 м. 

Основание под септиком должно быть плотным, поэтому на дно ямы насыпается слой щебня, поверх которого укладывается железобетонная плита. Другой вариант - бетонирование на месте. В этом случае следует применять достаточно плотный бетон с соотношением между цементом и гравием примерно 1:3, но не менее 1:4. Большая удельная доля цемента способствует повышению не только прочности основания, но и его герметичности. По этой же причине не следует брать гравий крупных фракций (более 30 мм), а половину всего наполнителя должны составлять фракции до 7 мм. 

Возводя септик из бетона в опалубке, помните, что бетонная смесь должна укладываться слоями толщиной не более 15 см и хорошо уплотняться. Во избежание образования "холодных" швов заливка должна быть по возможности непрерывной, остановки процесса более чем на 2 часа нежелательны. Толщина наружных стенок и основания - не менее 20 см. Разделительные перегородки не воспринимают давления грунта, но с двух сторон подвергаются агрессивным воздействиям, поэтому их рекомендуется делать такими же толстыми, как стенки. При замесе нельзя злоупотреблять водой, так как жидкий бетон после затвердевания не обеспечивает должной водонепроницаемости. При распалубке, несмотря на предосторожности, нередко возникают пустоты - как во внутренних стенках, так и в основании. Их заделывают путем тщательной затирки поверхностей цементным раствором с помощью войлочной терки. Чтобы раствор лучше приставал к бетону, его поверхность смачивают водой (для лучшей гидратации). 

Перекрытие септика должно выдерживать всю массу насыпанной сверху земли плюс вес проходящих людей. Если оно устраивается из нескольких бетонных плит, швы между плитами перекрытия заливаются цементным раствором. 

Для сооружения круглого в плане септика-колодца идеально подходят (по соотношению цена/эффективность) колодезные кольца типа КС 10-9 (одно кольцо стоит около тысячи рублей) или их аналоги (с другой маркировкой). Внутренний диаметр такого кольца - 1 м, наружный - 1,16 м, высота - 0,9 м. В законченном виде двухкамерный септик представляет собой два стоящих вплотную друг к другу колодца, соединенных между собой патрубком из ПВХ-трубы с внутренним диаметром 100 мм. Во избежание протечек все отверстия, пробитые в стенках под патрубок, надо обязательно заделать горячим битумом, а после отвердевания удалить наплывы и еще раз пройтись герметиком (например, "Сазиласт" от "САЗИ", Россия, или Sigilstik от INDEX, Италия). Отливать дно на месте не рекомендуется, поскольку со временем оно все равно будет расшатываться подвижками грунта и герметичность стыка дна и стенок кольца может нарушиться. Инженеры фирмы "ТИГО" советуют в качестве самого нижнего донного элемента использовать кольцо КСД, которое имеет вид стакана и стоит около 1800 руб. Чтобы железобетонные кольца не отрывались друг от друга, их сваривают между собой за выступающие концы арматуры в пяти-шести местах по окружности. Если кольца не сваривать, их может разорвать во время весеннего пучения и приподнять вместе с промерзшим грунтом, что также нарушит герметичность колодца. 

В настоящее время применяются два типа колец - с плоским торцом (обычные) и с фальцем (замком). Кроме формы торцов, они во всем одинаковы. Кольца с замком обеспечивают лучшую водонепроницаемость стыка, а также предохраняют шахту септика от горизонтальных смещений. Такие изделия надежнее, но и дороже - приблизительно на 250 руб. Можно применять кольца разных типоразмеров, в том числе и с большим диаметром. Септик в последнем случае делают как один колодец, разделенный перегородкой на камеры. После монтажа всех колец в котловане их накрывают крышками (тип ПП, цена - от 900 руб.) соответствующего диаметра с отверстием под люк (люки Л, ГТС, КНС стоят 1500 руб.). Можно устанавливать крышки с уже встроенным люком (2500 руб.). Крышки и чугунные люки предлагают фирмы, реализующие сами кольца. 

При строительстве септика из кирпича помните, что наиболее долговечным является клинкерный как имеющий гладкую плотную поверхность. Но даже из него не рекомендуется строить септики объемом более 4 м3. Пористый, слабый кирпич с большим содержанием извести еще хуже противостоит разрушительным воздействиям стоков, поэтому в нашем случае неприменим. Стенки толщиной в кирпич (25 см) выводятся на обычном цементном растворе (состав 1:4). Пока кладка не схватилась, все швы, находящиеся с внутренней стороны сооружения, расшиваются на глубину около 2 см, а затем тщательно заделываются более плотным раствором состава 1:3. 

Отметим, что покрытие септика изнутри даже плотным штукатурным раствором с большим содержанием цемента не обеспечивает должной водонепроницаемости, поскольку при соприкосновении с агрессивными стоками штукатурка довольно легко разрушается, а затем наступает очередь незащищенных участков стен. Поэтому целесообразнее покрывать поверхности специальными мастиками и использовать проникающую гидроизоляцию, ассортимент которой на российском рынке широк и разнообразен. Достаточно назвать такие марки, как Osmoseal, Epostop ABC (INDEX), Penetron (ICS/PENETRON INTERNATIONAL, США), "Макссил супер" (DRIZORO, Испания), "Сазиласт 61" ("САЗИ"), "Гидротэкс-В" ("ГИДРОТЕКС") и т. д. 

Проникающая гидроизоляция, как правило, представляет собой смесь цементов и специальных органических и неорганических добавок. Раствор готовится на обычной воде, доводится до сметанообразной консистенции и наносится щеткой с короткой щетиной или валиком на чистый увлажненный бетон за два прохода с интервалом в сутки. Обработанные таким способом поверхности приобретают водоотталкивающие свойства. Можно также осуществлять гидроизоляцию стыков полиуретановой обмазкой "Гипердесмо" (ALCHIBESA, Испания), затвердевающей до состояния резины, так что подвижки в швах становятся не страшны. Наносится обмазка как обычная краска. Гарантия эффективности - 25 лет. Выпускается в ведрах по 25 кг (около 950 руб.) и банках по 6 кг (около 240 руб.). 

Перед тем как начать установку
Выбирая место для септика на участке, надо помнить, что расстояние от него до здания должно составлять, как минимум, 5 м, а до ближайшего водозабора (колодца) - не менее 30 м. При подсоединении септика к отводной канализационной трубе, а также к системе последующей доочистки важно, чтобы внутренний диаметр труб самотечной канализации (во избежание засоров) был не менее 100 мм, а толщина стенок - не менее 2,8 мм. Удаление из септика газов осуществляется через канализационную сеть дома, стояк которой дополняется вентиляционной трубой, выводимой через крышу наружу. Вентиляция осуществляется благодаря естественной тяге. 
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Схема устройства септика (анаэробного реактора) от CALONA-PURFLO из полиэтилена с кассетной фильтрующей загрузкой из пузолана для улавливания взвесей и жира 

	

	[image: image22.png]





Полностью проект домашней канализации целесообразно заказать в компетентной организации, которая на основании местных условий разработает соответствующую схему и компоновку оборудования. Фирма, выступающая подрядчиком по проектированию и монтажу канализационной системы, должна иметь соответствующие лицензии на такие работы. В любом случае, перед началом возведения ИОС застройщики обязаны согласовать с СЭС района участок, отводимый под строительство, и место сброса очищенных сточных вод. Следует особо отметить, что самостоятельное оформление всех необходимых для строительства бумаг - занятие весьма хлопотное, и лучше эту задачу перепоручить вашему подрядчику. Наилучший вариант - монтаж системы под ключ, когда профессионалы предлагают вам весь спектр услуг, начиная от проектирования основного сооружения и до сервисного обслуживания всей системы. Более того, специализированными фирмами разработан целый ряд типовых проектов ИОС. Обращение к ним поможет избежать ошибок и снизить строительные затраты, которые практически неизбежны, когда работы ведутся людьми, не сведущими в подобном строительстве. 

Соблюдайте чистоту!
Как и за всем остальным, за септиком нужен уход. Время от времени (приблизительно раз в полгода) следует удалять образующийся осадок. Если этого регулярно не делать, надлежащей очистки стоков происходить не будет. Ил со дна можно вычерпать или откачать. Работы по его откачке и транспортировке может выполнить специальная организация, так что владельцу дома останется лишь своевременно подать заявку и оплатить расходы (около $ 20), а также, разумеется, обеспечить подъезд машины к месту работы. 

Если вы чистите септик самостоятельно, то можете использовать удаленный осадок на участке в качестве удобрения. Когда ил настолько подсохнет, что перестанет стекать с лопаты, его можно будет компостировать вместе с другим садовым мусором. В жидком виде осадок из септика в почву вносить опасно - в нем могут находиться возбудители различных заразных заболеваний и яйца аскарид. Даже после просушки на воздухе какая-то часть болезнетворных микробов остается жизнеспособной. Погибают они только в результате значительного нагрева, к примеру в компостной куче. При использовании ила в качестве удобрения не следует допускать его попадания на те огородные растения, которые употребляются в сыром виде, осадок можно смешать с землей и тщательно перекопать. 

Редакция благодарит фирмы "СВИТ-ПОЛ", "САНТЕХСПЕЦМОНТАЖ", "ТИГО", "ТД "ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ", "ЛИГА-Б", "ЭЛГАД ПОЛИМЕР" за помощь в подготовке материала. 


