Автономная канализация. 
Новые АЭРОСЕПТИКИ. Анализ современного рынка.
          Прошла целая эпоха девяностых и нулевых двадцать первого века. В области очистных сооружений в России первенство впервые перешло к АЭРОСЕПТИКАМ. Множество людей серьезно осознали тот огромный вред для экологии от обычных септиков с грунтовой фильтрацией, что беззастенчиво хозяйничали на Российском рынке 90-х годов. Вместе с пониманием огромного вреда от септиков с грунтовой фильтрацией, в конце 20-го века на рынке России появились новые разработки АУ(аэрационных установок) или короче аэросептиков. Сначала это были установки типа "модернизированный септик" с компрессором. Использовался первичный отстойник и часть загрязнений(около 50%) просто накапливалась, а оставшиеся загрязнения подвергались биологической очистке на прикрепленной биофлоре (обычно в качестве биозагрузки использовались ЕРШИ). Для обслуживания таких АУ также нужна была ассенизационная(в простонародье -- какашкина) машина, но обычно уже раз в год. Сырой осадок с септика конечно можно откачать и фекальным насосом, но куда? Это очень опасная и дурнопахнущая масса. Но раз положение было безвыходным, решили оставить вариант с ассенизаторской машиной. По такому пути пошли разработчики(назовем их так, хотя разрабатывать тут нечего, все описано в СНиПе по канализации) установок ТВЕРЬ, ЛОКАС, ЛИДЕР, ЯЛМА, ФАСТ, БИОПУРИТ, АЛЬТА-БИО, БИО-С. Что характерно, на эти технологии не было получено ни одного патента на изобретение, да и что патентовать, все и так описано в СНиПах по канализации еще в лохматые советские годы. А полезную модель получить конечно можно, но толку от неё для очистных систем немного.
       Но не всех устраивали такие довольно примитивные технологии. Тем более в России сначала в 2000, а потом в 2003 году утверждаются новые СанПиНы по биологической очистке с очень жесткими нормативами, даже по сравнению с Европейскими государствами. Все "модернизированные септики" оказались вне закона, тогда еще не все сообразили, что СанПиН можно обойти, и получить липовые сертификаты, как сделали сейчас производители таких модернизированных септиков. Но тогда, в начале нулевых только новые разработки чисто аэрационных установок с управляемой аэрацией без накопления опасного сырого осадка, такие как ТОПАС и БИОТАЛ, смогли реально преодолеть эти новые нормы. Вскоре появились установки с еще более качественной очисткой и повышенной надежностью -- ЮБАС и БИОКСИ. Это были технологии и установки нового поколения, серьезно потеснившие обычные и "модернизированные" септики. Единственной преградой для их бурного развития  являлась достаточно высокая цена и  не очень высокая надежность работы. Но впервые установки полностью избавились от запаха не благодаря хорошей работе фанового стояка, а запах там просто не появлялся. Естественно, эти технологии требовали большего количества растворенного кислорода и трубочки с дырочками в качестве аэраторов уже не прокатывали. В России появились первые образцы мембранных аэраторов, пока еще из Европы. 
         Это было начало нового века, в России начался бурный рост систем автономной канализации нового поколения. Появились клоны популярного ТОПАСа под разными торговыми марками --ЮНИЛОС, ТОПОЛ-ВАТЕР, позже ТОПОЛЬ. Что же нового было в этих установках, и почему  их называют установками нового поколения. Ну во первых там обеспечивалась глубокая (то есть по всему спектру загрязнений) биологическая очистка. Такая глубина очистки стала доступной благодаря применению управляемой аэрации. В каждой емкости попеременно создавались условия сначала для процессов окисления и разложения органики, а потом по мере снижения уровня кислорода расщеплялись опасные продукты окисления аммония -- нитраты и нитриты. В ТОПАСе впервые применена система равномерного протока, нивелирующая неравномерность поступления стоков от коттеджа. Впервые обеспечивался автоматический контроль за концентрацией биомассы активного ила не допуская его вспухания. Все это в совокупности и давало высокое качество очистки без запаха.  Это для наших людей, привыкших к дурнопахнущим септикам было почти чудо. Каждый мог позволить себе такое очистное сооружение, которое работало в автоматическом режиме и выдавало прозрачную воду с очисткой даже лучшей, чем после городских очистных сооружений. Правда немного напрягало ежеквартальное обслуживание и довольно низкая надежность. ТОПАС относительно часто напоминал о своем присутствии. Были попытки довести ТОПАС до совершенства, но они привели к удорожанию станции. Так появился БИОКСИ оригинальной конструкции и ЮБАС с его электронными мозгами. Надежность и качество очистки возросли значительно, но эти установки не стали столь популярными, как ТОПАС, так как были банально дороже. 
         Долгое время ничего принципиально нового в области индивидуальных очистных сооружений предложено не было, но разработки в области Аэросептиков продолжались. И вот наконец прорыв. В конце нулевых, в 2009 году была разработана и запатентована новая технология ЕВРОБИОН. Это не только установка нового поколения с точки зрения качества очистки, но это еще и уникально высокая надежность работы. Надежность ЕВРОБИОНА почти не уступает простому септику, а качество очистки на порядок выше. Новые технологии изготовления корпуса позволили снизить себестоимость установки, а ряд изобретений, использованных в ЕВРОБИОНЕ, резко повысили его пользовательские характеристики. И в итоге, еще и цена ЕВРОБИОНА стала меньше аналогов и он стал пользоваться очень широкой популярностью. Популярность ЕВРОБИОНА очень быстро растет, и я считаю его самым конкурентным товаром на рынке индивидуальных очистных сооружений.
         Эта установка была совсем не похожа на своих предшественников и имела столь явные преимущества, что спровоцировала целый ушат черного пиара. При звонках в различные фирмы при фразе, а что можете сказать про Евробион, на другом конце провода происходило явное возбуждение. Их  называли и ЕВРОБИДОНОМ, и выгребной ямой, и выкидышем ТОПАСа и еще я слышал целый ряд хлестких названий. Но суть от этого не поменялась, на рынке появился достойный конкурентный продукт очень высокого класса. Остановимся на нем подробней, и посмотрим, чем Евробион реально отличается от своих конкурентов, например того же популярного ТОПАСа.  Начнем сравнительный анализ по материалам сайтов производителей.
        Евробион использует полностью аэробную технологию биологической очистки с вертикальной компоновкой активационных зон с активацией малоотходной функции взвешенного активного ила. Запах полностью отсутствует.  Разработчикам удалось увеличить межсервисный промежуток до шести месяцев, т.е. в два раза по сравнению с Топасом. По заверениям производителей Евробиона, возросла устойчивость станции к отклонению стоков от стандартного состава. Последнее очень важно в связи с эволюцией стоков в сторону повышенного использования биоразлагемой бытовой химии. В Евробионе почти в два раза!!! увеличен объем единовременного слива, это когда в него можно без проблем слить большую ванну и не переживать по поводу его затопления. Но это достигнуто не увеличением общего объема станции, а за счет применения очень интересного изобретения--системы выходной дозации АЭРОСЛИВ. Эта система комбинирует все преимущества равномерного протока стоков с возможностью перехода в самотечный режим при свехбольшом единовременном сбросе. И главное -- при этом сбрасывается предварительно очищенная вода вторичного отстойника. Все эти действия происходят автоматически, используя гидравлические свойства системы АЭРОСЛИВ, обратное восстановление дозирования происходит сразу после сброса воды в объеме превышения установленного лимита единовременного слива. Используя это свойство ЕВРОБИОНА, можно констатировать, что его практически невозможно затопить по причине слива большого объема воды. Например, установка Евробион-5 имеет единовременный слив 390 литров, и сверх этого самотечный слив до 200 литров без серьезного снижения качества воды на выходе из установки. Но если продолжать сливать воду дальше, то после этого на выходе качество очистки просто снизится, но установка не затопится. Ближайшие аналоги этой установки уже при сливе 250 литров стоков дадут на выходе неочищенную воду.
        Установки ЕВРОБИОН несмотря на серьезную технологическую проработку, имеют достаточно простое техническое воплощение. Обслуживать эти установки может даже неподготовленный пользователь. Разработчики уверяли, что установка изначально проектировалась для самостоятельного обслуживания самим пользователем по простой инструкции производителя. Это сразу же расширяет рынки сбыта до самых отдаленных территорий, оторванных от сервисных организаций, где кроме слов "септик" и "выгребная яма" с ассенизаторской машиной -- ничего и не слышали.

        В Евробионе удалось резко снизить рабочее давление компрессора с 25(Топасообразные) до 16КПа. А учитывая японские корни происхождения сего девайса, это резко подняло ресурс его безостановочной работы до четырех лет, почти в два раза от ресурса работы в аналогичных установках. При этом потребляемая мощность снизилась в два раза и составила 39вт.  А компрессор -- это сердце Аэросептика, и от того, насколько оно надежно "стучит" зависит вся работа биологии. Тут стоит еще заметить, что в Евробионе применены одни из лучших образцов мембранной аэрации -- мембранные рукавные аэраторы "ПОЛИАТР". А это минимум десятилетний ресурс безостановочной работы. Все это и создает тот уникальный запас надежности Евробиона, который отличает его от других собратьев в области эффективной биологической очистки.
      Технология Евробион впервые стала обладать функцией параллельной работы двух и более установок для сезонного увеличения мощности очистки. И это объединение производится всего одной трубой, объединяя приемные аэротенки двух установок. Тут кроется серьезный резерв использования этих установок в отелях и больших домах сезонного использования. Производится частичная консервация системы, одна из установок продолжает работать, и при возобновлении объема стоков запуск расконсервированной системы произойдет от активного ила рабочей установки.
             Станция ЕВРОБИОН серьезно потеряла в весе, в два и более раз относительно аналогов. Но это не сказалось на механических свойствах корпуса, наоборот, надземный монтаж ЕВРОБИОНА уже может выполняться без какого либо усиления корпуса, что не скажешь об установках ТОПАС и  им подобных в прямоугольных корпусах. Индивидуальные установки, например Евробион-5, уже монтируются без напряжения физических усилий бригадой из двух монтажников(вес 100 кг), а аналоги требуют присутствия трех-четырех монтажников при процедуре опускания в земляную выемку(вес 230-250кг). Я тут уже не говорю про БИОТАЛ, который требует присутствия автокрана, для монтажа бетонной оболочки корпуса.
     Можно и дальше продолжать рассказывать про ЕВРОБИОН, не скрою, мне очень понравилась эта установка. Но настало время проанализировать сегодняшнее положение на рынке аэрационных очистных сооружений. Из установок нового поколения очень высокой популярностью продолжает пользоваться ТОПАС и его клонированные копии (ЮНИЛОС, ТОПОЛ-ВАТЕР, ТОПОЛЬ, ДЕКА). Система БИОТАЛ, я считаю, серьезно сдала свои позиции в России, хотя станции еще достаточно хорошо продаются. Хорошие позиции имеет ЮБАС, недавно эти установки получили новые "микропроцессорные мозги" с очень расширенным перечнем функций. Все перечисленные выше установки используют управляемую аэрацию с использованием мембранных аэраторов и систем управления -- от примитивных поплавковых, как в ТОПАСе и его клонах, до микропроцессорных в ЮБАСе и БИОТАЛе.

     Из класса модернизированных септиков продолжают достаточно хорошо продаваться ТВЕРЕОБРАЗНЫЕ аэрационные установки(ТВЕРЬ, ЛИДЕР, ЛОКАС, ЯЛМА), некоторые из них даже получили в качестве модернизации систему рециркуляции и вертикальное исполнение(БИОПУРИТ). На рынке появилась установка ПИКАБЕЛ с немецкими корнями и очень схожей с БИОПУРИТОМ технологией очистки. Появилась достаточно интересная финская установка Клевер с плавающей биозагрузкой и её аэрационной регенерацией. Эта установка достаточно высокого уровня очистки, но пока еще она в России не очень продается, слишком высокая цена. Как ни странно хорошо продается ФАСТ, несмотря на высокую цену. Этот американский девайс берет вероятно своим происхождением -- частичка великой страны, в которую можно сливать свои фекалки. Активно продаются установки АЛЬТА-БИО, технологическое отличие от ФАСТА только в использовании дренажного насоса вместо рециркуляционного эрлифта орошения биозагрузки.

         Очень активно продвигаются стеклопластиковые установки литовской фирмы ТРАЙДЯНИС и их клоны ЭКОЛАЙН. Эти установки представляют из себя модернизированные системы ФАСТ, но на полное окисление загрязнений, без использования септика-отстойника. Также из Литвы активно продвигаются на наш рынок установки АВГУСТ. Это, я считаю, установки достаточно высокого технологического класса, и её можно отнести к установкам нового поколения. В  ней применена система выходной дозации, похожая функционально на систему АЭРОСЛИВ в ЕВРОБИОНЕ. Также использована мембранная аэрация ПОЛИАТР и многоступенчатая зональная аэробная технология со взвешенным активным илом. Совсем недавно появилась в рекламе установка БИО-С, с очень непонятной технологией, по сути это попытка аэробной модернизации довольно известного септика Кедр. Те же четыре камеры с перетеканием, в одной из них добавлена аэрация и биозагрузка, а из последней в первую организована рециркуляция эрлифтом. Ничего оригинального я тут не увидел, просто попытка аэрировать септик и получить дешевую аэрационную установку с непонятной эффективностью очистки. 
   И из всего этого многообразия простому владельцу коттеджа или дачи предстоит выбрать его установку, которая будет у него работать не одно десятилетие. Выбор получается очень ответственный, да еще и непонятно, как отличить достойное очистное сооружение от откровенной халтуры. Некоторые берут  станции подороже, надеясь купить получше. Передо мной тоже год назад стоял такой выбор, но мне легче, я могу разобраться в том, чем одна установка отличается от другой. Я изучил практически все установки и сделал свой выбор. Год работы показал -- выбор сделан правильно.  Читайте, анализируйте, делайте свой выбор.  Общайтесь на форуме, используйте опыт других. Сейчас для обсуждения очистных сооружений есть форум о воде на ресурсе RU --forumwater.ru. Мне он тоже помог много почерпнуть информации, понять чем отличается одна установка от другой.
       Как видно из приведенного анализа, в России продолжается бурный рост АЭРОСЕПТИКОВ. И это очень обнадеживает. Вот бы еще законодательную базу под все это нормальную подвести, и было бы вообще замечательно. А то сейчас по Аэросептикам в законодательстве одни пробелы, все толкуют законы по своему разумению. И общество наше уже созрело для полного отказа от простых септиков-отстойников с грунтовой фильтрацией, как наносящих огромный урон экологии. Это надо закрепить законодательно. Вот на этой мажорной ноте можно и закончить эту статью.
                                                                                           Инженер Матвей Колыванов.
Сравнительная таблица самых популярных  ЛОС на 1 куб стоков в сутки.

	
	ЕВРОБИОН-5
	ТОПАС-5
	ЮНИЛОС-5
	ТВЕРЬ-1
	БИОТАЛ-1
	ЮБАС-5

	Функция равномерной обработки стока и скорость протока


	  Есть

50-170 л/час
	  Есть

120-480л/час
	Есть

120-480л/час
	Нет

120-480л/час
	Есть

120-300л/час
	есть

	Единовременный слив


	 390 литров
	250 литров
	250 литров
	нет
	220 литров
	250 литров

	Перелив предварительно очищенной воды


	+200литров
	нет
	нет
	200 литров
	нет
	нет

	Объём вторичного отстойника


	     590 литров
	 240литров
	240 литров
	320 литров
	320 литров
	240 литров

	
	
	
	
	
	
	

	Качество очистки


	98%
	98%
	98%
	95%
	99%
	99%

	Необходимость ассенизаторской машины
	Не нужна
	Не нужна
	Не нужна
	нужна
	Не нужна
	Не нужна

	Переключения компрессора
	нет
	есть
	есть
	нет
	есть
	есть

	Возможность самостоятельного обслуживания
	да
	Условно да 
	Условно да
	да
	нет
	Условно да

	Сложность обслуживания


	низкая
	средняя
	средняя
	низкая
	высокая
	высокая

	Мощность компрессора  и потребление
	  39вт

0,94квт/час в сутки
	60-80вт

1,6квт/час в сутки
	60-80вт

1,6квт/час в сутки
	40вт

0,96квт/час в сутки
	60-80вт

1,6квт/час в сутки
	60-80вт

1,6квт/час в сутки

	Давление на компрессоре
	16КПа
	25КПА
	25КПа
	18КПа
	20 КПа
	25КПа

	Срок службы мембран

компрессора
	3-4 года
	1-2 года
	1,5-2,5 года
	3-4 года
	2-3года
	1,5-2,5 года

	Периодичность обслуживания
	Раз в полгода
	Раз в три месяца
	Раз в три месяца
	Раз в три месяца, раз в год вызов ассенизатора
	Раз в три месяца
	Раз в три месяца

	Розничная стоимость
	71000р
	76000р
	75000р
	82000р
	105000р
	95000р

	Стоимость монтажа до 4 метров от дома
	25-30 тыс.р
	30 -35 тыс руб
	30-35 тыс. руб
	30-35 тыс. руб
	40-45 тыс руб
	30-35 тыс руб.


