Энергосберегающее И-стекло

Главная задача современного окна - сохранить как можно больше тепла. Поэтому современные производители всячески стараются сделать свое окно как можно больше энергосберегающим. Для этого в окнах используются стеклопакеты с энергосберегающими стеклами - i-стекло.

Характеристикой энергосбережения является излучательная способность стекла. Под излучательной способностью стекла (эмиссией) стекла понимают способность стеклянной поверхности отражать длинноволновое невидимое человеческим глазом тепловое излучение, длина волны которого меньше 16000 (Нм). Эмисситент поверхности (Е) определяет излучательную способность стекла (у обычного стекла Е составляет >0.83, а излучательная способность селективных стекол меньше 0,04), и следовательно и способность как бы ''отражать'' обратно в помещение тепловое излучение.

Причина возникновения излучения кроется в движении свободных электронов атомов, находящихся на поверхности стекла, и плотности движущихся электронов. Далеко не все металлы, хорошо проводящие электрический ток, обладают свойством отражать длинноволновое тепловое излучение. Следовательно, чем ниже эмисситент, тем меньше потери тепла. При этом стекло с оптическим покрытием имеющим значение эмисситента Е= 0,004 отражает обратно в помещение свыше 90% тепловой энергии уходящей через окно.

И-стекло, обладает еще большей, чем у К-стекла, отражающей способностью. i-стекло, по своим теплосберегающим свойствам в 1,5 раза превосходит К-стекло. Различие между К- стеклом и i-стеклом заключается в коэффициенте излучательной способности, а также технологии его получения.

Основным недостатком i-стекол является их сравнительно пониженная абразивна стойкость по сравнению с К - стеклом, что представляет некоторые неудобства при их транспортировке, но учитывая, что такое покрытие находится внутри стеклопакета, это не сказывается на его эксплуатационных свойствах.

Теплоизоляционные характеристики у i-стекла значительно выше, чем у К-стекла, а цены в настоящее время приблизительно одинаковы. Именно поэтому большая часть производителей окон в Росси применяют на сегодняшний день стеклопакеты с i-стеклом и доля их применения на рынке постоянно растет. Сложности с транспортировкой и работой с i-стеклами, связанные с их конструктивными особенностями привели к тому, что в мире производством стеклопакетов с i-стеклами занимаются, как правило, только крупные, специализированные фирмы.

i-стекло – это низкоэмиссионное стекло с многослойным покрытием (в том числе из серебра), нанесенным путем плазменного напыления в вакууме. Это "мягкое" покрытие. Лист с таким напылением должен быть обращен только внутрь стеклопакета. I-стекло производится ваккумным напылением и представляет из себя трехслойную (или более) структуру из чередующихся слоев серебра диэлектрика (BiO, AlN, TiO2 и т.п.). Технология нанесения требует использования высоковакуумного оборудовани с системой магнетронного распыления.

Низкоэмиссионное i-стекло в отопительный период "возвращает" в квартиру до 90% тепловых волн, выделенных нагревательными приборами. А летом отражает тепловую, инфракрасную (ИК) часть солнечного излучения. В результате зимой в комнате становится теплее, а летом – прохладнее.

I-стекло обладает улучшенными показателями теплозащиты. Например, при наружной температуре -26 градусов и температуре в помещении +20 температура на поверхности стекла внутри помещения будет у обычного стеклопакета +5градусов, а у стеклопакета с i-стеклом +14градусов.

 

Преимущества применения стеклопакетов с энергосберегающим И-стеклом

1. і-стекло отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их излучателя (то есть зимой в сторону квартиры, где работают отопительные приборы, а летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем камни, асфальт и т.д.), что значительно снижает расходы на отопление зимой и на кондиционирование летом. Иными словами, покрытие оставляет тепло там, где его больше

2. Теплоизолирующая способность стеклопакета с і-стеклом значительно выше по сравнению с двукамерным стеклопакетом. Таким образом, в любой климатической зоне тепловой комфорт в помещении достигается использованием стеклопакетов с энергосберегающими стеклами. Устраняется эффект - "дует от окна"

3. Вес стеклопакета с і-стеклом на 10 кг (на 1м стеклопакета) ниже по сравнению с двукамерным, что значительно снижает нагрузку на фурнитуру створки Вашего окна и увеличивает срок ее эксплуатации

4. Температура на поверхности стеклопакета с i-стеклом выше, чем на поверхности обычного стекла, это уменьшает вероятность выпадения конденсата на стекле

5. И-стекло препятствует выгоранию обивки и предметов интерьера. При этом прозрачность і-стекла сравнима с прозрачностью обычного стекла.

