	Показатель
	Единицы измерения
	СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
	ГОСТ 2874-82. Вода питьевая
	Руководство ВОЗ
	Дирек-тива ЕС 98/83/ЕС

	органолептические показатели

	Запах
	баллы
	2
	2
	отс
	приемлем.

	Привкус
	-"-
	2
	2
	отс
	приемлем.

	Цветность
	градусы
	20 (35)
	20
	15
	приемлем.

	Мутность
	ЕМФ
	2.6 (3.5)
	 
	 
	приемлем.

	Мутность
	мг/л
	1.5(2)
	1,5
	5(нем)
	  

	обобщенные показатели

	Водородный показатель,
	единицы рН
	6.0 - 9.0
	6.0 - 9.0
	6.5 - 8.5
	6.5 - 9.5

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	1000 (1500)
	1000
	 
	 

	Проводимость при t=20 С
	мкСм/см
	 
	 
	 
	2500

	Жесткость общая
	мг-экв/л
	7.0
	7,0
	 
	 

	Окисляемость перманганатная
	мгО2/л
	5,0
	 
	 
	5,0

	Нефтепродукты, суммарно
	мг/л
	0,1
	0,3
	 
	 

	Анионоактивные ПАВ
	-"-
	0,5
	 
	 
	 

	Фенольный индекс
	-"-
	0,25
	 
	 
	 

	неорганические вещества

	Аммоний (NH4+) по азоту
	мг/л
	2,0
	0,5
	 
	0,2

	Алюминий (Аl3+)
	-"-
	0,5
	0,5
	0,2
	0,5

	Барий (Ва2+)
	-"-
	0,1
	 
	 
	 

	Бериллий (Ве2+)
	-"-
	0,0002
	0,0002
	н/а
	 

	Бор (В, суммарно)
	-"-
	0,5
	 
	0,3
	1,0

	Бромиды (Br)
	-"-
	0,2
	 
	 
	 

	Ванадий
	-"-
	0,1
	 
	 
	 

	Гидросульфиды (S2-)
	-"-
	3,0
	 
	 
	 

	Железо (Fе, суммарно)
	-"-
	0.3 (1.0)
	0,3
	 
	0,2

	Кадмий (Сd, суммарно)
	-"-
	0,001
	 
	 
	0,005

	Кремний
	-"-
	10
	 
	 
	 

	Литий
	-"-
	0,03
	 
	 
	 

	Марганец (Мn, суммарно)
	-"-
	0.1 (0.5)
	0,1
	0,1
	0,05

	Медь (Сu, суммарно)
	-"-
	1,0
	1,0
	 
	2,0

	Молибден (Мo, суммарно)
	-"-
	0,25
	0,25
	 
	 

	Мышьяк (Аs, суммарно)
	-"-
	0,05
	0,05
	0,05
	0,01

	Натрий
	-"-
	200
	 
	 
	200

	Никель (Ni, суммарно)
	-"-
	0,1
	 
	0,02
	0,02

	Нитраты (по NО3)
	-"-
	45
	45
	45
	50

	Нитриты (NO2)
	-"-
	3,0
	0,1
	3,0
	0,5

	Ртуть (Нg, суммарно)
	-"-
	0,0005
	 
	0,001
	0,001

	Свинец (Рb, суммарно)
	-"-
	0,03
	0,03
	0,05
	0,01

	Селен (Sе, суммарно)
	-"-
	0,01
	0,001
	0,01
	0,01

	Серебро
	-"-
	0,05
	 
	 
	 

	Сероводород
	-"-
	0,003
	 
	 
	 

	Стронций (Sr2+)
	-"-
	7,0
	7,0
	 
	 

	Сульфаты ((SO4)2-)
	-"-
	500
	500
	400
	250

	Фториды (F)
	-"-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Хлориды (Cl)
	-"-
	350
	350
	250
	250

	Хром (Cr3+)
	-"-
	0,5
	 
	 
	 

	Хром (Сr6+)
	-"-
	0,05
	 
	 
	0,05

	Цианиды (CN)
	-"-
	0,035
	 
	 
	0,05

	Цинк (Zn2+)
	-"-
	5,0
	5,0
	5,0
	 

	Содержание вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки

	Хлор
	 
	 
	 
	 
	 

	остаточный свободный
	мг/л
	в пределах 0.3 - 0.5
	0.3 - 0.5
	0.2 - 0.5
	 

	остаточный связанный
	 
	0.8 - 1.2
	0.8 - 1.2
	 
	 

	Озон остаточный
	-"-
	0,3
	0.1 - 0.3
	 
	 

	Формальдегид (при озонировании воды)
	-"-
	0,05
	 
	 
	 

	Полиакриламид
	-"-
	2,0
	 
	 
	 

	Активированная кремнекислота (по Si)
	-"-
	10
	 
	 
	 

	Полифосфаты (по (РО4)3-)
	-"-
	3,5
	 
	 
	 

	Al- и Fe-содержащие коагулянты
	-"-
	см. Алюминий/Железо
	 
	 
	 

	микробиологические и паразитологические показатели

	Гельминты
	 
	 
	отс
	отс
	 

	Коли-индекс
	 
	0
	3
	0
	 

	Колифаги
	БОЕ/100 мл
	0
	 
	отс
	 

	Общие колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отс
	 
	 
	0

	Общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 1мл
	50
	 
	 
	 

	Простейшие
	 
	 
	отс
	отс
	 

	Споры клостридий
	число спор в 20 мл
	отс
	 
	 
	 

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 мл
	отс
	100
	 
	 

	Условно патогенные
	 
	 
	отс
	отс
	 

	Цисты лямблий
	число цист в 50 л
	отс
	отс
	отс
	 

	Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.


