Утепление цоколя


Цоколь — верхняя часть фундамента, что возвышается над его поверхностью.

Тепло и комфорт в доме напрямую зависит от фундамента и цоколя дома. Так как и сам фундамент, цоколь дома должен быть надежно защищен от мостков холода. Цоколь, все время контактируя с фундаментом, землей и полами дома, может стать проводником холодного воздуха и сырости в помещениях. Потому утепление цоколя — очень важный этап строительства дома.

Материалы для утепления цоколя

Цоколь здания все время подвергается воздействию влаги. Потому, для утепления цоколя нужно использовать только те материалы, которые имеют близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные свойства во влажной среде. Этим требованиям отвечает пенополистирол. Но лучшим утеплителем для цоколя считается экструдированный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол благодаря своей ячеистой структуре, не пропускает холод и влагу в конструкцию цоколя, тем самым защищая ее от разрушения. В том числе, он защищает от разрушения слой гидроизоляции цоколя.

Плиты экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам цоколя с помощью клея. Дополнительно плиты укрепляются фасадными дюбелями. В качестве клея используют сухие клеящие смеси для систем утепления.
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 HYPERLINK "http://sanpol.ua/ru/catalogue/teplo-i-zvukoizolyatsiya/komplektuushie-dlya-utepleniya-fasadov/suhie-kleyashie-smesi/" Сухие клеящие смеси также предназначены для устройства армирующего слоя теплоизоляции цоколя. Армирующий слой включает раствор из сухой клеящей смеси и сетку из стекловолокна.

Сетка штукатурная удерживает штукатурный слой и не дает ему растекаться. Это позволяет предотвратить появление трещин на поверхности теплоизоляции.

Грунтовки используют для подготовки поверхности к отделке цоколя. Они укрепляют поверхности и увеличивают адгезию при выполнении штукатурных работ.

Облицовочные материалы. Для облицовки цоколя используют различные материалы, выбор каждого из них зависит от задуманного дизайна и финансовых возможностей застройщика. Отделочными материалами могут быть: декоративные штукатурки, облицовочный камень, клинкерная плитка, декоративный кирпич и др.

Полный ассортимент необходимых материалов для утепления цоколя Вы можете посмотреть в разделе нашего сайта «Утепление фасадов». 
Технология утепления цоколя

Утепление цоколя, так как и утепление фасадов, выполняют снаружи здания. Теплоизоляция цоколя дома проходит в три этапа:

1. Приклеивание пенопласта. Сначала на плиты пенопласта шпателем наносят раствор клеящей смеси. Затем пенопласт приклеивают к поверхности цоколя и дополнительно крепят с помощью пластиковых дюбелей-гвоздей с тарельчатой шляпкой. Используют пластиковые «зонтики», которые, в отличие от металлических, не создают мостики холода в местах крепления пенопласта.

[image: image2.jpg]



2. Армирование пенопласта. На поверхность пенопласта наноситься первый слой раствора клея, затем внахлест друг на друга укладывается сетка штукатурная. По углам крепят фасадный профиль. После высыхания первого слоя наносят второй слой армирующей смеси.
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3. Облицовка цоколя. На завершающем этапе утепления цоколя выполняют отделочные работы. Отделка цоколя необходима для защиты слоя теплоизоляции и придание цоколю нужного внешнего вида.

Утепление цоколя — неотьемлемая часть строительства дома. Технология монтажа теплоизоляции довольна проста и каждый сможет выполнить эти работы самостоятельно, без привлечения специалистов. Нужно только внимательно ознакомиться с теоретическими основами утепления цоколя и приобрести необходимые материалы.

Группа компаний «САНПОЛ» предлагает широкий выбор материалов для теплоизоляции цоколя, фундамента, фасадов по самым лучшим ценам. Наши специалисты бесплатно проконсультируют в вопросе утепления и подберут нужные материалы.

