Лестница      в    интерьере 


Если в доме больше одного этажа, понятно, что в проекте есть лестница. Есть готовые лестницы - цельные законченные конструкции, созданные по конкретным размерам, которые доставляют в дом и просто устанавливают в отведенном для них месте. А есть лестницы, которые собираются на месте, то есть монтируется основа, которая представляет собой железобетонные марши без перил. А затем уже ее «одевают» - скрывают более благородными материалами бетонную наготу ступеней и сооружают ограждение (перила). 
К сожалению, получается так, что о том, какой будет лестница, хозяин чаще всего задумывается лишь тогда, когда дело доходит до чистовой отделки. Конечно лестничная «одежда» должна соответствовать стилю интерьера. При этом выбор эффектного наряда – дело не столько вкуса, сколько учета конструктивных особенностей «черновой» лестницы, которую предстоит «одеть». При этом функциональность должна максимально эффективно сочетаться с декоративностью лестницы, ведь в многоуровневом жилище она – и главная транспортная магистраль, и интерьерная доминанта.
Ступени чаше всего одеваются натуральным мрамором и гранитом или керамической плиткой. У производителей керамики есть даже специальные серии, позволяющие оформить лестницу прямо-таки по-королевски. Нередки и композитные материалы. 
Особым шиком стали стеклянные ступени.

Современным деревянным лестницам свойственны декоративные изыски, поскольку материал легок в обработке. Их делают из массива или используют шпон для облицовки практически любой (даже бетонной или кирпичной основы). Дерево тонируют и покрывают лаком. Однако натуральные тона не всех удовлетворяют. Есть и любители крашеных лестниц. Цвет выбирается по вкусу Самый деликатный, конечно, белый. Деревянные лестницы диктуют и особый уход. Дерево есть дерево, ему нужна особая влажность, иначе рассохнется. Дерево широко используется в комбинированном исполнении лестниц, например, сочетании с металлом, камнем. Однако не всегда удачен союз со стеклом.
Особым шиком стали стеклянные ступени. Конструкции из этого прозрачного материал придает интерьеру легкость, но смотрятся холодновато. Очень гармоничны в хайтековских интерьерах. Стекло интересно в лестничных композициях с металлом и камнем.

Не менее роскошный гардероб у лестничных ограждений. Начнем с того, что ограждение, которые мы в быту часто называем перилами, состоит из поручней и стоек (балясин), обеспечивающих удобство и безопасность наших передвижений вверх-вниз. Столь серьезная задача лестничного ограждения, как безопасность, имеет разное конструктивное обеспечение. Наиболее традиционный вариант – частое, на расстоянии 12-14 см друг от друга, расположение балясин разного диаметра, которые могут быть как деревянными, так и металлическими.

Более современный вариант перил – металлические стойки со «струнами», так называемыми горизонтальными прокидами. «Струны», как правило, имеют меньший, чем стойки диаметр, располагаются параллельно поручню. Такое ограждение визуально более легкое и прозрачное. Однако если говорить о прозрачности ограждения в буквальном смысле, то следует иметь в виду, что существует и стеклянное наполнение лестничных ограждений. Стеклянное полотно, закрепленное между стойками, может быть разного формата, но не менее чем 7-мм толщины. Тонированный в различные цвета триплекс дает возможность максимально гармонично вписать дизайн лестницы в интерьере дома. Также наполнение ограждения может иметь нестандартные формы и изготавливаться из металла различной обработки. 

Помимо дерева в сооружении лестничных ограждений применяются разные металлы, среди которых – латунь – наиболее дорогой и эффектный материал. Из него изготавливают как стойки, так и поручни, причем самой сложной конфигурации. Даже очень длинный и изогнутый поручень будет смотреться цельным, поскольку латунные фрагменты можно сваривать и зашлифовать до идеального состояния. Латунь используется в роскошных дворцовых интерьерах и, конечно, требует ухода.

Большую устойчивость к переменам погоды демонстрирует нержавеющая сталь. Она оптимальная в эксплуатации в любых условиях, органичная в интерьерах разной стилистики, универсальная для комбинаций со многими материалами. Нержавейка хороша для ограждений со стеклянным наполнением. Не менее уместна она и на деревянной лестнице. Достаточно распространена в лестничном ограждении такая комбинация: стойка из нержавеющей стали и деревянный поручень. Впрочем, не менее популярны и ограждения, где и стойки и поручень – стальные. Особым спросом пользуется шлифованная нержавейка, изумляющая поразительной износоустойчивостью. Ее сегодняшняя популярность обуславливается практичностью и современной эстетикой. Шлифованная сталь придает изысканность самой стильной обстановке. 

Но где незаменима нержавейка, так это в винтовых лестницах. При проектировании винтовой лестницы поручень, понятное дело, повторяет конфигурацию лестницы, имеет сложнейшую винтообразную геометрию. А попробуй такую воспроизвести в дереве – дело это крайне сложное. В таких случаях обращаются к хорошо гнущимся латуни и стали. Но латунь – достаточно дорогое удовольствие. А вот нержавейка – в самый раз.

Черная сталь, используемая для лестничных ограждений, как правило, имеет порошковое покрытие и потому поручни и стойки из нее могут быть самых разных цветов и оттенков. Однако наряду с несомненными декоративными достоинствами черной стали, ее ценовыми преимуществами существует одно «но». Дело в том, что поручни сложной конфигурации при изготовлении делятся на несколько фрагментов, которые в процессе монтажа ограждения стыкуются, свариваются, а швы зашлифовываются. Такая технология применяется в работе с латунью и сталью. Но черная сталь гораздо сложнее в исполнении, для исключения коррозии она нуждается в доработке. 

Алюминию коррозия не страшна, потому что ржавчину он игнорирует. К тому же он пластичен, легок в монтаже, износоустойчив. Алюминиевые стойки, поручни, наполнение ограждения изготавливаются в разных формах и цветовых решениях. Такой комплекс достоинств этого воздушного материала открывает большие перспективы в его использовании при устройстве лестничных маршей весьма перспективно. Однако есть нечто, в чем алюминий уступает стали - прочностные характеристики. Поэтому он применяется для устройства лестниц в помещениях с щадящими условиями эксплуатации. 

Отдельная тема - кованые ограждения. Они превосходят аналоги по декоративности и, конечно, по цене. Представленная сегодня на российском рынке лестничная ковка в основном родом из Италии и Франции. Клиенту предлагается выбрать пришедшиеся по вкусу поручень и его декоративные окончания, балясины с различными вставками, стойки с фланцами замечательных форм. Такие стандартные элементы собираются, свариваются, монтируются на объекте, покрываются защитным составом – и лестничное ограждение готово. Стандартные элементы столь многообразны, что позволяют создавать неповторимые комбинации, творя лестницу собственного дизайна. 

Однако истинный эксклюзив солидные люди для роскошных особняков заказывают французам. Мастер выезжает на объект, в какой бы точке мира он не находился, лично шаблонит лестницу для создания ее ограждения. Когда всегда неповторимое произведение высокохудожественной ковки занимает предназначенное ему в доме место, лестница становится самой большой ценностью даже в антикварном интерьере.

Многообразие применяемых для изготовления лестниц материалов, а также бесконечное множество их комбинаций позволяет создавать поистине неповторимые «наряды». И здесь, как в туалетах модниц, существуют свои каноны и правила относительно того, что с чем сочетается и гармонирует, а чего следует избегать. Несмотря на сложность процесса одевания лестницы в достойные одежды, при сегодняшнем выборе можно материализовать самую невероятную мечту о том, какой должна быть лестница в вашем доме. Так что остается найти тех, кто воплотит ее в реальном доме и конкретном месте.
Ну а материализация нарисованного воображением представления о том, как должна выглядеть лестница в вашем доме, целиком зависит от того, насколько грамотно она спроектирована и исполнена профессионалами. 
