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Обустройство скважины на воду

После того, как Вам пробурили скважину на воду, необходимо перейти к процессу обустройства скважины на воду. Обустройство скважины на воду - это подготовка и наладка процесса подачи воды из скважины в здание при помощи различных механизмов и сооружений.

После завершения обустройства можно приступать к подключению водопровода дома к накопителю воды, которая пребывает под стабильным давлением. Процесс обустройства скважины не включает в себя работы по водоподготовке. Работы по обустройству скважины на воду подразумевают установку набора водоподъемного оборудования. Эту ответственную часть лучше доверить тем специалистам, которые имеют достаточные навыки и опыт подобных работ.

Ошибка или незнание аматора-умельца может вылиться в поломку водоподъемного оборудования или даже всей скважины, за которую заказчик платит хорошие деньги!

1. Обустройство скважины в приямке.

Если Вы обустраиваете скважину, строя приямок (кессон) на воду, значит водоподъёмное оборудование может быть смонтировано непосредственно в кессоне (приямке). В этом есть свои плюсы, поскольку шум от работы насоса останется в приямке, но не в здании. Альтернативным вариантом для установки может быть дом или подвал. Для эксплуатации скважины круглый год важно обезопасить оборудование от попадания грунтовых вод с поверхности земли, и кессон это то, что может справиться с такой задачей с успехом.

Насос должен быть установлен (опущен) в динамическом уровне воды в скважине, также с насосом опускается труба для забора воды, трос для удержания и страховки насоса, электрокабель для подачи напряжения на насос. Одним из этапов работ по обустроству скважины на воду является процесс установки накопительного бака на воду (гидроаккумулятор).

Гидроаккумулятор - это железная емкость (резервуар) под воду. Гидроаккумулятор обычно устанавливают или в доме, или в кессоне или в подвальном помещении итд. Гидроаккумулятор будет поддерживать давление в системе стабильным, понизит нагрузку на насос.
Следующий этап обустройства скважины на воду - это установка и наладка систем автоматики. Системы автоматики - это, как правило, пульт управления и реле давления, устройство сухого хода.

2. Колонка
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Предлагаем Вашему вниманию следующий вариант для обустройства скважины - колонка. Эконом вариант для полива на даче, быстрый вариант для строительства. Конструкция позволяет экономить деньги и при этом пользоваться скважиной круглый год. Закрывается на замок. Не нуждается в утеплении. Нет обратного клапана. Принцип работы прост: нажали кнопку - вода бежит, нажали еще раз - вода перестала бежать. За счет отсутствия обратного клапана - вода не стоит в системе, она опускается обратно в скважину. Из-за этого и не требуется утепление. Не требуется установка и наладка систем автоматики.

Рис.2 Схема скважины и обустройство колонкой

4 мм - толщина металла стенки трубы;

240 мм - наружный диаметр трубы;

4 мм - толщина металлической крышки, защищенной от влаги и пыли из вне.

Каким наилучшим образом подобрать оборудование для обустройства скважин на воду? Это комплексный вопрос, который должен учитывать возможности и потребности заказчика, его предпочтения и исходные условия скважины


