Вентиляционная система крыши

Существует закон: любая крыша обязана иметь систему вентиляции. Недостаточная вентиляция крыши и кровельного покрытия может привести к серьезным последствиям: загниванию деревянной несущей конструкции, отсыреванию кровельного материала, выпадению росы в теплоизоляционном слое и снижению его утепляющего эффекта. На потолке со стороны жилого помещения могут образоваться подтеки, не украшающие интерьер. Наоборот, хорошая вентиляция и свободная циркуляция воздуха — залог сухого состояния крыши и нормального функционирования кровельного материала. 


Традиционный вентиляционный путь проходит от отверстий, расположенных на карнизных досках (рис. а) или в прикарнизных рядах кровельного материла (рис. а,б), до приконьковых пластин с вентиляционными продухами. Для того, чтобы воздушный поток не задерживался, между кровельным ковром и теплоизоляционным слоем устраивают зазор шириной 2—5 см. 

Для нормальной вентиляции крыши необходимо обеспечить за 1 час двухкратное прохождение воздуха вдоль кровельного покрытия. Температура в нежилом чердачном помещении при этом должна превышать температуру окружающего воздуха не более, чем на 5—6°С. 

Начало пути циркуляции воздуха на крыше — карнизные отверстия и зазоры. Вентиляционные отверстия устраиваются вдоль обоих карнизных свесов. Для крыш с уклоном от 15° и более сечение каждого отверстия должно составлять 10 мм. Если уклон скатов не превышает 15°, тогда сечение вентиляционного отверстия необходимо увеличить до 25 мм. Площадь общего сечения вентиляционных продухов должна составлять 1/300—1/500 площади чердачного помещения. 

Существует несколько видов вентиляционных отверстий карнизного свеса: 

· самый простой вид: зазор между софитом (подшивной карнизной доской) и стеной здания; 

· круглые вентиляционные решетки из пластика, врезанные в софиты; 

· черепица с продухами для вентиляции, выложенная в 4-ом или 5-ом ряду от карнизного свеса (то есть чуть выше уровня чердачного перекрытия). 

При прокладке теплоизоляционного материала в карнизных свесах следует помнить о вентиляционных отверстиях! Если вы их заложите утеплителем, то входы для воздушного потока будут закрыты. 

Конец вентиляционного пути — приконьковая черепица (сланцевая плитка или другие штучные материалы), имеющая продухи для вентиляции. Вентиляционная черепица располагается во втором ряду от конька. 

В общих чертах установка вентиляционной черепицы различного производства сходна, разнятся лишь некоторые детали, о которых можно узнать, внимательно прочитав инструкцию. В любом случае крепление вентиляционной черепицы начинается с выбора подходящего места: она должна находится между брусьями обрешетки, чтобы не быть загороженной. 

Основные этапы установки вентиляционной черепицы: 

· выберите местоположение черепицы с вентиляционными продухами; 

· удалите кровельное покрытие с небольшого участка крыши вокруг намеченного места; 

· отметьте гвоздями точное место крепления черепицы; 

· сделайте в гидроизоляционном слое отверстие при помощи ножа. Отверстие прорезают по следующей схеме: сначала делают небольшие надрезы точно по углам отверстия, затем — диагональные надрезы из угла в угол и, наконец отгибают получившиеся треугольники таким образом, чтобы образовалось ровное четырехугольное отверстие. Многие фирмы вентиляционную черепицу продают со специальными шаблонами отверстий, которые облегчают их прорезку. 

· в нескольких миллиметрах от отверстия параллельно одной из его сторон сделайте надрез для установки специальной предохранительной детали, назначение которой состоит в предотвращении попадания осадков в вентиляционное отверстие; 

· наденьте на предохранительную пластину вентиляционную черепицу; 

· прибейте черепицу к брусьям обрешетки; 

· уложите остальное кровельное покрытие вокруг вентиляционной черепицы. 

Еще один вид вентиляционного отверстия особо крупных размеров — слуховое окно, которое обязано своим названием некоему Слухову, спасшему Московский Манеж от разрушения. Вопреки дилетантскому представлению, что слуховое окно служит исключительно для красоты, ну еще, может быть, в качестве выхода на крышу, истинное его назначение — в вентиляции чердачного помещения. 

Слуховые окна могут иметь любую форму: односкатную, прямоугольную, двухскатную треугольную, вальмо-вую или трапециевидную, полукруглую и даже типа «летучая мышь». Наиболее популярны из них односкатная прямоугольная и двухскатная треугольная. Для покрытия односкатного слухового окна используют все виды кровельных материалов. Двухскатное окно более предпочти-мо для крыш со стальным или мягким кровельным покрытием. При черепичной и шиферной кровлях лучше использовать слуховые окна односкатной конструкции. Если же вы упорно настаиваете на сложной двухскатной форме, то места примыкания слухового окна к плоскости кровли придется покрыть рубероидом или другим рулонным материалом. 

Обрешеточные брусья слухового окна всегда выкладываются сплошняком. 

Вокруг односкатного слухового окна делается стальной воротник из 3-х фартуков: переднего и двух боковых.

Углы фартуков очерчиваются на картонном шаблоне по месту. Первым укладывается передний фартук, а затем — боковые. Собираются фартуки в воротник с нахлестом в 150 мм и с последующей заклепкой и пропайкой мест нахлеста между бортами воротника и стенками слухового окна рекомендуется прокладывать полосы мешковины, обмазанные с обеих сторон суриковой замазкой или густой краской. Вертикальные отвороты воротника крепят к обрешетке толевыми гвоздями. Горизонтальные отвороты соединяются с рядовым стальным покрытием лежачими фальцами спереди и стоячими фальцами по бокам. Если основное покрытие выполнено из штучных материалов, то боковые кромки воротника (шириной 30 мм) крепят к обрешетке клямерами через 500—600 мм, а передние кромки — в двух местах шурупами с шайбами, промазанными суриковой замазкой. 

Как завершающий штрих, в проем слухового окна можно вставить вентиляционную решетку из прочного полимера. Современная промышленность выпускает вентиляционные решетки различных цветов, срок службы которых доходит до 40 лет. Некоторые виды вставляются в отверстие за счет кромки и требуют дополнительной герметизации стыков; другие имеют самозащелкивающуюся рамку. Вентиляционные решетки могут быть снабжены мелкоячеистой сеткой от насекомых и водонепро-ницаемой защитой.

