ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОПИЛ

 Древесину для стропил берут только первого сорта, с наименьшим количеством сучков. Толщина бревна, бруска, толстой доски, пластины, используемых на стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, веса кровли, ветровых нагрузок и т. д. При подборе стропил под наиболее тяжелые кровли (черепичные, глиносоломенные, глинокамышовые) можно пользоваться таблицей 1. 

Таблица 1 Подбор сечений стропильных ног
	Наибольшая длина стропильной ноги (м)
	Расстояние между стропилами (см)

	
	110
	140
	175
	213

	
	Толщина стропильной ноги (см)

	
	Из брусков
	Из бревен
	Из брусков
	Из бревен
	Из брусков
	Из бревен
	Из брусков
	Из бревен

	До 3
До 3,6
До 4,3
До 5
До 5,8
До 6,5
	8х10
8х13
8х16
8х18
8х20
10х20
	10
13
16
18
20
20
	8х10
8х16
8х18
8х20
10х20
10х22
	13
16
18
20
22
24
	9х10
8х18
9х18
10х20
-
-
	15
18
18
20
-
-
	9х16
9х18
10х20
-
-
-
	16
18
20
-
-
-


 

Когда приходится брать материал меньше допустимой толщины, то под стропильные ноги ставят подкосы из бревен толщиной 13—15 см. 

Для равномерной передачи нагрузки от стропил на наружные стены здания для мауэрлата отбирают бревна толщиной не менее 18 см. 

У каждого скоса крыши должны быть одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной и установленные строго на одной горизонтали. Этого можно добиться, используя специальный шаблон. Делают его так. Берут тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибивают вторую тесину. По уклону крыши отмеряют на ней вершину конька и прибивают две стропильные ноги из теса. 

На нижнем конце шаблона и на затяжке отмечают места нужных врубок, расчерчивают их. 
Затяжки и стропила делают на ровной площадке. Бревна (бруски) для стропильных ног по размеру должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным. 
Прежде всего делают врубку на нижних концах стропил, соединяют их с затяжкой или мауэрлатом; затем врубают верхнюю часть, отрезая излишки древесины, метят и разбирают. 
Устанавливаются готовые стропильные фермы так. При наличии затяжек их поднимают на сруб, расставляют по местам и врубают в бревна. Затем на затяжках делают настил из досок, поднимают на него стропила, устанавливают их на место и временно закрепляют досками или жердями за бревна сруба. 

Если стропила своими нижними концами крепятся к мауэрлатам, то поступают следующим образом. На потолочных балках устраивают временный настил из досок, вытесывают целые бревна или отдельные куски для мауэрлатов. Лучше стесать верхнюю и нижнюю плоскости: нижней плоскостью (кантом) мауэрлат ложится устойчиво на стену, а на верхней делаются врубки для соединения со стропильными ногами. Сделав врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлатах, стропильные ноги поднимают, соединяют их верхние концы и закрепляют. Таким образом устанавливают сначала две крайние фермы, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные фермы, тщательно выравнивая их (срезая лишние концы). 
В четырехскатной (шатровой) крыше довольно сложным делом является устройство так называемой накосной фермы, необходимой для образования вальмового ската. К стропильным ногам в этом случае приходится крепить «нарожники» — недлинные полуноги (рис. 1).

[image: image1.png]T A
3 3
A

2 nomors




Рис. 1. Сопряжение отдельных частей стропильных ног.

