Что такое Сопротивление теплопроводности (м2К/Вт) ?

Как узнать, что Наш дом будет теплый, достаточно ли ширины материала, чтобы он соответствовал нормам ДБН и др.
Сейчас будем разбираться в этом вопросе.

На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту.

Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства.

Кроме того, количество теряемой теплоты зависит от сопротивления теплообмену конвекцией и излучением у поверхности внутренней и наружной стен. Чем интенсивнее происходит теплообмен, тем больше теплоты теряется из помещения и передается внутренней поверхности конструкции или отдается поверхностью стены наружу, тем меньше сопротивление теплообмену и хуже теплозащита.

Таким образом, теплозащитная способность стены, ее сопротивление теплопередаче, зависят от интенсивности передачи теплоты на трех участках (у внутренней поверхности, в толще ограждения, у наружной поверхности), каждый из которых имеет свое сопротивление. Общее сопротивление теплопередаче представляет собой их сумму (см. рис.).

Сопротивление теплопередачи обозначают большой буквой R, единица измерения м2•К/Вт (м2•oС/Вт).

Чтобы узнать сопротивление теплопроводности стены Вашего дома достаточно сделать простой расчет (на примере с газобетоном): ширину стены из газобетона 360 мм (0,36м) необходимо разделить на коэффициент теплопроводности материала 0,11 (газобетон плотностью Д400) и получим R=3,27.

Физико-механические свойства газобетона позволяют строить однослойную конструкцию стены, что отвечает нормативны требованиям к ограждающим конструкциям. Согласно ДБН В .2.6 -31:2006 нормативное сопротивление теплопередачи (R,м2•К/Вт) для первой климатической зоны, которая покрывает большую часть Украины, составляет не менее 2,8 м2•К/Вт. Для второй, третьей и четвёртой климатических зон - соответственно 2,5м2•К/Вт; 2,2 м2•К/Вт и 2,0 м2•К/Вт.
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Рис.Сопротивление стены теплопередаче. 1 — теплообмен у внутренней поверхности стены; 2 — теплопередача через толщу ограждения; 3 — теплообмен у наружной поверхности стены; ab — коэффициенитеплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/м2•oСа; aн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции в зимних условиях.

