Выбор отопительных приборов (радиаторов) 

В процессе оборудования отопления в своём доме перед владельцем встает вопрос выбора вида отопительного прибора. В частности радиатора как наиболее традиционного прибора. на нашем рынке на сегодняшнее время есть довольно таки широкий выбор радиаторов. Много зарубежных производителей. Мы намеренно не будем акцентировать ваше внимание на конкретных производителях так как и качество их произведений тоже сильно разнится и не всегда соответствует рекламным заявлениям.

Обсудим лучше основные виды этих отопительных приборов.

Как и вся техника в мире производители отопительных приборов стараются делать их максимально адаптируемыми с приборами других производителей. Во первых это требуют европейские нормы во вторых производитель заинтересован в замене приборов стороннего производителя на приборы собственного производства.

Начнём с алюминиевых радиаторов. 
Алюминиевые радиаторы имеют очень хорошую теплоотдачу.  Имеют низкую массу (вес одной секции без воды  около одного кг), что облегчает монтаж-демонтаж, так же у алюминиевых радиаторов  привлекательный дизайн и поэтому зачастую потребители делают выбор в пользу алюминиевых радиаторов.

Наиболее распространены модели алюминиевых радиаторов с межцентровым (межосевым) расстоянием 500 мм и 350 мм. Также существуют варианты с межосевым расстоянием 200, 400, 600, 700, 800 мм и др. Но лучше придерживаться размеров 500 и 350 мм. так как зачастую все остальные размеры оформляются под заказ в следствии малого спроса ( не хочет продавец забивать склады неходовыми размерами для вас). А эта процедура может затянутся минимум на несколько дней. Необходимая  длина алюминиевого радиатора и, соответственно, его мощность "набирается" (складывается) из отдельных секций, что позволяет достаточно точно подобрать требуемые для отопления конкретного помещения параметры. В идеале конечно же хорошо чтобы чтобы мощность стандартной гармошки совпала с требуемой но не всегда так получается. Но ни чего страшного в этом нет. Просто придётся гармошку увеличить добавив дополнительные секции. К стати неплохое преимущество по сравнению со стальными панельными радиаторами. В алюминиевых радиаторах как и в чугунных секции соединяются с помощью ниппелей. для этой операции понадобится специальный радиаторный ключ.
 
Для подключения алюминиевых радиаторов к системе отопления необходим  монтажный комплект, включающий в себя: от 2-х до 4-х кронштейнов, кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или ¾ дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).
 
 на подводящих и/или отводящих теплоноситель трубах нужно установить шаровые краны/вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления). 
 
Рабочее давление алюминиевых радиаторов разных производителей отличается достаточно существенно. Можно сказать, что существуют 2 типа алюминиевых секционных радиаторов:
- стандартный "европейский" тип, рассчитанный на рабочее давление примерно 6 атм. Он хорош для применения в коттеджах и других автономных системах отопления. 
- "усиленный" радиатор с рабочим давлением не менее 12 атм. 
 
Недостатки алюминиевых радиаторов 
 При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления. Что при городском централизованном отоплении это сделать почти невозможно. pH теплоносителя должен находиться примерно в пределах рН=7-8. Кроме того, важно помнить, что коррозия, разрушающая алюминиевые радиаторы усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами (например: алюминиевые радиаторы + разводка отопительной системы выполненная из медных труб).
 
Теперь рассмотрим чугунные радиаторы
К достоинствам чугунных радиаторов можно отнести то, что эти отопительные приборы устойчивы к коррозии и не очень "привередливы" к загрязненности воды, что очень важно при использовании в городских домах с центральным отоплением. Кроме хорошо зарекомендовавших себя традиционных по дизайну радиаторов, существует и целое семейство чугунных ретро-радиаторов, украшенных причудливыми узорами и орнаментами и стоящих на изящных "ножках".

Необходимо помнить, что такие чугунные радиаторы можно устанавливать только в тех домах, где давление в системе отопления (рабочее и испытательное) не превышает указанного производителем  (внимательно ознакомьтесь с техническими параметрами и требованиями, указанными производителем радиаторов). Обычно чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в сети, не превышающее 6-8 атмосфер.
 
Устойчивость к коррозии чугунных радиаторов также важна в условиях, когда вода из системы отопления на лето сливается и радиаторы начинают изнутри коррозировать (ржаветь), что типично для централизованного отопления в российских городах. Это связанно с тем что при сливе системы в нее попадает кислород основной окислитель металлов. В теплоносителе тоже содержится кислород но количество его ограничено в следствии удаления его в процессе нагрева. Вообще не рекомендуется часто сливать систему и надолго оставлять её без воды. 

 Недостатки чугунных радиаторов

Большой вес. Трудоёмкая сборка разборка секций. Зачастую стыки секций при сборке-разборке плохо держат давление.
 

Стальные радиаторы

Стальные панельные радиаторы - одни из наиболее используемых отопительных приборах в системах индивидуального отопления (обычно в загородных домах). Они обладают небольшой тепловой инерцией, а соответственно, с их помощью легче осуществлять регулирование температуры в помещении. 

Рабочее давление для большинства моделей стальных панельных радиаторов лежит в пределах 9 атм.
 
Благодаря широчайшему модельному ряду (ассортимент панельных радиаторов ведущих производителей состоит из нескольких сотен моделей разной глубины, ширины и высоты) можно подобрать оптимальный по параметрам панельный радиатор практически для любого помещения. Стандартная высота этих отопительных приборов равна: 300, 350, 400, 500, 600 и 900 мм (есть и более низкие - 250 мм ), ширина - от 400 до 3000 мм , глубина от 46 до 165 мм . Но опять же советуем придерживаться популярных моделей и габаритов это обычно тип 22 высотой 500 и 300 мм.
 
Если говорить о недостатках, то, что как все стальные отопительные приборы, они при контакте с водой подвержены коррозии, чувствительны к гидравлическим ударам и рассчитаны на не очень высокое давление. Они хороши для использования в индивидуальных системах (например в загородных домах и коттеджах), а применять их в городских квартирах надо очень осторожно, внимательно ознакомившись с техническими параметрами и требованиями, указанными производителем.
По разновидности подключения к трубной разводке существует три типа панельных радиаторов - с нижним, боковым и универсальным подключением. В стальных панельных радиаторах с нижним подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении.   При этом стоимость радиаторов с нижним подключением немного выше, чем аналогов с боковым подключением.
 
Производители панельных радиаторов в комплект поставки в основном включают кронштейны (скобы) для размещения радиатора на стене, но можно приобрести специальные ножки для установки его на пол, если размещение на стене по каким-либо причинам нежелательно или невозможно. Но иногда стандартные стеновые крепления могут не входить в комплект. Производители это связывают с тем что в их ассортименте есть крепления под разные типы строительных материалов ( кирпич, гипсокартон,ракушняк и тд.). Поэтому рекомендуем при приобретении уточнять этот вопрос.
 
 


Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы имеют алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель. Биметаллический радиатор - это стальной каркас залитый алюминием, теплоноситель в таких радиаторах почти не контактирует с алюминием, т.к. движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям. Биметаллические радиаторы имеют максимальные показатели рабочего давления (до 40 атм.) среди всех типов радиаторов.

Этот тип радиаторов соединил лучшие свойства алюминиевых радиаторов с полезными качествами стали. Благодаря прочности стали биметаллические радиаторы выдерживают большее давление (для многих из них рабочее давление составляет 20-35 и более атм.) и позволяют снизить требования к качеству (pH) теплоносителя, которые очень существенны при использовании обычных алюминиевых. Кроме того биметаллические радиаторы имеют хорошую теплоотдачу и современный дизайн, внешне такие радиаторы очень похожи на алюминиевые, но стоят несколько дороже.
 
Биметаллические радиаторы пригодны для использования в городских системах централизованного отопления. Но как и для всех радиаторов, в которых теплоноситель соприкасается со сталью, для "биметалла" вредно повышенное содержание кислорода в теплоносителе, который способствует развитию коррозии стали.  
 
Для подключения биметаллических радиаторов к системе отопления необходим  монтажный комплект, включающий в себя: от 2-х до 4-х кронштейнов, кран Маевского, две проходных пробки различного диаметра (1/2 дюйма или ¾ дюйма) и направленности (левая или правая) и одна глухая пробка (заглушка).
 
По желанию заказчика на подводящих и/или отводящих теплоноситель трубах можно установить шаровые краны, вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления), а также термостатические вентили с термоголовками (для поддержания заданной Вами температуры в помещении).


И на последок

Для  домов с индивидуальными тепловыми пунктами можно использовать все типы отопительных приборов, при условии, что Вы правильно учли при проектировании рабочее и опрессовочное давление, на которое рассчитан выбранный Вами тип радиатора. Определяющими факторами при выборе будут - цена, дизайн, гигиеничность, компактность и т.д. 

Для городской застройки (в системах отопления старого типа) выбор будет в основном определяться «живучестью» отопительного прибора в реальных условиях эксплуатации.

