ВОДЯНЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ.

	Теплый пол это функциональная и эстетичная система отопления. Она работает как основная система отопления, но может быть скомбинирована с радиаторами. 
Теплый пол - это металопластиковые трубы, «спрятанные» в полу, по которым циркулирует тёплая вода. Обычно, каждое помещение обслуживает одна петля трубы. Петли подключены к распределительному коллектору. В зависимости от типа балочных перекрытий и требований, предъявляемых к полу, применяются различные способы монтажа. Самый распространенный, когда трубы теплого пола заливаются бетоном. 
Мягкое ровное тепло, отсутствие сквозняков и переноса пыли, уют и исключительный комфорт, оптимальное распределение температуры, экономичность - все это позволяет считать теплый пол системой отопления близкой к идеальной.  
 


Комфорт 
Первое, что вы заметите, установив теплый пол, это повышенный комфорт. Пол становится теплым и по нему приятно ходить. Благодаря обширной теплоотдающей поверхности возрастает количество излучаемого тепла, которое, в отличии от конвекции при радиаторном отоплении, немедленно распостроняет тепло к окружающем поверхностям, обеспечивая, таким образом, более равномерное горизонтальное и вертикальное распределения тепла. 
Поскольку люди чувствуют себя комфортно при прохладном воздухе на уровне головы и теплом у ног, напольное отопление представляет  собой систему идеального распределения тепла. 
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Теплоотдача с поверхности пола зависит от разности температур поверхности пола и температуры в комнате. Обычно достаточно, чтобы температура поверхности пола была около 24 °C, для поддержания в помещении комфортного микроклимата с температурой 20 °C холодным зимним днём. Нередко можно услышать, что теплый пол подходит лишь для комфортного подогрева пола и не может служить основным источником отопления. Это не так. В обычных условиях водяной теплый пол позволяет получить теплоотдачу до 80 вт и более с 1 квадратного метра отапливаемой поверхности. 
Сбережение энергии 
Равномерное распределения тепла, помимо комфорта, позволяет использовать более низкие температуры теплоносителя. Температура в комнате может быть снижена на 2 градуса С по сравнению с традиционными радиаторами, без изменений в ощущении тепла человеком. Снижения температуры на 2°С обеспечивает около 12% сбережения потребляемой энергии для пользователя. температура теплоносителя в водяных теплых полах составляет 30 - 50°С в зависимости от применяемых покрытий пола, типа укладки трубы, тепло потерь помещения и требуемой тепловой нагрузки. 
Таким образом, являясь низко температурной обогревательной системой отопления (для радиаторов необходима температура теплоносителя 75 - 95°С), водяной теплый пол позволяет дополнительно сэкономить ресурсы на производство тепловой энергии (так же это позволяет использовать альтернативные источники энергии, например, тепловые насосы и солнечные батареи, которые лучше всего работают с низкотемпературными системами).  
Именно это преимущество играет решающею роль для собственников индивидуальных домов и коттеджей при выборе типа систем отопления, и служб ГПТЭК при согласовании проектов жилых домов. Например, в 1998 году в Санкт-Петербурге (Россия) был построен многоэтажный жилой дом общей площадью больше 10 000 квадратных метров, где все квартиры были оборудованы только водяными теплыми полами. Был произведен сравнительный анализ затрат на энергопотребление. Результат показал, что если бы в квартирах были установлены радиаторы, расходы на отопление увеличились бы  на 30-35 %. Системы водяных теплых полов установлены и успешно работают в квартирах, коттеджах, административных зданиях. В больших помещениях, например, на складах и в спортзалах, среднюю температуру можно снизить ещё больше и, таким образом, достичь дополнительного сбережения энергии. По сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30%, а в помещениях высотой свыше 5 м - до 50%. 
Поскольку теплый пол является системой, работающей на крайне низких температурах - уменьшаются также потери в подающем трубопроводе между теплоисточником и обогреваемой комнатой. Низкая температура воды способствует повышению эффективности тепловых насосов и солнечных батарей. 
Область применения напольного отопления 
· Комфорт, отсутствие пыли и сквозняков, благоприятный микроклимат делают напольное отопление привлекательным как для жилых зданий, так и для общественных учреждений различного назначения: 
· Жилые, общественные и административно-бытовые здания; 
· Лечебные и оздоровительные учреждения; 
· Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения. 
Большую популярность теплый пол приобрел при использовании в коттеджах и небольших частных домах как автономная система отопления и проста в обслуживании. Достаточно обеспечить температуру подаваемой воды 35-50 градусов, чтобы в здании было тепло. 
· Коттеджи и частные дома; 
· Таун-хаузы. 
В производственных помещениях. Поскольку при напольном отоплении основной прогрев воздуха происходит в зоне нахождения людей, а не под потолком ангара, то в зданиях с высокими потолками и большим объемом теплые полы наиболее эффективны. При этом расход энергии определяется реальными потребностями. Это также могут быть: 
· Производственные помещения, торговые и складские комплексы; 
· Спортивные залы; 
· Пассажирские транспортные терминалы. 
Снижение стоимости  монтажных работ 
С начала XX века водяной теплый пол приобрел известность во всем мире, но его широкое распространение сдерживалось высокой стоимостью и трудоемкостью монтажа. В 80-х годах новые технологии производства полимерных труб привели к резкому снижению стоимости систем и значительному упрощению монтажа, что сделало теплый пол доступным практически всем. 
Стоимость готового теплого пола включая стоимость монтажа и устройства автоматики определяется расчетным путем и составляет от 18 до 28 USD  (без бетонных работ). 
Отличие напольного отопления от радиаторного
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	· При радиаторном отоплении нагревательный элемент - радиатор, батарея. Это локальный источник тепла и температура его высока. Тёплый воздух поднимается вверх и собирается у потолка, где он, собственно говоря, не нужен, и, постепенно остывая, опускается к полу; 
· При напольном отоплении нагревательным элементом является вся поверхность пола. Теплоотдача при этом происходит с обширной поверхности с относительно низкой температурой. Потоки перемещения воздуха - минимальны; 
· Поскольку люди чувствуют себя наиболее комфортно, когда их ногам чуть теплее, чем их голове, напольное отопление лучше подходит для человека, чем радиаторное;
· Часто система напольного отопления предотвращает холодные сквозняки от окон, быстро нагревая воздух у поверхности пола;


· При напольном отоплении доля перемещения воздуха мала по сравнению с радиаторным, поэтому в воздухе циркулирует меньше пыли. При этом улучшаются гигиенические условия помещения; 
· Напольное отопление - невидимо и подходит для современного дизайна интерьера. Оно защищено от повреждений, облегчает уборку дома и исключает возможность ожога; 
· Теплые полы значительно проще и дешевле в монтаже, чем радиаторные системы. Для  теплых полов не требуется сварка и резьбовые соединения. 
· Низкая температура теплоносителя - самое главное и принципиальное отличие от традиционных радиаторных систем.. Надо иметь в виду, что заявленная теплоотдача радиаторов рассчитана  на температуру подаваемой воды 90 град. Понижение радиаторной температуры на 10 градусов снижает эффективность отопления на 15-20 %. Так, если температура подаваемой воды будет не 95, а 65 градусов, то отдаваемая радиатором эффективная мощность упадет на 50 % от проектной величины, что уже неприемлемо для поддержания комфортных условий. Для теплого пола требуется теплоноситель с температурой 30-50 градусов. Это позволяет использовать автономные котельные пониженной мощности. 
Решение проблемы  недостаточной тепловой мощности 
Применение водяного теплого пола позволяет решить проблему  недостаточной тепловой мощности, подаваемой на объекты. Водяной теплый пол значительно экономичнее радиаторных систем и требует более низких параметров теплоносителя. Из этого следует, что применение водяных теплых полов позволит: 
· При такой же ограниченной подаче тепла значительно увеличить отапливаемую площадь без ухудшения качества отопления, что может быть особенно актуально в районах новой застройки, как правило, испытывающих недостаток выделяемого тепла. 
· При неизменной отапливаемой площади значительно понизить параметры теплоносителя и значительно разгрузить изношенные внешние тепловые сети, что актуально в центральных районах города. 
· Большинство городских домов подключать не на прямую магистраль, а на обратную. Тепла с «обратки» хватает для теплых полов. Вместе с тем, снимается дополнительно тепло и, тем самым, повышается КПД ТЭЦ (чем ниже температура на входе в ТЭЦ, тем больше ее КПД, естественно, снижение возможно до допустимых пределов).
