Выбор котла отопления для дома 

	


882 просмотров 

В этой статье не хочется повторяться и перечислять особенности конструкции различных видов котлов отопления для дома, а хочется привести и ответить на наиболее часто задаваемые потребителями вопросы про выбор котлов отопления для дома. 
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Чугунный теплообменник котла отопления для дома


1. Какой материал теплообменника отопительного котла лучше, чугунный или медный?

Лучше чугунный теплообменник, потому что более долговечный. Это связанно с тем, что когда котлы отопления работают в переходных режимах, материал теплообменника, контактирующий с топочными газами, подвергается коррозии. Менеджеры по продаже чугунных котлов придумали оригинальное объяснение, почему чугунный теплообменник более долговечный – якобы потому, что он покрывается некой «сухой ржавчиной», которая защищает его от коррозии. На самом же деле, слой этой ржавчины рыхлый и защитить чугун от коррозии не может. Всё дело в том, что поскольку медный прокат по сравнению с литым чугуном на порядок более дорогой материал, то выпускать медные теплообменники весом в сотню килограмм непозволительная роскошь. Поэтому стенки медного теплообменника довольно тонкие, а значит, толстенные стенки чугунного теплообменника будут разрушаться от коррозии значительно дольше. Если долговечность медного теплообменника оценивается до 10 лет, то чугунного 20-25.


	[image: image2.jpg]


Наполный котёл с чугунным теплообменником для отопления дома


2. Из-за чего простой напольный котёл дороже высокоавтоматизированного настенного котла?

Самая важная деталь котла отопления, которая определят срок его службы – теплообменник. Это не удивительно, ведь даже самую сложную плату или узел автоматики можно просто и относительно недорого заменить, но замена теплообменника будет сопоставима со стоимостью всего котла. При этом напольные котлы это, прежде всего, котлы с массивным чугунным теплообменником, поэтому стоят ощутимо дороже тонкостенных медных теплообменников настенных отопительных котлов. Проводя выбор котла отопления мы это должны учитывать.

3. Почему двухконтурный котёл для системы отопления дороже одноконтурного?

Ответ очевиден – сильно разняться конструкции котлов. Поскольку двухконтурный котёл может наряду с отоплением снабжать дом горячей водой, то в нём добавленные дополнительные комплектующие для обеспечения горячего водоснабжения.

4. Может ли двухконтурный котёл одновременно работать на отопление и горячее водоснабжение?

Прежде всего, нужно понимать, что для подготовки горячей воды затрачивается довольно большая мощность, обычно 24 кВт. Поэтому двухконтурный котёл средней мощности не может одинаково хорошо обогревать дом и подготавливать горячую воду. Это возможно лишь в случае, когда котёл выбран с большим запасом мощности, а именно: полная максимальная мощность отопления плюс 24 кВт на подготовку горячей воды.
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Котел для системы отопления с встроенным бойлером


5. Какой отопительный котел лучше для комфортного горячего водоснабжения – одноконтурный с бойлером или двухконтурный?

Самый комфортный вариант будет с бойлером, поскольку даже мощный двухконтурный котёл не сможет одновременно подготовить большое количество горячей воды. Более того, при переходных режимах (когда включается или отключается одна или несколько «точек» потребления) даже самая современная автоматика котла не сможет предотвратить изменение температуры подогреваемой воды в течении первых 5-10 секунд. 

Но как всегда за комфорт нужно платить, и комплектация одноконтурного котла с бойлером с нержавеющей стали будет самым дорогим. Если же выбрать бойлер из обычной эмалированной черной стали, то резко возрастает вероятность протечки бойлера из-за коррозии. 

Золотой серединой можно считать выбор настенного одноконтурного котла отопления со встроенным бойлером. Срок службы одноконтурного котла по сравнению с одноконтурным котлом со встроенным бойлером из нержавеющей стали одинаковы. Но желательно выбирать отопительное оборудование с возможностью длительного сервисного обслуживания по гарантии, поскольку в случае поломки встроенного бойлера, котёл, как правило, нельзя будет использовать отдельно. Так же по причине более удобного сервисного обслуживания лучше покупать котёл и бойлер одинаковой торговой марки, то есть с обслуживанием в одном и том же сервисном центре.

6. Что надёжнее – одноконтурный котёл с бойлером или двухконтурный котёл?

Это в большей степени зависит от конструкции данного котла, чем от варианта горячего водоснабжения. Сам по себе бойлер из нержавейки довольно надёжный узёл, поскольку ломаться там особо и не чему. Исключением есть только бойлеры из обычной черной стали с эмалированным покрытием. Такие дешевые бойлеры несмотря на анодную защиту магниевым электродом страдают протечками, в случае которой от одноконтурного котла отключается холодная вода и он работает только на отопление дома.

7. Если используется одноконтурный котёл с бойлером вместо двухконтурного, то снижает ли это экономичность?

Само по себе использование одноконтурного котла не увеличивает расход газа, поскольку, когда система отопления дома не используется, котёл будет включаться автоматически ровно столько, сколько нужно для подогрева воды. Расход немного увеличивается при простое накопленной горячей воды в бойлере из-за теплопотерь от горячей воды, потому что при отоплении исходящие тепло от бойлера можно прибавить к положительным теплопоступлениям в отапливаемые помещения. Сами же теплопотери от бойлера при хранении горячей воды, довольно не велики, если взять в качестве примера бойлер 150 литров с теплоизоляцией 50 мм из пенополиуретана. Такой бойлер теряет за час от 0,04 до 0,09 кВт*час энергии при температуре воды от 40°С до 80°С или от 29 до 65 кВт*час в месяц.

8. Какую выбрать емкость бойлера отопительного котла для комфортного горячего водоснабжения?

Прежде всего, нужно определить потребность в горячей воде, это упрощенно можно сделать из таблицы 1. 
Таблица 1. Расход горячей воды для бытового снабжения дома
	На что расходуется вода
	Расход воды за один приём, л
	Оптимальная температура
	Рекомендуемый запас горячей воды, л

	Ванная угловая
	150
	40-45
	100

	Ванная обычная
	100
	40-45
	80

	Душ
	50
	35
	30

	Мытье посуды
	20
	45
	15

	Раковина
	15
	35
	15



Для примера, если одновременно будет использоваться душ, мойка на кухне и раковина, то достаточный запас воды потребуется 30+15+15=60 литров. Может показаться, что при приёме большой угловой ванны, исходя из таблицы 1, бойлера 150 литров не хватит на какое либо другое потребление, однако нужно учитывать скорость подогрева горячей воды бойлером. Так, одноконтурный котёл полностью нагреет или обновит запас горячей воды в количестве 150 литров всего за 10-12 минут. Пока набирается ванная, котёл успеет нагреть достаточный запас горячей воды. Рекомендуется использовать бойлер 100 литров для пользования 1-2 людьми и бойлер ёмкостью 150 литров при проживании 4-х человек. В данном случае вариант «чем больше, тем лучше» не подходит, поскольку избыточно большая ёмкость бойлера будет приводить к застаиванию воды, а учитывая повышенную загрязнённость обычной бытовой воды, это может привести к появлению неприятного запаха от воды.

9. Почему при малой площади отопления, советуют устанавливать котлы мощностью 20-25 кВт?

Во-первых, нужно учитывать работу котла на так называемых пиковых мощностях при сильных морозах, когда необходимая мощность для поддержания оптимальной температуры ощутимо превышает среднюю за холодное время года. И во-вторых, если котёл работает одновременно на подготовку горячей воды, то мощности менее 20 кВт будет недостаточно для комфортного горячего водоснабжения. Поэтому проводя выбор котла отопления для отопления и ГВС остнавливается на мощности 25 кВт.

10. Если купить котёл с большим запасом мощности, не увеличится ли расход газа?

Практически нет, особенно в случае котлов с модулируемыми горелками. Единственное, что нужно при учитывать при выборе, это минимальную возможную мощность, при которой может работать определённый котёл.
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Настенный конденсационный газовый котёл


11. Какой КПД у конденсационных котлов?

Часто можно встретить цифры КПД для конденсационных котлов порядка 105% или даже 110%, то есть выше 100%. Но, к сожалению, вечного двигателя ещё никто не изобрёл, а законы физики продолжают работать, поэтому КПД выше 100% у конденсационных котлов получается «на бумаге» благодаря путанице в технических терминах. Реальный же КПД конденсационных отопительных котлов гуляет от 85% до 92% в зависимости от температуры наружного воздуха. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше преимущество конденсационного котла. Можно считать, что конденсационный котёл при температуре воздуха снаружи –10°С имеет КПД больше примерно на 5% чем у обычного. Но при температуре близкой к нулю разница между конденсационным котлом и обычным порядка 1-2%. Таким образом, конденсационные котлы экономически целесообразны при холодном климате и большой отопительной мощности.
  
12. Может ли настенный бойлер упасть со стены?

Крепление в стандартной комплектации настенных бойлеров весьма надёжный и хорошо проверенный узёл, который обладает многократным запасом прочности, поэтому падение котла со стены, не смотря на его значительный вес, практически полностью исключено.

13. Шумят ли котлы turbo? 

Как правило, уровень шума, который издаёт турбина котла при удалении дыма довольно низкий и не причиняет неудобств. Гораздо больше внимания в плане снижения шума следует уделять проектированию дымохода, поскольку в большинстве случаев шум возникает именно от дымохода.
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Разрез биметаллического теплообменника


14. В чём преимущества и недостатки биметаллического теплообменника?

Прежде всего, при использовании биметаллического теплообменника котел более надёжен вцелом, так как при использовании биметаллического теплообменника отпадает необходимость во вторичном теплообменнике, трехходовом клапане и других узлах. Чем меньше деталей, тем меньше вероятность, что-то сломается. Недостатки же в том, что котлы с биметаллическим теплообменником склонные перегревать воду при включении, так в первые десять секунд при включении горячей воды температура на выходе может быть около 70-80°С градусов. Так же котлы с биметаллическими теплообменниками, пишет iBud.ua,чувствительны к жесткости воды, это неприятная особенность обусловлена тем, что вода в биметаллическом теплообменнике подвергается кратковременным перегревам, а чем выше температура воды, тем быстрее происходит отложение солей на стенках теплообменника. 

15. Какая марка котла отопления лучше всего?

Это, наверное, один из самых часто-задаваемых вопросов. На мой взгляд, ориентироваться лучше всего не на авторитетность торговой марки, поскольку ни один котёл в мире не застрахован от поломки, а на качество и надёжность сервисного обслуживания данной торговой марки котлов в Вашем регионе.

16. Надежны ли отечественные котлы автономного отопления?

Фактически, единственное отличие «внутренностей» отечественных и импортных котлов – это страна изготовитель теплообменников, вся остальная технологическая начинка в виде автоматики и механизмов в отечественных котлах импортного производства и одинакова. Поэтому по надёжности отечественные котлы не должны уступать импортным. В чём они действительно уступают, так это по снабжаемым функциональным возможностям, например, отечественные котлы, как правило, имеют немодулируемую горелку.

17. Чем модулируемая горелка котла отопления лучше двухступенчатой?

Модулируемая горелка позволяет более плавно регулировать мощность работы, это особенно важно, когда котёл одновременно используется для горячего водоснабжения, поскольку это увеличивает срок службы котла вцелом. Также котлы, оборудованные модулируемыми горелками, более экономичны. Правда, эта экономия совсем не большая (до 1%). Немодулируемые горелки менее экономичны, потому что при отключении и последующем включении ступеней горелки часть газа не успевает полностью сгореть.

18. Как осуществляется гарантийное обслуживание газовых котлов?

Как правило, длительное (более 2-3 лет) гарантийное обслуживание осуществляется платно, порядка 350-500 гривен в год в зависимости от сервиса и марки котла. При просрочке оплаты, покупатель либо лишается права на гарантийное обслуживание, либо для продолжения гарантии нужно будет заплатить штраф за просроченные месяцы, порой бывает выгоднее продолжить гарантию, чем ремонтировать котёл самому, нанимая специалистов. Ремонт котлов дорог, прежде всего, из-за дороговизны комплектующих. Например, такой вроде бы не сложный узел как термостат тяги может стоить в фирменной комплектации порядка 30 евро.

Максимальная гарантия обычно составляет не более 10 лет. Чаще всего гарантия прилагается на весь котёл в комплекте, но иногда можно встретить отдельную гарантию на каждый узел котла, пример такой дифференцированной гарантии приведён в таблице 2.
Таблица 2. Гарантия на отдельные узлы котла отопления
	Комплектующие
	Гарантия, лет
	Комплектующие
	Гарантия, лет

	Первичный теплообменник
	10
	Блок розжига
	5

	Расширительный бак
	10
	Автоматический воздушный клапан
	5

	Газовый клапан
	10
	Реле давления воды
	5

	Запальник
	10
	Термостат тяги
	5

	Вентилятор
	10
	Термостат перегрева
	5

	Циркулярный насос
	10
	3-х хордовый клапан (патрон)
	5

	Теплообменник ГВС
	7
	Электроды розжига
	5

	Термоманометр
	7
	Микровыключатель
	5

	Реле протока
	5
	3-х хордовый клапан (мембрана)
	2

	Преостат
	5
	Магниевый анод (бойлера)
	1

	Термопара
	5
	Датчик NTS
	1

	Биотермический теплообменник
	5
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