Как правильно выбрать отопительный котел. 
Газовые, электрические, отопительные котлы. 

Как правильно выбрать отопительный котл для загородного дома
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	Макет отопительной
системы для
загородного дома:
электрический котел,
трубы, батарея-радиатор,
пульт управления котлом
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Все известные сегодня системы отопления делятся на три группы: теплоэлектроцентраль (она же городская), поселковая (одна котельная на деревню-село-поселок) и индивидуальная (собственный котел в подвале или в отдельно стоящем строении).

Казалось бы, летом логичнее говорить про кондиционеры, а не про отопительные котлы. Но, согласитесь, чаще всего именно летом многие затевают строительство дачи или загородного дома. Так вот, установку котла и всей отопительной системы лучше всего проводить во время строительства дома. Потому что для правильной работы отопительной системы надо проложить десятки метров труб! И если это делать, когда отделка дома уже закончена, придется по новой штробить (долбить) стены и пол, ломать голову, куда деть котел и так далее: Монтажники смотрят план дома, рассчитывают возможные теплопотери, мощность котла, количество радиаторов, длину труб и т. д. Исходя из этого, советуют приобрести тот или иной котел.

Поэтому мы хотим помочь вам правильно выбрать отопительный котел, во-первых. И подсказать, куда, что и как установить, чтобы потом, в холодное время года, отопительная система исправно работала, во-вторых.

Городские ТЭЦ в этой статье трогать не будем - это <головная боль> городских властей. Про поселковую котельную тоже говорить нет резона - ею занимается специальная государственная служба. Мы рассмотрим индивидуальную собственную систему отопления, и в частности, ее святая святых - отопительный котел.

Котел - основа отопительной системы. И котлы, и системы бывают одноконтурными (только отапливают помещение) и двухконтурными (отапливают помещение и нагревают водопроводную воду).

· Одноконтурный котел имеет в корпусе одну спираль с теплоносителем (водой или специальным антифризом) и служит только для отопления помещения. 

· Двухконтурный котел имеет в одном корпусе две спирали и служит для отопления помещения и нагрева проточной воды (той, что идет в водопровод). 

· Одноконтурная система работает от одноконтурного котла. В ней теплоноситель, нагреваясь в котле, проходит по трубам и радиаторам и возвращается обратно в котел. Котел работает только на обогрев помещения. 

· Двухконтурная система работает как от двухконтурного, так и от одноконтурного котла, к которому подключают водонакопитель для водопровода (в нем спираль с теплоносителем нагревается от котла). Котел работает на обогрев помещения и нагрев воды для водопровода. 

Итак, тема нашего сегодняшнего разговора - одноконтурный котел как более надежный и в конечном счете более удобный для <личного> пользования.

Почему удобнее одноконтурный котел? Если выйдет из строя двухконтурный котел, то вы останетесь без отопления и без подогрева проточной воды. А если сломается одноконтурный, у вас все равно будет запас горячей воды, потому что к одноконтурному котлу, как правило, подключен водонакопитель.

И еще. Практика показывает, что универсальная техника (то есть многофункциональная) быстрее выходит из строя. А двухконтурный котел как раз относится к этой самой универсальной технике.

Но не будем торопиться. Потому что кроме котла в индивидуальную систему отопления входит:

· расширительный бачок; 

· воздушный клапан; 

· насос; 

· трубы; 

· радиаторные батареи; 

· терморегуляторы; 

· жидкость, циркулирующая по трубам системы. 

Расширительный бачок
Вступает в работу, когда нагретая в отопительной системе жидкость увеличивается в объеме (по законам физики) и в поисках дополнительного пространства устремляется в бачок. Без него могут и трубы потечь, и котел лопнуть.

Воздушный клапан, или <воздушник>
Выводит воздух из системы. Изначально систему заполняют жидкостью до тех пор, пока в ней не останется воздуха. Но в процессе нагрева жидкости могут появиться воздушные пузырьки (как в кипящем чайнике). Пузырьки образуют воздушную пробку и препятствуют прохождению жидкости по трубам и батареям. Так вот, воздушная пробка и выводится автоматически через воздушный клапан.

Насос
Качает всю жидкость системы с определенной скоростью. Если бы не было насоса, круговорот жидкости в системе создавался бы за счет разности температур. Но тут есть такая тонкость: если труб и батарей много, то воде <не хватит сил>, чтобы пройти через разветвленную систему труб и радиаторов. А двигаться ей надо, чтобы нести тепло к батареям. Вот насос ей и помогает.

Трубы
Самые дешевые трубы - металлические. Если вы решили использовать такие трубы, не забудьте покрасить их, иначе они проржавеют. В принципе можно поставить и пластиковые, но только те, что выдерживают температуру до 100°С (температура кипения воды).

Медные трубы самые дорогие, но здесь тоже есть один нюанс: они могут окислиться.

Самые лучшие на сегодняшний день (причем не самые дорогие) - металлопластиковые трубы. Кстати, их мне единодушно порекомендовали представители всех фирм, в которых я был. Металлопластиковая труба состоит из трех слоев: пластик-металл-пластик. То есть это металлическая труба, с внутренней и внешней сторон покрытая пластиком. Такие трубы - стойкие к коррозии, их легко монтировать.

Идем дальше. Диаметр труб системы зависит от величины теплового потока - то есть от количества тепла, отданного 1 кубометром жидкости за 1 час. В основном используются диаметры 0,5, 0,75, 1,25 дюйма (1 дюйм = 25 мм). Оптимальное давление в газовых трубах на входе в котел - 200 мм водяного столба.

Радиаторы, или батареи
От них комнаты, собственно говоря, и обогреваются. Они крепятся к стене, в основном под окном. По способу передачи тепла батареи бывают обычные и конвекторные. Обычные батареи передают тепло во всех направлениях, а устройство конвекторных позволяет сосредоточивать тепло главным образом над ними.

В общем, в батарее главное - чтоб ее мощности хватало на всю комнату.

Терморегуляторы
Для регулировки температуры батареи на нее устанавливается терморегулятор. Они бывают автоматические и <ручные> и регулируют температуру жидкости в радиаторах, при входе и выходе из котла и в самом котле. Температура батареи обычно зависит от температуры воздуха внутри помещения и задается обитателями дома. Например, нужно, чтобы в одной комнате было 20°С - датчик устанавливается в соответствующее положение, в другой комнате нужно сделать 25°С - тоже устанавливается при помощи датчика. Нужно иметь по такому терморегулятору в каждой комнате. Правда, есть люди, которые приобретают один терморегулятор на все комнаты. Но, как правило, позже они оснащают свою систему дополнительными терморегуляторами.

Вода или антифриз?

Некоторые специалисты-практики предлагают в качестве жидкости, циркулирующей по трубам системы, вместо воды использовать специальный антифриз. Например, представитель торговой фирмы <Гейзер> Роман Ромашов советует заливать его вместо воды, если есть угроза, что не работающая в зимнее время система может замерзнуть и вода при расширении разорвет трубы. Такое может случиться, например, если вы не живете постоянно в загородном доме, особенно зимой.

Специальный антифриз - жидкость, сделанная на основе этиленгликоля. Поскольку этиленгликоль агрессивен и может вызывать коррозию внутренней поверхности труб и радиаторов, его разбавляют веществами, нейтрализующими химическую активность. Например, водой. В отопительной системе нельзя использовать антифризы, предназначенные для охлаждения двигателя автомобиля. Многие фирмы (например, <Маштехинвест>) используют антифриз <Хатдип>.

Но внимание! По мнению ученых, специальный антифриз не стоит использовать - химия может разъесть трубы.

Итак, выбор системы отопления и аксессуаров зависит прежде всего от материальных возможностей их будущего хозяина. Самую лучшую систему отопления - немецкую - может позволить себе далеко не каждый. Полный комплект для дома площадью 300 кв. м обойдется примерно в 8-10 тыс. долларов. За установку системы монтажники берут примерно 20% от стоимости всей покупки.

Многие люди комбинируют систему из узлов разных фирм (они, как правило, взаимозаменяемы). То есть котел может быть одной фирмы, насос - другой, радиаторы - третьей и т. д. Это нормально.

Какие бывают котлы и как они устроены?

Но вернемся к котлам. Котлы бывают:

· Электрические (работают от электричества) 

· Газовые (на газе) 

· Жидкотопливные (на солярке) 

· Твердотопливные (дрова, уголь, торф) 

· Комбинированные (разные виды топлива). 

Все они имеют принципиально одинаковое устройство.
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Схема устройства газового котла 
· 1. Облицовка котла 

· 2. Распределительный газовый коллектор 

· 3. Электрод контроля пламени 

· 4. Горелка с теплоотводящими керамическими стержнями 

· 5. Чугунные секции теплообменника 

· 6. Теплоизоляция 

· 7. Клапан отходящих газов 

· 8. Подключение дымохода 

· 9. Термометр 

· 10. Пульт управления котла 

· 11. Главный выключатель котла 

· 12. Лючок для чистки теплообменника 

· 13. Трансформатор розжига 

· 14. Газорегулирующий блок 

· 15. Кран для наполнения и слива 

· 16. Защитная решетка котла 

· 17. Передняя откидная стенка 

	[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]




	Немецкая газовая горелка
оборудована звукоизоляцией
(вид снаружи)
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Составляющие части котла:

· корпус, стальной или чугунный (электрокотлы имеют только стальной корпус); 

· горелка (у газовых и жидкотопливных котлов) или топка (для твердотопливных котлов), или пьезозажигалка (для электрических котлов); 

· спираль с теплоносителем; 

· автоматика (регулирует работу котла). 

Итак, в котле нагревается жидкость-теплоноситель (вода или спецантифриз). Она движется по трубам от котла к батареям и от батарей по трубам обратно в котел. Постоянная циркуляция жидкости необходима для непрерывного обогрева дома. Нагревшиеся от горячей воды батареи (радиаторы) отдают тепло.

Известно, что котлы различаются по виду топлива. Поэтому давайте разберемся, в чем их преимущества и недостатки.

Электрический котел

	[image: image9.png]



	[image: image10.jpg]H ——
G





	Современный
электрический котел
легко перепутать
с газовой колонкой
или водонагревателем:
он такой же миниатюрный
и висит на стене
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Электрический котел лучше не ставить в доме площадью больше 100 кв. м, так как его мощности, скорее всего, не хватит (на нашем рынке представлены в основном электрокотлы мощностью не более 15 кВт). К тому же в большом доме он себя не оправдает: слишком много придется заплатить за электричество, которое он потребляет. Так что в коттедж электрокотел можно ставить только как <аварийный> вариант: чтобы не остаться совсем без тепла, если что-то случится с <основным> котлом. А теперь, для наглядности, приводим <за> и <против> этого вида котлов.

За
· 1. Электрокотел считается самым безопасным: в нем нет открытого пламени. 

· 2. Простота в эксплуатации. 

· 3. Небольшой размер. 

· 4. Электрокотлы сделаны из стали, значит, они относительно легкие, их можно вешать на стену. Это экономит место. 

· 5. Не требуется отдельного помещения с вытяжкой (как для газовых и жидкотопливных котлов). 

· 6. Не нужно менять горелку (как у газовых и жидкотопливных котлов). 

· 7. С экологической точки зрения электрокотлы самые <чистые> (не коптят, так как нет выхлопной трубы). 

· 8. Не требуют особого ухода - не надо отчищать их от копоти (как газовые и жидкотопливные котлы). 

· 9. Работают бесшумно. 

· 10. Удобны для пожилых людей. 

Против
· 1. Необходима отдельная проводка, а если мощность котла более 6 кВт, то нужна трехфазная сеть 380 вольт. 

· 2. Электрокотел может вырубить электрическую подстанцию и оставить без света всех жителей окрестных домов. Поэтому все же лучше воспользоваться котлом с другим видом топлива (газ, солярка), а электрокотел <употреблять> только в экстренном случае - когда есть угроза, что отопительная система промерзнет (до приезда сервисной службы). То есть хорошо бы иметь два разных котла. 

· 3. Мощности котла не хватает на отопление большого коттеджа. 

· 4. Большой расход электроэнергии при низком КПД. (Чем мощнее котел, тем он больше берет электричества.) 

· 5. От образующейся накипи быстро выходит из строя электротен (теплонагреватель). 

· 6. Неудобен там, где <вырубается> электричество больше чем на сутки. 

При большом расходе электроэнергии напряжение в сети может падать, это ведет к увеличению силы тока. Повышение тока в свою очередь приводит к порче автоматики котла. Поэтому ток в котел пускают через стабилизатор напряжения (по виду это небольшая коробочка).

Газовый котел
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	<Внутренности> газового
навесного котла
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Лучше всего поставить газовый котел, если рядом с домом есть газовая магистраль. Мощность газовых котлов - от 10 кВт, поэтому они <обогреют> большую площадь дома. С другой стороны, для дома небольшого размера газовый котел лучше не покупать.

За
· 1. Простота в эксплуатации: не надо следить, достаточно ли топлива, - газ подается постоянно. Есть котлы, которые могут работать от баллонного газа, но это дорого: котел через 2-3 месяца станет просто <золотым>. 

· 2. Дешевое топливо при высоком КПД (котел потребляет энергии меньше, чем отдает). 

· 3. Может обогреть коттедж большого размера. 

Против
· 1. Перед тем как устанавливать газовый котел, необходимо получить разрешение Газгортехнадзора. Но обычно оформление документации берет на себя монтажная организация за небольшую отдельную плату. Как считает специалист по теплотехнике Игорь Павленко (фирма <Хогарт>), практически ни у одного из владельцев коттеджей нет идеальных условий для установки газового котельного оборудования. И без <особой договоренности> никто газ не подключал. А вообще каждая контора старается снять с себя лишнюю ответственность. Например, если есть разрешение Газгортехнадзора на подключение газа, монтажник подведет газ к котлу, даже если что-то не соответствует нормам. Раз разрешение Газгортехнадзора есть, значит, он выполнит работу! Но если такого разрешения нет, солидная фирма не будет связываться. И тогда <отказникам> приходится пользоваться услугами сезонных мастеров. А в итоге уже через месяц горе-заказчик ругает свое даже очень хорошее оборудование на чем свет стоит. 

· 2. Многие считают газовый котел небезопасным, так как его горелка не закрыта полностью корпусом котла, и когда котел работает, видно пламя (так же, как в газовой колонке). 

· 3. Часто бывает, что давление в газопроводе то повышается, то понижается: зимой давление уменьшается, летом увеличивается. Из-за этого пламя горелки становится то больше, то меньше. Бывает, что пламя настолько маленькое, что огонь сжигает саму горелку. И наоборот: если пламя слишком большое, перегревается котел (в результате может <прожечься> корпус котла). Правда, существуют специальные, выносные горелки. Такие немецкие горелки стоят примерно 1500 долларов (почти в такую же сумму обойдется и сам котел). 

· 4. Для газового котла необходим дымоход и хорошо проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу. При этом нужно, чтобы котел не стоял вплотную к стене или между двумя стенами. Кроме того, нужно, чтобы свободно открывалась дверь в помещение: для горения фитиля и тем более всей горелки необходим приток кислорода. Котел нужно устанавливать на расстоянии 30-50 см от стен, в зависимости от модели и размера котла. Помещение для котельной должно быть не меньше 8 кв. м. 

· 5. Газовый котел должен быть обязательно снабжен автоматикой, <реагирующей> на утечку газа и полностью перекрывающей газовую трубу, если вдруг такая утечка случится. 

· 6. Газовые котлы коптят. 

· 7. Нежелательно ставить газовый котел в доме небольшого размера. 

Газовые и жидкотопливные котлы сделаны из стали и чугуна. Имеют одинаковую мощность и примерно одинаковый размер. Стальной котел в 2-2,5 раза легче. Для домов размером больше 400 кв. м котлы, как правило, чугунные. Отличие: срок годности стального котла - 10 - 15 лет, чугунного - до 50 лет. Стальной котел может ржаветь. Если систему отключить или резко снизить температуру котла, то воздушный конденсат осядет на поверхности котла. Лучше снижать температуру котла постепенно.

Жидкотопливный котел
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	Такой жидкотопливный
(дизельный) котел может
обогреть большой коттедж
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Жидкотопливные котлы очень близки (по производительности) к газовым. Разница только в том, что жидкотопливный котел работает не на газе, а на солярке. Жидкотопливные котлы имеет смысл ставить тогда, когда дом большой, а газопровода рядом с домом нет.

За
· 1. Мощность жидкотопливных котлов - от 10 кВт, и они могут отапливать большие коттеджи. 

· 2. Для их установки не нужно специальных разрешительных документов (как для установки газовых котлов). 

· 3. Солярка намного дешевле электричества (в среднем раза в два). 

· 4. Высокий КПД (дают энергии больше, чем поглощают). 

Против
· 1. К любому жидкотопливному котлу должна быть присоединена специальная емкость для солярки на 2-5 тонн. Часто продается вместе с котлом, но если не купили сразу - нужно приобрести отдельно. 

· 2. Необходимо отдельное помещение с вытяжкой (чтобы не отравиться угарным газом). 

· 3. Жидкотопливный котел коптит и требует дополнительного ухода. 

· 4. Жидкотопливный котел и горелка к нему - дороже других моделей котлов. 

2-5 тонн солярки хватает на отопительный сезон для дома площадью 300-400 кв. м. В основном владельцы таких котлов покупают на заправочной станции сразу цистерну топлива.

Твердотопливный котел

Сегодня в Европе, пожалуй, только финны отапливают загородные дома дровами. И поэтому большинство твердотопливных котлов - финские. Твердотопливный котел - на любителя. Скорее всего, такой котел хорош для летнего домика площадью до 60 кв. м.

За
· 1. Если вам по силам самостоятельно нарубить запас дров (и немалый), то вам не придется тратить деньги на топливо. 

· 2. Такие котлы - экологически чистые по сравнению с жидкотопливными. 

Против
· 1. Необходимо постоянно следить за топкой и подкладывать дрова. (Автоматизировать этот процесс невозможно.) 

Комбинированный котел

Самое главное достоинство такого комбинированного (многотопливного) котла - он может работать на всех видах топлива. Например, финские комбинированные котлы способны <переварить> электричество, газ, жидкое топливо и дрова. Комбинации могут быть всевозможные. Главное - если вдруг отключили электричество, можно <переключиться> на дрова или солярку (если есть). В них стоит газово-солярная горелка, есть топка для дров, да еще и вмонтирован электротен. В общем, котел на все случаи северной жизни.

Есть у этого котла поклонники и противники. Первые говорят, что он универсальный. Другие считают, что многофункциональная техника в эксплуатации менее надежна.

За
· 1. При отсутствии одного топлива может работать на другом. 

Против
· 1. Сложно устанавливать, ремонтировать, проводить профилактику и управлять. 

Итак, как надо выбирать отопительный котел?

Первый этап. Выбираем вид топлива:
· если около дома проходит газовая магистраль, то без раздумий можно покупать газовый котел; 

· если газовой магистрали нет и не предвидится, то при выборе котла надо учитывать следующее: 

· если дом площадью 200 кв. м и вы решили жить в нем круглый год, то советуем поставить жидкотопливный, а не электрический котел, чтобы не зависеть от возможного выключения электричества; 

· если дом площадью до 100 кв. м, но вы будете жить там только летом, то можно поставить электрокотел (но советуем подстраховаться дополнительным аккумулятором или генератором); 

· если дом меньшего размера, подойдет твердотопливный или электрический котел. 

Примерные цены на топливо для котлов: солярка - 5,4 руб. за 1 литр; электричество - 30 коп. за кВт (в Москве); газ - 3,2 руб. с 1 человека.

Следующий этап: выбираем цену котла и страну-производителя.
Самые дорогие - немецкие - котлы мне не по карману, финские - тоже. Остаются словацкие и итальянские - они тоже неплохого качества. Увы, отечественные котлы я бы не стал покупать, так как они выходят из строя в течение года-двух и требуют периодического ремонта.Кстати, цена котла не влияет на затраты по его эксплуатации, так что если купили немецкий котел, в него не придется вкладывать <дополнительные> деньги.

Третий этап: выбираем мощность котла.
· 1. Советуем рассчитать мощность котла еще на стадии строительства дома. По мнению специалистов, отопление надо сразу заложить в проект, и проектировщики рассчитают нужную мощность котла именно для вашего дома. 

· 2. Если дом уже построен, то мощность рассчитывается примерно так: на 10 кв. м площади при высоте потолка 2,5 м требуется 1 кВт мощности котла. То есть на дом площадью 300 кв. м нужен котел мощностью не менее 30 кВт. На нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% его мощности. 

Но уточню: этот расчет очень приблизительный, на практике он не всегда себя оправдывает. Поэтому лучше, чтобы оборудование выбирали специалисты, которые будут его монтировать.

Итак, котел мы выбрали. Теперь надо его правильно установить. Монтаж начинают с обустройства котельной.

Повторимся: лучше всего заложить отопление в план будущего дома еще во время строительства. То есть нужен проект отопительной системы, составленный проектной организацией, имеющей лицензию на такой вид деятельности.

Учтите, без выезда на место хороший проект сделать практически невозможно: нужно знать толщину стен, перекрытий, количество окон и дверей - в общем, все, что <заложено> в поэтажный план загородного дома. Причем при составлении проекта отопительной системы учитываются теплопотери помещения за единицу времени. Поэтому важно знать даже число постоянных жителей в доме. Кстати, для каждой комнаты делается свой теплорасчет. Исходя из этого, а также площади (или кубатуры) помещения и выбирается мощность отопительного котла.

Имея четкий проект, монтажники не будут проявлять самодеятельности. В общем, лучше потратиться сначала (на проект), чем тратиться потом (на исправление ошибок). У одной моей знакомой из-за неправильной сборки отопительной системы тепла в доме не прибавлялось до тех пор, пока знающий мастер все не переделал в соответствии с правилами техники безопасности и эксплуатации.

Порядок сбора частей отопительной системы не принципиален. Но, как правило, монтажники сперва оборудуют котельную: устанавливают котел, распределительный шкаф (если труб много, то они соединяются с котлом и между собой через раструбы и переходники как раз в этом шкафу), расширительный бачок... Потом устанавливают в комнатах радиаторы. Затем монтируют трубы (либо в стене, либо в коробе, либо оставляют их открытыми - по желанию заказчика). Когда все подсоединено, система заполняется жидкостью и производится пробный запуск.

Мнение специалистов было единодушным: если современный котел грамотно установить и эксплуатировать строго по инструкции, то можно не беспокоиться, что он сгорит или взорвется. Нужно только проводить профилактические работы не реже 1 раза в полгода.

Наш совет: чтобы не беспокоиться о профилактике и возможных неполадках, удобнее всего заключить договор на сервисное обслуживание с фирмой. Пусть у них голова болит.

Зачем <расширяется> расширительный бачок

Расширительные бачки бывают двух типов:

Расширительный бачок открытого типа - открытая емкость, похожая на кастрюлю. Дно соединено коротенькой трубкой с трубой отопительной системы. Уровень воды в нем зависит от объема жидкости в системе. Чем вода горячее, тем больше ее объем. От попадания грязи в бачок защищает фильтр. Ставится открытый бачок на самом высоком месте отопительной системы.

Расширительный бачок закрытого типа - капсула шарообразной или овальной формы, разделенная внутри герметичной мембраной на две части - воздушную и жидкостную. В воздушной части есть клапан, который при сильном повышении давления стравливает (спускает) воздух и тем самым позволяет жидкости занять внутренний объем бачка. При повышении водяного давления мембрана прогибается и выдавливает воздух из бачка. Когда водяное давление падает, мембрана <возвращается на место>, воздух через клапан попадает в бачок. Бачок ставят в любом месте отопительной системы, но, как правило, рядом с котлом.

Бачок закрытого типа выгодно отличается от бачка открытого типа. Во-первых, в закрытом бачке не происходит соприкосновения жидкости системы с воздухом: жидкость не испаряется и не окисляется кислородом (и не разъедает внутреннюю поверхность труб и радиаторов). Во-вторых, из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу и не испортит пол. В-третьих, бачок закрытого типа можно поставить в любой точке системы. (Как правило, открытый бачок ставят на чердаке.)

Зачем отопительной системе насос?

Юрий Кузнецов, инженер ООО <Центр ОБМ>:
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- Насос позволяет воде циркулировать по трубам и радиаторам с нужной скоростью. Работает насос от обычной розетки. Насос соединен с автоматикой котла, это позволяет выбирать режим работы. Хороший насос может работать в нескольких режимах и практически бесшумно. Обидно, что такой миниатюрный приборчик не выпускают в России. Приходится покупать импортные насосы, в основном немецкие. Качество отличное, цена 50 - 60 долларов.

Движение жидкости необходимо, потому что нагретая вода, отдавая тепло, остывает. Значит, ее надо снова нагреть. Чем быстрее нужно обогреть помещение, тем сильнее нагревается котел. И, следовательно, чем больше скорость воды (сильнее работает насос), тем больше тепла <отдает> батарея за меньший промежуток времени.

Допустим, температура в комнате нагрелась до заданного значения, и теперь требуется только поддерживать ее на уровне. В этом случае система автоматически замедляет работу. Котел работает на меньшую мощность, насос качает медленнее, температура в батареях снижается. Скорость движения воды система выбирает автоматически. Но при скорости более 2,5 метров в секунду во всех трубах начинается гудение. Этот неприятный звук <говорит> о том, что насос работает неправильно. (То есть скорость движения воды слишком велика.) Был такой случай. Человек приобрел очень мощный насос. Насос так разогнал воду в трубах, что они устроили <музыкальный концерт>, не давая хозяину спать.

Итак, насос надо выбирать, учитывая параметры отопительной системы (высоту, длину и диаметр труб, количество и вид радиаторов и т. д.).

Пульт управления котлом

Современные котлы автоматизированы: на передней панели каждого котла есть пульт управления. На нем - несколько кнопок, в том числе главные - <включить> и <выключить>. С помощью кнопок можно задать котлу режим работы - минимальный, экономный, усиленный.

Например, зимой хозяева надолго уезжают из дома, но чтобы система отопления не промерзла, задают котлу минимальный (он же поддерживающий) режим. И котел обеспечивает в доме температуру +5°С.

Усиленный режим используется тогда, когда дом надо срочно нагреть, скажем, до температуры 20°С. Нажимаем соответствующую кнопку, устанавливаем терморегуляторы на батареях на 20°С. Автоматика пускает котел на полную мощность. А когда температура в комнатах достигнет заданного значения, автоматически включается экономный режим, он же поддерживает нужную температуру. В зависимости от режима работы автоматика подает то больше, то меньше топлива.

В автоматическом блоке есть датчики, реагирующие на сбои в работе котла. Они отключат систему в критической ситуации (например, если корпус котла перегрелся, или топливо закончилось, или если возникла другая неисправность). Но у автоматики есть и минус: отключается электричество, отключается и автоматика, следом за ней - вся отопительная система. Зато некоторые отечественные котлы работают без электричества, например, АОГВ (агрегат отопительный газовый водяной), КЧМ (котел чугунный модернизированный, работает на газе). Но, увы, отечественные котлы не такие мощные, как импортные аналоги. Поэтому отечественный котел имеет смысл ставить только в доме площадью до 40 кв. м (например, в доме размером 5 х 8 кв. м).

Проблема
Автоматика котлов всех типов работает на электричестве (220 вольт). Электричество, допустим, часто <вырубается>, вместе с ним отключается и система отопления.

Решение
Решений может быть два:

· 1. Нужно поставить аккумуляторы переменного тока, они способны недолгое время (от часа до суток) давать нужный ток. 

· 2. Можно поставить аварийный генератор, он автоматически включается при отключении электричества в сети и дает ток до подачи электричества. 

Как подключить газ

Сергей Вакаев, фирма <Веста>: <С газовыми котлами столько мороки>
- Для того чтобы подключиться к газовой сети, нужно разрешение Газгортехнадзора. По стандарту в котельную, куда подводится газ, обязательно должен быть сделан отдельный вход с улицы. Кроме того, раз в год (или даже в полгода) нужно проверять трубы, газовый котел, горелку на предмет утечки газа.

Для того чтобы вам подключили газ к горелке котла, нужно иметь на руках:

· сертификат качества на газовый котел и газовую горелку; 

· разрешение Госгортехнадзора отдельно на котел и на горелку; 

· паспорт котла; 

· акт разграничения (в нем регламентируется ответственность сторон: хозяина газового котельного оборудования и Госгортехнадзора); 

· договор на сервисное обслуживание с фирмой. 

К котлу должна прилагаться инструкция на русском языке. Монтажная фирма обязана иметь лицензию на деятельность и разрешение на работу с газом от Госгортехнадзора. Ответственность за газовые работы на земле и в доме берут на себя монтажная фирма и сам хозяин.

Газовщики говорят...

Семен Болотников, ООО <Центр ОВМ>:
При работе с газом нужно соблюдать меры безопасности:

· 1. Газовое оборудование обязательно должно дополняться газоуловителем - датчиком, совмещенным с газовым клапаном, который при обнаружении утечки газа автоматически перекрывает подачу газа в горелку. 

· 2. Недопустимо зауживание дымохода, то есть диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра газоотводной трубы, которой комплектуется сам котел. 

В случае, когда дымоход по каким-то причинам оказался уже, чем нужно, следует использовать горелку с поддувом. Поддув позволит протолкнуть дым в узкий дымоход. Но в этом случае нужно посоветоваться со специалистом-газовщиком.

В сезон усиленного потребления газа (поздняя осень, зима) давление газа снижается, и горелка в отечественных котлах не способна работать на полную мощность. Учитывая это обстоятельство, лучше приобрести более мощный котел, импортный, он может развивать достаточную мощность даже при слабом горении горелки.

При монтаже подписывается договор-разграничение между Газтрестом (организация, которая подключает дом к общей газовой магистрали), фирмой-монтажником и заказчиком. По договору Газтрест несет ответственность за участок от газопровода до котельной, монтажная фирма несет ответственность за все, что смонтировано ею самой в котельной, а заказчик несет ответственность за несоблюдение требований техники безопасности.

Советует доцент кафедры отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Московского государственного строительного университета (МГСУ) Леонид Махов:

Я - противник антифриза
- Я противник залива в систему незамерзающей жидкости (антифриза). Оборудование часто не рассчитано на работу с этой химией и выходит из строя раньше времени. Некоторые фирмы даже специально предупреждают, что при использовании антифриза не гарантируют исправность системы отопления. А у нас еще могут залить автомобильный тосол, между прочим. Меня многие спрашивают: а не лопнут ли трубы, если система отопления отключена. Отвечаю: если у вас большой дом, то, конечно же, есть и водопровод и канализация, где в трубах и сифонах всегда скапливается вода. И ничего! К тому же воду на зиму всегда можно слить.

Не покупайте котлы <с рук>
- Приобретая оборудование, следует поинтересоваться, есть ли в ближайшем городе представительство фирмы, предлагающей эти котлы. Если такое представительство есть, то у вас будет возможность проконсультироваться с техническим специалистом. Обязательно поинтересуйтесь, может ли представительство помочь своим дилерам достать комплектующие к оборудованию в случае поломок и пр. Это очень важные вопросы. Если представительство есть, как, например, у фирм <Вайллант> (Vaillant), <Виссманн> (Viessmann), то вы не останетесь в гордом одиночестве, если что-нибудь сломается. Вы просто обратитесь на фирму напрямую - через представительство. Там обязательно помогут.
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	Полный комплект
отопительной системы
для дома площадью
300 кв. м обойдется
примерно в
8-10 тысяч долларов
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Автоматика и котлы
- Я считаю, автоматика для системы отопления должна быть той же фирмы, что и котел. Остальные компоненты могут быть от других фирм. Ведь понятно, что ни одна фирма не делает все оборудование <от и до>.

Взгляд на комбинированные котлы
- Я категорический противник комбинированных котлов. Объяснение простое: чем сложнее техника, тем выше вероятность возникновения неисправности. Что бы я купил? Есть два варианта. Если бы не привычные для нас перебои с электричеством и не его дороговизна, я бы выбрал электрический котел. Но на сегодняшний день самое дешевое топливо - газ (дрова я в расчет не беру, они для печки хороши, а не для котла), поэтому и котел чаще выбирают газовый. На случай отключения газа можно иметь про запас горелку, работающую на солярке. Вынул одну горелку, поставил другую - и все. Перенастраивать ничего не нужно (горелки настраиваются заранее). Бывают и комбинированные горелки, которые могут работать без перенастройки на двух видах топлива: газе и солярке, но они дорогие, до 6000 долларов.

Основные характеристики отопительных котлов

	Модель (серии)
	Вид топлива
	Тепловая мощность, кВт
	Цена, $

	"Вайллант" (VAILLANT), Германия

Все котлы укомплектованы горелкой только под один вид топлива
и работают либо на газе, либо на солярке (жидкое топливо)


	серия VK-6

	газ

	от 16 до 47

	от 2470 до 3540


	серия VK-7

	газ

	от 60 до 156

	от 4610 до 9970


	серия VKO

	жидкое топливо

	от 16 до 70

	от 1965 до 3435


	серия GP

	жидкое топливо

	от 60 до 190

	от 3610 до 8950


	серия VK- KLASSIC

	газ

	от 16 до 47

	от 1660 до 2555


	"Вольф" (WOLF), Германия

Котлы приспособлены работать на двух видах топлива (газ и солярка).
Котлы серий NK и MKS сделаны из стали. Котлы серий MK, MK-1 и НК-2 чугунные


	серия NK

	газ и жидкое топливо

	от 14-17 до 50-63

	от 137 до 23100


	серия MKS

	газ и жидкое топливо

	от 70 до 550

	от 3025 до 10950


	серия MK

	газ и жидкое топливо

	от 280 до 530 

	от 9995 до 15060


	серия MK-1

	газ и жидкое топливо

	от 50 до 260

	от 3040 до 8450


	серия НК-2

	газ и жидкое топливо

	от 15 до 60

	от 1200 до 1890


	"Будерус" (BUDERUS),Германия

Все котлы серии SK - стальные. Они независимы от дымовой тяги.
Серия G - это: чугунная топка, возможностьиспользования как природного,
так и сжиженного газа, новейшая экологическичистая горелка


	серия SK-425

	газ и жидкое топливо

	от 90 до 180

	от 3533 до 4988


	серия SK-625

	газ и жидкое топливо

	от 230 до 690

	от 6949 до 4406


	серия SK-725

	газ и жидкое топливо

	от 870 до 1600

	от 17032 до 25083


	серия S-115

	газ и жидкое топливо

	от 21 до 28

	от 2031 до 2342


	серия S-325

	газ и жидкое топливо

	от 35 до 70

	от 2461 до 3327


	серия G-124

	газ и жидкое топливо

	от 9 до 32

	от 1275 до 1970


	серия G-434

	газ и жидкое топливо

	от 150 до 375

	от 12995 до 20783


	"Виссманн" (VIESSMANN), Германия

Котлы отличаются особо мощной автоматикой, которая
позволяет управлять работой котла на большом расстоянии


	серия "PAROMAT-SIMPLEX"

	газ и жидкое топливо

	от 80 до 225

	от 3930 до 8807


	серия "PAROMAT-TRIPLEX"

	газ и жидкое топливо

	от 80 до 170

	от 4862 до 9403


	серия "VITOLA-COMFERRAL"

	газ и жидкое топливо

	от 15 до 63

	от 1544 до 5361


	серия "LITOLA"

	газ

	от 22 до 48

	от 1951 до 3952


	серия "ATOLA"

	газ

	от 55 до 91

	от 4147 до 6855


	Терма (THERMIA OY), Финляндия

Преимущество финских котлов заключается в том, что они способны работать
на двух и даже трех видах топлива одновременно и по отдельности.
Это очень удобно в случае отключения электричества или газа


	серия "Arimax Eetta"

	газ и жидкое топливо

	от 15 до 200

	от 1785 до 8085


	серия "Arimax Eetta"

	электричество

	6

	от 1785 до 8085


	Arimax Etna

	газ и жидкое топливо

	17

	2570


	Arimax Etna

	электричество

	6

	2570


	Etna Combi

	газ и жидкое топливо

	27

	2870


	Etna Combi

	электричество

	7,5

	2870


	Etna Combi

	твердое топливо (дрова)

	20

	2870


	Etna Duo

	газ и жидкое топливо

	25

	3290


	Etna Duo

	электричество

	15

	3290


	Etna Duo

	твердое топливо (дрова)

	20

	3290


	"Элеко" (ELEKO), Словакия

Требуемое напряжение - 380 вольт


	серия "ELEKO"

	электричество

	от 6 до 45 

	от 419 до 897


	"Модратерм ПКМ" (MODRATHERM РКМ), Словакия

РКМ EAL - электронное зажигание, ионизационный контроль пламени, газовая автоматика Honeywell (США)
РКМ QE - пьезозажигание, термоэлектрический контроль пламени, газовая автоматика Honeywell (США)
с электропитанием от термопары - не требуется внешнего электропитания


	серия РКМ (РКМ EAL и РКМ QE)

	газ

	от 12 до 45

	от 525 до 987


	"Модратерм Магма" (MODRATHERM MAGMA), Словакия

Настенный котел (крепится на стене)


	MAGMA

	газ

	23,3

	от 709 до 905


	"Модратерм Вулкан" (MODRATHERM VULKAN), Словакия

"Вулкан" (VULKAN) - котлы с чугунными теплообменниками (то есть чугунные котлы)


	VULKAN

	газ

	от 17 до 48

	от 549 до 1174


	"Протерм" (PROTHERM), Словакия

50 TLO - автоматика котла способна работать без электричества
серия NL - чугунные котлы на газовом или дизельном топливе


	50 TLO

	газ

	44,5

	1118


	серия NL

	газ, жидкое топливо

	от 10,6 до 49

	от 676 до 978


	"Бонджоанни" (BONGIOANNI), Италия

серия NGP - корпус из чугуна. Управление - как с панели,
расположенной непосредственно на котле, так и с дистанционного пульта
серия VIVA - настенный котел (крепится к стене) с электронным зажиганием
серия IDEA - электронное зажигание и ионизированный контроль пламени


	серия NGP

	газ или жидкое топливо

	от 27 до 71

	от 700 до 1610


	серия VIVA

	газ

	от 23,2 до 28

	от 995 до 1130


	серия IDEA

	газ

	от 18 до 36

	от 1020 до 1560


	серия EUROBONGAS

	газ

	от 51,3 до 272,4

	от 1840 до 7580


	серия K2 HR

	газ или жидкое топливо

	от 103,5 до 236

	от 2170 до 3780


	серия T04 HR

	газ или жидкое топливо

	от 244,2 до 395,4

	от 4330 до 6220


	серия T05 HR

	газ или жидкое топливо

	от 444,2 до 936,1

	от 9360 до 16710


	"Рока" (ROCA), Италия (продавец - фирма "Виватэкс-М")

G-100 - чугунные, с атмосферной горелкой (бесшумные)
CPA - стальной корпус с газовой или дизельной горелкой
NGO - чугунные с газовой и дизельной горелкой
Р-30 - универсальные (с газовой или дизельной горелкой)


	G-100

	газ

	от 10 до 77

	от 1259 до 2838


	CPA

	газ и жидкое топливо

	от 58

	от 1938 до 2252


	NGO

	газ и жидкое топливо

	от 20,9 до 61,6

	от 1072 до 2596


	Р-30

	твердое топливо

	от 19,3 до 37,2

	от 1806 до 3272


	г. Рязань, Россия

Котел и электротены выполнены из нержавеющей стали


	серия "Руснит"

	электричество

	от 33 до 99

	от 142 до 1002


	г. Жуковский, Россия

Стальные котлы, маркировка соответствует мощности котла


	серия АОГВ (11,6 - 29,0)

	газ

	от 11,6 до 29

	от 100 до 250


	г. Киров, Россия

Все котлы КЧМ - чугунные. Котлы, работающие на газе,
более мощные, чем на твердом топливе (угле, дровах)


	серия КЧМ

	газ

	от 27 до 96

	от 260 до 600


	серия КЧМ

	твердое топливо

	от 21 до 80

	от 260 до 600



	


Если у вас возникли дополнительные вопросы по теме статьи,
доцент МГСУ Леонид Махов проконсультирует вас по телефону 183-3256.
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