Почему у воды из бойлера запах сероводорода?

Вопрос о том, какой запах у воды из бойлера далеко не праздный, касается он не только неприятных ощущений для органа обоняния. В бытовом приборе размножается хемобактерия легионелла, опасная для человека. Появление газа – индикатор процесса размножения болезнетворных микроорганизмов. 


Устройство бойлера.

Коварство сероводорода

Его называют сернистым водородом, гидридом серы, сульфидом водорода. Формула сероводорода H2S. Это один из опасных газов, у которого неприятный резкий запах тухлых яиц. Точнее, гниющие яйца, в которых разлагается серосодержащие белки, выделяют H2S. Насколько он неблагоприятен для живых организмов, можно судить по такому примеру. Черное море – теплое, но планктоном и рыбой не очень богато. Причину давно выяснили: на глубине 200 м моря содержат много сероводорода.
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.Сероводорода в природе и хозяйстве гораздо больше, чем об этом пишут в учебниках. Многочисленные жалобы на образование сернистого водорода связаны с использованием электроводонагревателей. Сернистый водород растворяется плохо, пользователь сразу чувствует присутствие в воздухе молекул летучего вещества H2S, поступающего из воды. Проблема также в том, запах появляется вновь и вновь, даже после хлорирования бойлера. Тем более, он не проходит сам по себе, без усилий со стороны пользователя, наоборот, ситуация усугубляется.

Схема сероводорода
Если в водопроводе или колодце не содержит гидрид серы, то откуда запах появляется в таких количествах в бойлере? Ответ один: в электроводонагревателе происходит синтез H2S из тех соединений, что имеются. Кто или что играет роль химической лаборатории – специалисты порой затрудняются дать однозначный ответ. «Пусковым механизмом» для реакций получения сероводорода могут служить материалы водонагревателя, химические вещества, микроскопические хемобактерии.

Обеззараживание водоисточников

В каждом источнике водопотребления создается среда для микроорганизмов, которые видны только под микроскопом. Они вызывают зеленое «цветение» и другие процессы, ухудшающие качество питьевого водоснабжения. Химические и бактериологические анализы систем централизованного снабжения проводят в плановом режиме врачи центров гигиены и эпидемиологии. За определенную плату они проводят исследования водоисточников по заявлениям организаций и граждан.
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Химические анализы систем водоснабжения производят врачи центров гигиены и эпидемиологии периодически.

В ЦГиЭ порекомендуют средства для обеззараживания воды колодцев, бассейнов, резервуаров хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вместо хлорной извести в настоящее время применяются быстрорастворимые таблетки. Они тоже содержат в своем составе хлор, но не такой агрессивный, как смесь гипохлорита и хлорида кальция. Для обработки шахтного колодца в сельской местности достаточно одной таблетки, на артезианскую скважину понадобится три пилюли высокоэффективного средства.

После любой обработки и отстаивания, всю систему следует промыть и прокачать. Можно снова отправить пробы на анализы в ЦГиЭ, провести дома тест на содержание сероводорода.

Тест:

1. Включите кран и оставьте на 5 мин., чтобы жидкость протекла.

2. Подставьте чистую пластиковую бутылку и заполните ее до половины.

3. Закройте и сильно встряхните несколько раз.

4. Откройте крышку и понюхайте воздух из бутылки.

5. При наличии сернистого водорода запах будет сразу ощущаться.

6. После трехратного повторения процедуры гидрид серы в воздух не выделяется, значит, его нет.

Как защитить электроводонагреватель от H2S

Если состав воды не является причиной зловония, то следует поискать ее в содержимом бойлера. Когда им долго не пользуются, не включают в сеть, развиваются и размножаются бактерии, как в любой емкости или природном углублении со стоячей водой. В электроводонагревателях также может происходить химико-физический процесс между магниевым анодом и водой, как раствором веществ-электролитов и неэлектролитов (хлоридов, сульфатов, карбонатов). Решить проблему сероводорода можно с помощью замены анода из одного металла на другой, тоже обеспечивающий защиту от коррозии. По этому вопросу следует обратиться за помощью к специалистам.

Если у горячей воды есть запах, следует обратить внимание на ее температуру.
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Если у горячей воды присутствует неприятный запах, стоит обратить внимание на ее температуру.

Серобактерия легионелла размножаются, если:

· поддерживается «комфортная» для хемобактерий температура 50°С;

· не используется весь объем горячей жидкости;

· в резервуаре есть зоны, куда не поступают свежие порции воды.

Профилактика и борьба с хемобактериями:

1. Включать электроводонагреватель на температуру 70 °С и выше хотя бы 1 раз в месяц;

2. Разобрать и почистить нагреватель, снять накипь.

3. Прополоскать его для очистки от бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

4. Продезинфицировать нагреватель воды раствором гипохлорита натрия (продается отдельно, входит в состав отбеливателей). Он устранит запах.

Внимание! Повышать температуру воды до 90°-100°С опасно! По этому вопросу нужно проконсультироваться с мастером-наладчиком фирмы-изготовителя или другим компетентным лицом.

Еще одна возможная причина появления сульфида водорода связана с неправильно подключенным к канализации фильтром. Это может быть опасным, вызвать инфекционную болезнь. При длительном застаивании воды и зарастании фильтра бактериальным слоем тоже возникает неприятный запах. При возникновении похожих ситуаций нужно продезинфицировать фильтр гипохлоритом натрия. Несложные манипуляции с доступными чистящими веществами и регулирование температуры бойлера уменьшит опасность, которую таит запах из него для здоровья семьи.

