Окна с электрообогревом

Окна – один из основных источников теплопотерь в каждом здании.
У вас могут быть установлены самые дорогие и качественные стеклопакеты, но когда температура на улице ниже, чем в доме, то поверхность окна - это наиболее холодное место в помещении. Отсюда малоприятный «эффект холодного окна». 

Раз и навсегда решить проблему холодных окон поможет окно с электрообогревом. 
Применяя окно с электрообогревом даже при температуре на улице -20 0 С, температура на стекле в помещении находится в диапазоне 24-26 0 С, что позволяет создать комфортную теплую зону возле ваших окон.


Устанавливая окна с электрообогревом, экономится отопление, отпадает необходимость в дополнительных обогревателях, снижается ежемесячная оплата за электроэнергию, потребляемую теплыми полами.

Потребление электроэнергии окна с электрообогревом не превышает электропотребления обычной лампочки.

Внешне теплые окна этого вида ни чем не отличаются от обыкновенных окон. Профиль радует четкой геометрией, стеклопакеты прозрачны, проводов не наблюдается.

Не стоит беспокоиться, что вы будете отапливать улицу – токопроводящее покрытие обеспечивает одностороннюю направленность теплового излучения, поэтому тепло не передается наружу. Более того, токопроводящее покрытие придает стеклу селективные свойства: в холодную погоду даже в выключенном состоянии оно отражает тепло обратно в помещение, а в жаркое время года стекло не пропускает в дом летний зной, что позволяет существенно экономить на кондиционировании. 

[image: image1.jpg]HapyHblii BO3ayX

Tenneparypa crexna

Cocratmna o1 + 200C

MNomewyene




Окно с электрообогревом абсолютно безопасно, так как покрытие и проводка находятся внутри стеклопакета, поэтому контакт человека с ними полностью исключен. Внутренне стекло закаленное безопасное. 

Электропроводящее покрытие может быть подключено к системе безопасности, выступая в роли датчика проникновения: если целостность стекла нарушена, то срабатывает защита и включается охранная сигнализация. 

"Окна с электрообогревом также могут служить отличным устройством защиты речевой информации. Такое окно представляет собой экран с частотой 50 Гц, поэтому «прослушка» помещения с помощью лазерных микрофонов, снимающих информацию с поверхности стекла, становится невозможной. 

