           КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА POROTERM
При строительстве однорядных стен по системе Porotherm, также как и при других технологиях, действуют конкретные рекомендации по монтажу. Их выполнение дает гарантию использования всех преимуществ этой технологии, в том числе четкого и быстрого выполнения строительных работ. 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Будет защищать стены от подтягивания влаги. Укладывают ее на фундаментной стене (или подвальной) под первый ряд пустотелых кирпичей Porotherm. Удобнее всего выбрать изоляцию из специальной пленки или толи, укладывемых полосами, которые соединяются «внахлест» не менее чем 10 см.[image: image1.jpg]



ВЫРАВНИВАНИЕ БАЗЫ

База под первый ряд пустотелых кирпичей должна быть ровной. Необходимо ее выровнять по горизонтали, чтобы избежать увеличения отклонений во время кладки. Можно это сделать при помощи змеевикового уровня или с помощью нивелира.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для укладки наружных однорядных стен рекумендуется применение готового теплосберегающего раствора Porotherm ТМ. Его можно приготовить в бетономешалке или с помощью ручной низко оборотной мешалки, придерживаясь рекомендаций приведенных на упаковке. Внутренние стены кладутся на обыкновенном растворе, приготовленном на стройке. Важно, чтобы раствор имел соответствующую консистенцию. Очень редкая будет сплывать в отверствия пустотелых кирпичей, а очень густую - трудно размазать. Зерна наполнителя не должны быть большими или острыми, так как могут повредить гидроизоляцию.
яПЕРВЫЙ СЛОЙ РАСТВОРА

Укладывают его на гидроизоляцию при помощи мастерка каменщика. Обычно он является выравнивающим слоем и служит для нивелирования возможных отклонений базы от горизонтали традиционных растворов. 
НАЧИНАЕМ КЛАДКУ

Кладку наружных стен начинают от углов. В зависимости от пустотелых кирпичей предназначенных для однорядных стен, углы можно выполнять только из целых (Porotherm 38Р+W) или при использовании дополняющих элементов: половинок и уголков (Porotherm 44 Р+W), а также половинок (Porotherm 50 Р+W). Необходимо помнить о нанесении раствора на боковую поверхность пустотелого кирпича докладываемого в угле к фронтальной поверхности кипичей уложенных перпендикулярно. После укладки пустотелых кирпичей проверяется горизонтальный уровень ряда и легко подбивают кирпичи резиновым молотком. 
Внимание! Перед укладкой пустотелые кирпичи необходимо смочить,чтобы они не поглощали сильно быстро воду из раствора. 
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ УГЛОВ

В каждом углу лучше всего положить минимум три ряда пустотелых кирпичей до того, как класть стену между ними. Называется это вытягиванием углов. Пустотелые кирпичи укладывают в углах попеременно. Необходимо позаботиться .о получении одинакового уровня очередных рядов пустотелых кирпичей во всех углах
ПРОВЕРКА ВЕРТИКАЛЬНОСТИ

Контроль перпендикулярного выполнения стены надо проводить при помощи отвеса после кладки каждого ряда пустотелых кирпичей в углу. Контроль горизонтальности положенных [image: image7.jpg]


пустотелых кирпичей между углами выполняется натяжением шнура каменщика.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Строительство по системе Porotherm не требует выполнения вертикального шва между пустотелыми кирпичами. Необходимо выполнять только горизонтальные швы. Раствор используется только для соединения очередных рядов, накладывая его обязательно равномерно мастерком каменщика по всей верхней поверхности злементов уже уложенного ряда. Толщина слоя раствора после кладки должна составлять 8 – 15 мм, оптимально 12 мм. 
Внимание! Раствор необходимо класть на всю ширину ряда.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Пустотелые кирпичи, которые кладутся в ряду, соединяются между собой только на «перо» и «впуст». Их боковые поверхности профилированы таким образом, что такое соединение обеспечивает соответствующую прочность и герметичность стены. С целью сохранения ровного слоя раствора, пустотелые кирпичи необходимо вставлять сверху в пазы уже установленных элементов и только после этого дожимать к раствору.
Укладывание пустотелых кирпичей

Во время кладки стен пригодится шнур каменщика, который растягивают между готовыми углами. Он облегчает сохранение одинакового горизонтального уровня для всех пустотелых кирпичей положенных в ряду. Устанавливаемый пустотелый кирпич подстраивается к высоте [image: image10.jpg]


шнура и положению остальных кирпичей, при этом пользуются резиновым молотком
Стена между углами

Выполняют ее только после того, когда в углах положены уже первые ряды пустотелых кирпичей. Перед этим надо проверить идентичность горизонтального уровня пустотелых кирпичей в углах. Помочь в этом могут вертикальные рейки с нанесенными уровнями очередных рядов. 
Внимание! Кладка очередных рядов стены всегда начинается от углов.
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Связка стены

Пустотелые кирпичи лучше всего укладывать таким образом, чтобы вертикальные соединения между ними были сдвинуты относительно друг друга в очередных рядах на пол кирпича. В стенах из элементов полного размера ( не прирезанных) сдвиг соединений должен составлять по крайней мере 10 см.
Соединение наружной и внутренней несущих стен

Внутреннюю несущую стену из пустотелых кирпичей Porotherm лучше всего строить одновременно с наружной стеной. Соединяют их между собой, впуская в каждом втором ряду, кирпич внутренней стены на глубину 10 – 15 см в наружную стену. Соединение должно быть утеплено 5 см слоем пенопласта, так как кирпичи для внутренней стены имеют меньше термоизоляцию. В остальных рядах первый кирпич внутренней стены достаточно приставить к наружной стене и соединить с ней раствором. Если внутренняя стена будет строиться немного позднее, то необходимо предвидеть возможность впуска ее кирпичей в наружную стену с [image: image13.jpg]


помощью выполнения «штробы». 
Соединение наружной стены и простенка

Простенки кладут обычно после возведения несущих (наружных и внутренних) стен, однако надо помнить о том, чтобы зараннее вмонтировать в них стальные оцинкованые анкеры. Они будут служить в качестве соединителей между несущей стеной и простенком. Один конец необходимо вмонтировать в горизонтальный шов несущей стены, а другой – в горизонтальный шов [image: image14.jpg]


простенка. 
Прирезка пустотелых кирпичей

Если стены дома не имееют модульных размеров, позволяющих выполнить их исключительно из полных элементов, то некоторые кирпичи, укладываемые в последующих рядах стены или непосредственно под перекрытиями, надо будет прирезать. Для резки можно применить ручную пилу с электроприводом или настольную пилу с алмазным кругом.
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Кладка прирезанных элементов

Прирезанные пустотелые кирпичи вмуровываются посредине стены, как можно дальше от ее углов. Укладывая их в очередные ряды, необходимо помнить сдвиге вертикального шва – в этом случае составляет он минимум 4 см относительно шва в соседнем ряду кирпичей. Необходимо выполнить при этом заполнение раствором вертикальных соединений между прирезанными и целыми кирпичами. 
Внимание! При выполнении наружных однорядных стен нельзя заполнять пустоты в стене элементами с большей тепловой проводимостью, например цельными кирпичами.
Раствор в вертикальных швах

Выполнение раствором вертикальных швов необходимо в нескольких отдельных местах стены. Это не только соединение прирезанных кирпичей с целыми, но также все соединения в которых выпрофилированная на «перо» и «впуст» боковая поверхность одного пустотелого кирпича должна быть соединена с гладкой лицевой поверхностью другого, например в углах и соединениях стен. Вертикальные швы необходимо выполнить также при соединении угловых карманных элементов ( относится только к углам стен из пустотелых кирпичей Porotherm 44 Р+W [image: image17.jpg]


). 
Половинки пустотелых кирпичей

Применение половинок улучшает и ускоряет выполнение проемов для окон или дверей, которые [image: image18.jpg]« I



рекомендуется проектировать в модуле. Это исключает необходимость в прирезки кирпичей.
Сверление отверстий

В готовой стене без проблем можно сверлить отверстия, например для коробок под электрические розетки или для прокладки труб через стены. Сверлить можно при помощи дрели корончатым сверлом или буром. 
Внимание! Во время выполнения отверстий в стенах не рекомендуется применять ударные [image: image19.jpg]


электроинструменты.
влаги вовнутрь стены. 
Выполнение борозд

Чтобы выполнить борозды под проводку, необходимо сделать в стене два параллельных надреза дисковой пилой. Затем, при помощи молотка и зубила, выбивают фрагменты кирпича между надрезами. В образовавшуюся борозду можно вкладывать трубы водопровода, канализации или отопления. Для выполнения борозд можно использовать бороздодел. Электропроводку кладут [image: image20.jpg]


чаще всего на поверхности стен и прикрывают штукатуркой
Монтаж оконных и дверных проемных перекрытий Porotherm 23.8.

Выполняют их из готовых проемных балок, так называемых высоких, над дверными и оконными проемами, как в наружных, так и во внутренних стенах. В зависимости от толщины и назначения стены, перекрытие над проемами может состоять из различного количества балок. Глубина их закладки в стену зависит от ширины проема и составляет минимум 12,5 см. Балки устанавливаются более высокой стороной на слой цементного раствора толщиной 12 мм. При монтаже проемных перекрытий такого типа нет необходимости применения монтажных опор.
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Термоизоляционный вкладыш

Проемное перекрытие в наружной стене должно быть утеплено, поэтому между балками ( четырьмя или пятью в зависимости от толщины стены ) нужно разместить термоизоляционные вкладыши толщиной от 8 до 12 см. После монтажа на стене набор балок необходимо крепко связать увязочной проволокой – по причинам безопасности, чтобы проемное перекрытие не свалилось со стены
Готовое проемное перекрытие

Большим удобством проемных балок Porotherm 23,8 является то, что после установки их на стену, они сразу же выполняют несущую функцию. Кроме того, они простым образом обеспечивают непрерывность ряда стены, так как высота проемных балок такая же, как и высота пустотелых кирпичей в стене, а толщину проемного перекрытия можно хорошо подогнать к толщине стены. Керамическая поверхность проемного перекрытия и стены образуют однородное и ровное основание под [image: image23.jpg]


штукатурку, что предотвращает образование трещин в стыке проемного перекрытия и стены. 
Монтаж оконных и дверных проемных перекрытий Porotherm 11.5 и Porotherm 14.5.

Проемные перекрытия, выполненные с применением балок 11.5 или 14.5 , так называемых низких, так же как перекрытия Porotherm 23.8, применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в различных типах стен. Должны они проектироваться индивидуально, так как требуемую несущую способность они достигают только после кладки рядов из пустотелых или цельных кирпичей на балках. Укладываются балки на цементном растворе толщиной 12 мм. Глубина их закладки в стену зависит от ширины проема и должна составлять минимум 12,5 см. 
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Кладка на балках

Чтобы получить требуемую несущую способность проемного перекрытия, на балки Porotherm 11.8.и 14.5 кладут цельный кирпич или прирезанные пустотелые кирпичи Porotherm. Так же и этот вид проемного перекрытия необходимо утеплить вкладышами из термоизоляционного материала. Сначала под балками необходимо установить монтажные опоры (штампы). Расстояние между ними зависит от ширины проема. Когда на проемное перекрытие кладут пустотелые кирпичи Porotherm , необходимо применять вертикальные швы толщиной 12 мм при соединении на «перо» и «впуст». Монтажные опоры можно убрать только после затвердения раствора, т. е. по истечению 7 – 14 дней.
Готовые стены

Кладка 1 м2 однорядной стены из пустотелых кирпичей Porotherm должна занимать около одного часа. Кладется она быстрее чем по другим технологиям благодаря большим размерам пустотелых кирпичей и соединению на «перо» и «впуст», что позволяет избежать выполнения вертикальных швов из раствора. 1м2 стены это всего лишь 16 пустотелых кирпичей и 4 горизонтальных шва. Работу ускоряет также применение готовых балок проемных перекрытий и других элементов системы [image: image26.jpg]


Porotherm. После окончания работ по выполнению кладки, начинается монтаж перекрытий. 
