Как установить межкомнатные двери своими руками — Пошаговая инструкция

20 Июл 2012 | Рубрика:О столярных работах 

22
Из чего состоит абсолютно обычная, практически любая дверь? Из дверной коробки, которую ещё иногда называют лудка, и непосредственно дверного полотна.

Обе указанные части составляют собою дверной блок. Кроме самого дверного блока установка двери требует разнообразную дверную фурнитуру. Петель, дверных ручек, различных замков, защёлок и фиксаторов в строительных магазинах огромное количество. Но купить всё это — ещё полдела. Необходимо всё это собрать и установить.

В этой статье я пошагово расскажу Вам о том, как установить межкомнатную дверь своими руками.

Дверной блок вполне реально собрать своими руками в домашних условиях. Главное, что для этого надо — это определённые навыки и качественные инструменты. Если нет одного из этих двух составляющих, сборку дверного блока лучше не начинать, а приобрести уже готовый блок. Готовый, профессионально собранный дверной блок, вполне по силам установить любому домашнему мастеру.

1. Первое, что необходимо сделать перед установкой двери — это определить размеры блока двери. По правилам непосредственно сам дверной проём должен быть шире на 3-4 сантиметра и выше на 1,-2 сантиметра.

СОВЕТ: Проследите, чтобы толщина дверного блока совпадала с толщиной перегородки проёма, куда Вы устанавливаете дверь.

Итак, выберите дверной блок с учётом изложенных выше рекомендаций, договоритесь о доставке блока. Дверной блок доставили, и можно приступать к непосредственной установке двери.

2. Снимите дверное полотно с петель. Если дверное полотно не снимается, открутите их (лучше со стороны дверного полотна).

Для фиксации правильной формы дверной коробки используйте рейки. Прибейте рейку в одном из углов коробки таким образом, чтобы вместе с коробкой она образовала треугольник, который надёжно фиксирует саму коробку. Повторите эти шаги для оставшихся трёх углов.

Помните, что гвозди придётся обратно удалять, поэтому не стоит их забивать до конца. Прибивать гвозди следует на расстоянии полтора сантиметров от внутреннего края коробки. Такое расстояние позволит скрыть следы от гвоздей дверными наличниками.

3. Саморезами закрепите подвесы. Подвес прямой — это полоска из оцинкованного металла, длина которой около 30 сантиметров, а ширина – три сантиметра, в ней проделаны два ряда отверстий круглой формы.

[image: image1.jpg]



Таких подвесов всего пять, и они крепятся по два слева и справа, один подвес крепится  вверху дверной коробки, обязательно перпендикулярно сторонам коробки. Левые и правые подвесы закрепите в тридцати сантиметрах от углов, верхний подвес посередине.

4. Дверную коробку вставьте в проём, концы подвесов согните к стене. Зафиксируйте дверную коробку в дверном проёме, используя для этого  плоские колышки из дерева (их надо вставлять в щель между коробкой и проёмом, но не вколачивать). Причём расстояние между коробкой и проёмом со всех сторон должно быть одинаковым. Колышки вставьте в верхних и нижних углах дверной коробки.

Обязательно следите за вертикальностью дверной коробки. Помочь в этом призван строительный уровень или отвес. Правильный уровень имеет длину не менее шестидесяти сантиметров и несколько поперечных пузырьков.

5. Сначала ровно выставьте тот брус, на котором закрепляются петли для дверного полотна. Деревянные колышки позволят сделать это без особого труда. Используйте обязательно сухой брус строганный цена которого достаточно приемлема, и в то же время он достаточно качественный и его не будет крутить во время высыхания.

6. Отметьте места, где будут крепиться подвесы. Отогните подвес и просверлите отверстие, вставьте дюбель и закрепите подвес саморезами, предварительно разогнув подвес.  Таким образом закрепите все прямые подвесы.

7. После этого проверьте вертикальные линии и прямые углы. Если с вертикалями всё в порядке, а углы прямые, саморезы окончательно затяните.

Если подвесы выступают за рамки дверной коробки, срежьте их. Если наличники скроют эти выступы, их можно не трогать.

ВНИМАНИЕ: При монтаже двери тщательно отмеряйте вертикальные и горизонтальные линии, а также хорошо зафиксируйте ту сторону коробки, на которой потом будете размещать дверные петли.

Дверная коробка отмерена и хорошо зафиксирована, остаётся навесить само дверное полотно.

8. Монтажной пеной заполните щели между дверной коробкой и проёмом (дополнительно почитайте, что такое монтажная пена). Не забывайте, что монтажная пена расширяется в два и более раза, следовательно, создаёт давление на поверхности, с которыми соприкасается. Чрезмерное количество пены может деформировать дверную коробку.

Для того, чтобы избежать такой деформации, используйте либо деревянные рейки, чтобы сделать распорки. Когда будете ставить распорку подложите прокладки между распоркой и вертикальными сторонами коробки, чтобы не повредить краску и само дерево.

9. Закройте дверь и вставьте между дверью и дверной коробкой небольшие, очень тонкие деревянные щепочки. Не прилагайте для этого больших усилий, достаточно только, чтобы щепочки держались. Теперь можно браться за монтажную пену и аккуратно заполнить щели.

Монтаж наличников — заключительный этап в установке двери. На этом этапе особо важна разметка.

10. Возьмите карандаш и разметьте им места отрезов. Сложите размеченные детали, проверьте правильность разметки. Здесь действует известное правило: семь раз отмерь – один раз отрежь. Если разметка правильная, специальным инструментом — стуслом отрежьте детали под необходимым углом. Если такого инструмента у Вас нет, не расстраивайтесь, можете обойтись карандашом и треугольником и отрезать детали под углом в сорок пять градусов. Резать лучше всего мелкой ножовкой.

11. Остаётся только прибить наличники. Выбирайте для этого декоративные гвозди, которые почти незаметны. Существует вариант попроще. Например, использовать простые гвозди без шляпок (их откусывают пассатижами). Также наличник можно приклеить на жидкие гвозди.

12. Дверь установлена и готова к использованию. Однако, перед использованием проверьте правильность монтажа.

Правильно установленная межкомнатная дверь отвечает следующим требованиям.

· Если Вы всё правильно сделали, она будет открываться даже от лёгкого нажима.

· Правильно установленная дверь не открывается и не закрывается сама. Если всё же это происходит, значит, были нарушены правила монтажа.

· Пружинные фиксаторы, защёлки срабатывают при небольшом нажатии и не требуют дополнительных усилий.

· Закрытая на замок или просто защёлкнутая, не имеет люфта.

· Открываться и закрываться должна бесшумно, без скрипов или других звуков.

· Расстояние между порогом и нижним краем двери составляет до одного сантиметра.

И конечно, друзья могут открывать Вашу дверь всегда.

