Как выбрать лазерную рулетку: варианты для любителя и профи

Рулетка для человека «с руками» требуется постоянно. Нужно измерить площадь комнаты, чтобы выяснить, уберется ли по стене новый шкаф, сколько плитки потребуется в кухне на фартук и пол. У строителей свои запросы: какова будет высота здания, где построить перегородку, каково расстояние до выбранного объекта, где проложить электросети или трубопровод.  Рулетка нужна военным, охотникам и рыболовам, спортсменам, даже домашним хозяйкам. 

 

Обычная ленточная рулетка, самый простой инструмент, требующий присутствия двух людей и тщательной перепроверки данных, хорош, но заставляет  тратить массу энергии, времени, а на больших расстояниях и допускает большую погрешность. После изобретения лазера ученые нашли способ усовершенствовать и обычную рулетку, превратив ее в лазерную.
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 Из истории лазерной рулетки

Лазер  считается одним из главных изобретений XX века. Первыми открывателями этого сгустка света, способного на многое, считают русских физиков Прохорова и Басова. Одновременно с ними работал в США Таунсон. Они и Нобелевскую премию за это получили. Хотя  исследовали возможности светового луча еще и до этих разработок. 

В названии «лазер» уже заключен смысл изобретения – это аббревиатура английского выражения « усиление луча света при помощи  сопутствующего излучения». Военные использовали это изобретение в своих целях первыми – для производства военной техники в 1960-х годах. Они же обнаружили, как с помощью светового луча можно измерять расстояния.  Артиллерийские  и пехотные части широко начали использовать лазерные дальномеры. Правда, изначально выглядели они иначе, чем современные приборы. Это были специальные бинокли.

[image: image1.jpg]



В дальнейшем их изобретение совершенствовали и приспосабливали к гражданской жизни, к самой мирной профессии  - труду строителя.  А сейчас такие рулетки используют практически во всех областях жизни.

Весит такой дальномер около 200 гр., компактен по размеру, убирается в карман рабочей куртки.

 Сегодня лазерную рулетку можно приобрести во всех магазинах электротоваров и строительных инструментов, вопрос только в функциях и стоимости. Похожа на лазерную рулетка ультразвуковая. Принцип тот же – отражение звуковой волны  от объекта, но лазерная рулетка точнее. Перепутать их человеку, далекому от строительства, просто: в ультразвуковой тоже используется луч света, чтобы видеть направление.

Устройство лазерной рулетки

Лазерная рулетка по-другому называется еще дальномером за свою способность тщательно измерять даже очень большие расстояния с минимальными отклонениями от идеальной цифры.

Таким прибором пользуются в помещении и на открытой местности, рулеткой можно измерить расстояние по горизонтали и вертикали. Она просто незаменима для измерения в шахте, колодце, тоннеле.
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Лазерная рулетка состоит из стандартных составляющих, необходимых для работы, заключенных в прочный корпус:

· кнопка включения/выключения («on/off»)

· излучатель

· отражатель

· микропроцессор

· дисплей

· программное обеспечение

· штатив

· очки

· визир

· ватерпас

 

Корпус лазерной рулетки обычно изготавливают из прочного пластика, с резиновыми или латексными вставками, ведь его так легко уронить. Линзы имеют эффект противозапотевания. Есть специальные чехлы, охраняющие инструмент от пыли, грязи. Хороший дальномер не боится ни повышенной влажности, ни большого колебания температуры, однако чем выше показатели сопротивляемости природной среде, тем выше цена.
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Излучатель – это отверстие с оптикой, через которую выпускается световой луч.

Отражатель – оптический фильтр, принимающий вернувшийся луч света, который отразился от объекта

Микропроцессор – миниатюрный компьютер в теле рулетки, он преобразовывает световой сигнал в электронный и цифровой, чтобы программа могла его обработать и вывести на дисплей

Программное обеспечение каждой лазерной рулетки зависит от ее предназначения. Обычный бытовой прибор может измерять расстояния отрезков, складывать и вычитать эти расстояния, считать площади, объемы помещений, вычислять высоту здания через функцию «Пифагора» (если на пути измерения есть непреодолимое препятствие, пользуются правилом измерения прямоугольных треугольников, записав в памяти прибора высоту и расстояние, обеспечив при измерениях прямой угол).

Штатив нужен для надежной фиксации рулетки, так как рука часто непроизвольно трясется, чем нарушается точность измерений.

Визир, или оптический прицел, - это приспособление для направления лазерного луча. В обычных рулетках отсутствует. Его наличие свидетельствует о  том, что инструмент предназначен для специалиста. Этот прицел может  уменьшать расстояние в 7-10 раз и обеспечить отличную видимость для начала измерения.

Ватерпас – это встроенный в дальномер уровень, позволяющий видеть, насколько точно расположен прибор, без дополнительных приспособлений.

Благодаря всему этому набору, для работы с лазерным дальномером не нужен второй человек, как это было раньше, при использовании обычной рулетки.

Лазерная рулетка бывает бытовой и профессиональной. Первая рассчитана на измерение расстояний в пределах 60 метров, вторая – от 60 и до 260. Погрешность измерений у них отличается, но сейчас это лучший измерительный прибор на стройке и в ремонтных работах.

Луч, исходящий из излучателя, имеет разную длину и мощность. В среднем это примерно около 650 нанометров и 1 мВт.
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На разных моделях рулеток существуют от 2 до 4 точек отсчета светового луча. Как правило, это нижняя и верхняя панели. В качестве дополнительных бывают выдвижная скоба и задняя панель.

Дополнительные функции лазерной рулетки

Чтобы пользоваться лазерной рулеткой было удобно и комфортно при любых обстоятельствах, а ее точность не вызывала сомнений, современные дальномеры оснащаются дополнительными функциями. Конечно, в обычном доме для бытовых нужд все эти навороты техники и не требуются, но специалисту, постоянно работающему с рулеткой, наличие дополнительных функций в ней значительно облегчает жизнь. Разумеется, каждая функция добавляет определенную сумму к уже известной стоимости лазерной рулетки, а та и в простом устройстве не дешевая, начинается примерно от 5 000 рублей. Есть и более бюджетные варианты, но они, как правило, менее качественные.

В лазерной рулетке может быть измерение температуры. Такая функция важна  для анализа погрешности на открытом воздухе

Выбор системы измерений также важен для профессионала. Кроме того, в рулетке может присутствовать отражательная панель, проверяющая результат, автоматическое устройство для отключения дальномера, индикаторы зарядки батареек, на которых работает рулетка.
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Дополнительные математические функции, введенные в программное обеспечение лазерной рулетки актуальны при больших объемах измерений и ювелирной точности работы. Обычно такие функции требуются геодезистам, прорабам, инженерам.

Треккинг – специальная программа вычисления расстояния до объекта при постепенном непрерывном движении рулетки. Измерения делаются через каждую секунду, вносятся в память, анализируются, высвечиваются на дисплее в верхнем правом углу,  и гарантируется самый точный результат.

В качестве дополнения к существующему устройству рулетки бывает подсветка экрана  (при измерении в темное время суток и в затемненных помещениях), а также звуковой сигнал при том же плохом освещении.

«Мишень» для размещения на объекте обычно бывает в комплекте с инструментом, имеет две стороны: светлую (белую/серую) и темную (красную). Световой луч по-разному реагирует на поверхность объекта: темная, неровная плоскость поглощает излучение и дает большую погрешность, светлая и гладкая не позволяет этого сделать, потому стоит воспользоваться «мишенью», закрепив ее на объекте.

Особенности работы рулетки

Лазерная рулетка лучше всего работает в помещениях, где немного света, умеренная влажность, чистый воздух и тепло. В этом случае ничто не мешает движению светового луча и его отражению от рабочей поверхности. Погрешность минимальна, соответственно, расчеты расстояния, площади, объема точны, а замеры делаются в рекордно короткое время.

Суть работы в том, чтобы навести на объект световой луч излучателя. Он дойдет до объекта и вернется в отражатель, откуда данные о расстоянии попадут в программу вычисления и на экран дисплея. Весь процесс занимает 2-4 секунды и не требует перепроверки.

Порядок работы с лазерной рулеткой:
- Включить кнопку «on/off»

- Выбрать точку отсчета (обычно с нижней панели, бывает от 2 до 4 точек) – кнопка «func»

- Выбрать единицу измерения (миллиметр, метр, метр кубический)

- Установить дальномер ровно (приставить его к стене, установить на штатив, выдвинуть специальную выдвижную скобу)

- Нажать на кнопку измерения и получить результат на дисплее.
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В домашних условиях измерить расстояние, площадь или объем не составляет никаких проблем. Сложнее на больших расстояниях, то есть при геодезических измерениях и на стройке. В этом случае важна мощность источника излучения, необходим штатив для закрепления рулетки и фиксирование ее в точно горизонтальном (вертикальном) положении во избежание вычислительных ошибок

Лазерная рулетка помогает быстро и качественно измерить расстояния, площади, объемы, рассчитывает углы в разных плоскостях, показывает, как нужно передвинуться, чтобы получить самый точный результат измерения.

Правила пользования лазерной рулеткой
1. Никогда нельзя смотреть в излучатель и направлять свет на человека или животное, так как лазер разрушает сетчатку глаза

2. Следить за чистотой прибора, избегать попадания его в воду или долгого пребывания на солнце, чтобы не увеличить погрешность измерений.

3. На солнце нужно пользоваться защитными очками – так лучше будет виден луч.

4. Ремонтируют испорченные приборы, если гарантия закончилась, в мастерской по ремонту электроинструментов.

 

Марка лазерной рулетки

Самый распространенный  лазерный дальномер – Bosch DLE. Существует несколько его конфигураций. Основные параметры стандартные. Эта рулетка измеряет до 40 м с погрешностью в 1,5мм при температуре от -10 до +50 градусов по Цельсию. Каких-то особых дополнительных функций, в виде визира или подсветки экрана, у него нет.
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Leica DISTO D8 300008 – это профессиональная лазерная рулетка. Работает на расстоянии до 200 метров при погрешности в 1 мм, имеет до четырех точек отсчета на своем корпусе. Есть подсветка дисплея, визир, автоматическое отключение, сложная система вычислений заложена, программа треккинга, звуковой сигнал.

Stanley TLM100 – один из современных дальномеров, имеет жидкокристаллический дисплей и массу дополнительных функций, наподобие подсветки дисплея и сложной системы вычислений.

Agatec Agatape – лазерная рулетка, работающая точно на расстоянии 50-60 метров, имеет в качестве дополнительной функции таймер, годится для строительных работ.

Mettro Condtrol 100 – один из самых сложных дальномеров с большими возможностями (впрочем, Leica DISTO не хуже).  Дополнительно к основным функциям имеет встроенный электронный уровень, три функции по Пифагору, память на последние измерения, таймер, работает до 100 м.

