Камины полезные советы

1. Выбирая место под дымовой канал камина или печи, лучше остановится на внутренней стене. Непосредственно перед камином, который соединен с дымоходом, рекомендуется оставить свободное место - приблизительно полтора метра. Вблизи не должно быть электрических проводов, лекговоспламеняющихся предметов, газовых труб и т.п.

2. Дымовые каналы каминов и печей должны быть изготовлены из красного полнотелого высококачественного кирпича, состоящего из стопроцентной глины нормального обжига, без примесей и микротрещин (не ниже М100).

3. Швы при укладке кирпича не должны быть толще 10 мм и быть очень плотными. Иначе дымовые каналы каминов и печей должны быть подвергнуты футеровке стальной трубой. Изнутри дымовой канал камина должен быть гладким и неоштукатуренным. Снаружи его штукатурят и белят. Для кирпичной кладки применяются следующие растворы: известь или известь с цементом (для кладки в помещении); известь+цемент (для кладки непосредственно под кровлей); цемент (для кладки выше уровня кровли).

4. Насадной дымовой канал для каминов и печей может быть изготовлен из стали, выложенной теплоизоляцией из базальтового волокна.

5. Изнутри дымовой канал, к которому планируется подключить топку камина для твердого топлива должен иметь размеры не менее 140 на 270 мм для прямоугольного сечения и диаметр 200 мм – для круглого сечения стального дымохода.

6. Дымовые каналы каминов и печей должны укладываться строго вертикально. Уступы каналов могут быть сделаны под углом не более 30о по вертикали и с отклонением не более 1 м по горизонтали. Стенки дымового канала каминов и печей должны быть толщиной не менее 120 мм, а изоляционный слой стального дымохода - 60 мм при плотности от 15 до 30 кг/м3. Это необходимо для обеспечения высокой термоустойчивости.

7. Трубы дымового канала каминов и печей должны иметь высоту не менее 5 м (начиная от колосниковой решетки).

8. Высота труб дымового канала на каждом из участков должна составлять:

· не менее полуметра над поверхностью плоской крыши

· не менее 0,5 м над коньком крыши или парапетом, если труба находится от них на расстоянии до 1,5 м

· не ниже уровня конька крыши ли парапета, если труба находится от них на расстоянии от 1,5 до 3 м

· не ниже линии, идущей от конька вниз к горизонту под углом 10о, если труба расположена на расстоянии более 3 м от конька.

    Уровень оголовков каналов каминов или печей, при этом, должен располагаться выше вентиляционных.

9. Оголовок необходимо предохранить от воздействия влаги и осадков.
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10. От внутренней плоскости дымового канала камина или печи до ближайшей защищенной сгораемой части здания должно быть расстояние (разделка) не менее чем в 250 мм, а между каналом и незащищенной частью – не менее 380 мм. Под защищенной сгораемой конструкцией понимается та, которая имеет предел огнестойкости не меньше 0,75 часа.
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    От наружной плоскости дымового канала до ближайшей сгораемой части здания необходимо сделать т.н. отступку не менее 130 мм. Разделки по горизонтали в данном случае делаются за счет увеличения толщины стенок канала камина или печи – при помощи свеса до ¼ кирпича в каждом ряду.

11. Все кровельные конструкции должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от наружной плоскости дымового канала камина или печи. Это расстояние необходимо закрыть при помощи стального фартука. В случае с кровлей, изготовленной из горючего материала, на дымоходе устанавливают искроуловители (металлическая сетка с величиной ячейки до 5 на 5 мм).
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12. Тяга в дымовом канале каминов и печей, согласно нормативам, должна составлять 10-15 Па.

13. С целью регулярной чистки дымового канала каминов и печей от сажи у его основания устраивается специальный карман 250 мм в глубину, скрытый герметичным люком. В каминах от Godin эту процедуру можно выполнять через топку.

14. С целью обеспечить полноценное функционирование дымохода камина или печи необходимо организовать дополнительный поток воздуха – взамен затрачиваемого при сгорании топлива в камине (4 м3/кВт/час для закрытого камина).

15. Согласно закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности» и Приказа ГУ ГПС МВД РФ № 60 от 10 августа 2001г. «Об утверждении и введении в действие перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», камины и печи, которые подключаются к дымовым каналам, должны иметь сертификаты пожарной безопасности от МЧС.

16. Самые оптимальные в плане безопасности и простоты использования – закрытые камины с топкой из чугуна.

17. Установка дымоходов каминов и печей и все сопутствующие работы должны быть осуществлены специалистами ВДПО либо специализированной компанией.

18. Пользование каминами должно происходить с полным соблюдением требований противопожарной безопасности. Необходимо не реже раза в год производить проверку состояния дымовых каналов каминов и печей с целью контроля состояния внутренних стенок дымохода и устранения отложений сажи.

    Также необходимо производить чистку дымохода перед каждым отопительным сезоном и в ходе его каждые 2 месяца. Все это должно осуществляться сотрудниками ВДПО либо специализированной компании. Результаты проверки оформляются в виде акта в 2х экземплярах, 1 из которых остается у владельца камина.

19. Оборудование для каминов подбирается в полном соответствии с нормой нагрузки на пол и несущие стены.
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20. Для фиксации деталей облицовки каминов применяется раствор на базе жаропрочного цемента. Их скрепление производится при помощи пакли и формовочного гипса. Для защиты деревянной полки камина используют жесткий армированный пояс из раствора с жаропрочным цементом, который не должен касаться чугунной топки камина.

21. Все выступающие детали облицовки камина прочно прикрепляются к стене. Топку из чугуна закрепляют на бетонной плите облицовки камина, причем расстояние между ней и несгораемой стеной должно быть не менее 10 см.

    Топка камина соединяется с дымовым каналом при помощи стальной трубы диметром 200 или 230 мм. В местах соприкосновения трубы с патрубком для герметизации применяют специальные жаростойкие составы и мастики.
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22. Ни в коем случае нельзя использовать топку камина вне его облицовки или кожуха – как отдельный отопительный прибор.

23. Каминный кожух должен быть изготовлен из огнеупорных материалов (например, гипсоволокнистые плиты на металлическом каркасе). Внутреннюю поверхность кожуха каминов покрывают изолирующим слоем из базальтововго волокна и фольги, причем базальтовый слой соприкасается с гипсоволокнистой плитой, а фольгированный направлен в сторону соединительной трубы.

24. Внутри кожуха камина не ближе 0,3 м от уровня потолка устанавливают защитный экран из огнеупорного материала (если потолок изготовлен из легковоспламеняемых материалов – до 0,7 м). Если применяется изоляция в виде базальтовой плиты, то она должна быть направлена в сторону потолка нефольгированной стороной.

25. Для того, чтобы защитить пол из жаропрочных материалов, на него укладывают лист из металла 0,5 м в ширину и длиной на 0,2 м больше, чем ширина топки камина. Его длинная сторона, при этом, располагается вдоль топки камина.

26. По противоположным сторонам каминного кожуха располагаются решетки из металла 35 на 20 см. Если внутри есть защитный экран, их располагают под ним, а над ним помещают решетки 12 на 12 см на различной высоте.

27. Для того, чтобы сделать процесс растопки камина более легким, на колосниковую решетку камина укладывают мятый лист бумаги, который поджигают при открытом поддувале. Если розжиг все равно происходит с трудом, рекомендуется открыть дверцу.

28. Нельзя использовать для растопки каминов ГСМ или другие легковоспламеняющиеся материалы.

29. Одна закладка топлива (дрова) обеспечивает горение камина от 5 до 10 часов. Следует соблюдать норму загруженности топки камина – не более 2/3 от объема.

30. Закладывать дрова в камины следует в несколько приемов. Во время повторной загрузки, чтобы предотвратить выброс дыма наружу, дверцу на некоторое время оставляют слегка приоткрытой и только потом открывают до конца.

31. Для растопки камина лучше всего подходят сухие дрова из клена, дуба и твердых пород дерева, т.к. они делают пламя равномерным и спокойным. Не рекомендуется использовать березовые дрова, т.к они образуют много сажи. Тогда, как ольховые или осиновые выводят сажу из дымового канала каминов.

     Если Вы хотите поддерживать длительное интенсивное горение в камине, то необходимо использовать большое количество маленьких поленьев. Для замедленного режима горения – наоборот. Однако длительное использование камина в таком режиме может привести к загрязнению дымового канала, топки камина и стекол. 

    Для того, чтобы пламя имело эффектный вид, можно добавить к поленьям пни и корни, а для получения приятного запаха – вишневые, можжевеловые или яблоневые ветви. Старайтесь избегать использования влажной древесины, т.к. она обладает крайне низкой теплоотдачей и будет способствовать быстрому загрязнению топки камина, дымохода и стекол.

32. В топку камина нельзя выбрасывать мусор, пластмассовые и другие изделия, которые могут привести к загрязнению окружающей среды и засорению дымового канала камина.

33. Помимо количества и качества топлива, на теплоотдачу каминов, а также – длительность горения и интенсивность обогрева влияет приток свежего воздуха, который можно регулировать при помощи задвижки поддувала.

34. Для увеличения теплоотдачи каминов, контроля над процессом горения и для обеспечения безопасности рекомендуется держать закрытой дверцу камина. Ее также нельзя резко открывать, дабы избежать обратной тяги и выброса дыма в комнату.

35. При пользовании камином необходимо следить за тем, чтоб короб для золы не перегружался и регулярно чистить его, в противном случае воздух не будет поступать к колосниковой решетке, что может привести к затуханию пламени.

    Однако небольшое количество золы на решетке и в зольнике должно присутствовать, т.к. это способствует более легкому разжиганию камина, защищает топку камина от повреждения и препятствует появлению пятен на стекле.

36. Любые действия с топкой каминов можно производить только при наличии специальных рукавиц и ключей.

37. Если в облицовке есть ниша для хранения дров, через которую воздух поступает в топку камина, то ее нельзя переполнять дровами, дабы избежать перегрева камина.

38. В нише для хранения дров нельзя хранить легковоспламеняющиеся предметы.

39. По завершении отопительного сезона все детали чугунной топки камина необходимо тщательно прочистить при помощи специальной щетки и пасты, предохраняющей от ржавчины.

40. Во всех топках Godin предусмотрена т.н. система «чистое стекло» - узкая щель в верхней части дверцы, через которую проходит поток воздуха в каминную топку. Он отклоняет от стекла огонь. Если стекло все же закоптилось, его можно почистить раствором каустической соды или специальным средством.

41. Стекло каминов следует беречь от механических воздействий.

42. При отсыревании и остывании дымохода каминов в результате нерегулярного использования может возникнуть неприятный запах мастики и проблемы с розжигом. Это устраняется после прогрева дымового канала.

43. На функционирование каминов также существенно влияют погодные условия: при тумане тяга в дымоходе уменьшается, а при порывистом ветре – наоборот.

44. При пользовании камином строго запрещено:

· самостоятельно переделывать что-либо в топке камина и применять ее не по прямому назначению

· тушить пламя водой

· сушить над камином вещи

· производить чистку зольника в горячем камине

· пользоваться неисправной топкой (в т.ч. – с поврежденным стеклом)

· оставлять без присмотра вблизи работающего камина детей.

    За более подробной информацией обращайтесь в специализированные салоны, где продаются камины и печи Godin.

