Монтаж каминов с закрытой топкой

Итак, вы решили установить в доме камин.
Долго и тщательно выбирали топку и соответствующую ей облицовку. 

Однако купить и то и другое — только половина дела. Важно правильно смонтировать отопительное устройство. Об основных этапах этого процесса и сопутствующих подводных камнях и расскажет наша статья.

Кто будет монтировать?
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Это первый вопрос, который предстоит решить. Начнем с того, что любая компания, продающая камины, как правило, имеет свою монтажную бригаду, а она не только смонтирует камин, но и подготовит «площадку» под него. Обратиться к услугам специалистов — самый простой, но, к сожалению, наиболее дорогой путь: ведь работа хороших профессионалов стоит дорого.

Сэкономить можно тремя способами. Первый — вызвать из фирмы инженера-консультанта. Прежде всего, он на месте проверит, насколько выбранная модель топки и облицовки соответствует конкретным условиям установки (кстати, сейчас крупные компании без предварительного выезда своего представителя к клиенту нередко отказываются отгружать купленный камин, благодаря чему исключают возврат товара). Затем консультант изучит особенности конструкции дома (материал стен, полов, перекрытий и т. п.) и в течение нескольких дней даст рекомендации по подготовке места для установки выбранной модели, исходя из ее геометрии, веса и стиля облицовки и характеристик топки. Вызов инженера обойдется примерно в 1,5 тыс. руб. (при заказе монтажа фирма вычтет данную сумму из его стоимости). Подготовительные работы вы можете поручить приглашенной бригаде строителей — это обойдется дешевле, чем аналогичные услуги специалистов фирмы.

Второй способ — вызвать консультанта, а его рекомендации воплотить в жизнь силами строителей, но под присмотром того же специалиста (так называемый шеф-монтаж).

И третий способ — никого не приглашать, а провести подготовительные работы и монтаж собственными силами. Этот вариант более рискованный, так как, скорее всего никто из членов строительной бригады (не говоря уже о вас) камин никогда не монтировал. Естественно, ответственность за качество сборки придется нести вам. На наш взгляд, данный способ приемлем только в том случае, если ближайшая компания, продающая камины (она же — монтажная фирма), расположена чересчур далеко от вашего дома и выезд консультанта и бригады монтажников становится нерентабельным. Ну а теперь поговорим о некоторых правилах монтажа.

Когда укладывать чистовой пол?
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Делать ли это до монтажа камина или после? Специалисты рекомендуют устанавливать камин после создания чистового пола. И вот почему. Под самим камином на полу (правильнее назвать его подом) должен лежать слой негорючего материала (бетон, металл, камень, плитка и т. п.). Аналогичными материалами нужно отделать и предтопочную площадку. Если сначала облицевать указанные поверхности и смонтировать камин, то в дальнейшем при укладке, например, паркета вывести пол на один уровень будет трудно. Ну а если же сначала полностью настелить полы, то такой проблемы не возникнет.

Подготовительные работы
Для установки камина необходимы:

· стена прислонения, к которой будет примыкать облицовка камина (исключение — островные модели);

· основание, на котором стоят камин и стена прислонения;

· дымовая труба подходящего размера и расположения.

Стена прислонения камина — это стена, являющаяся, по сути, задней или боковой (для пристенных моделей), а иногда и той и другой (для угловых моделей) стенкой облицовки камина. В кирпичных и бетонных зданиях стеной прислонения часто служит стена самого дома. В деревянном же все намного сложнее. Здесь ставить камин непосредственно у деревянной стены нельзя — необходимо установить дополнительную защитную стену из несгораемых материалов: кирпича (достаточная толщина кладки — полкирпича), ячеистых блоков (газосиликатных, пенобетонных и др.), гипсовых пазогребневых плит и т. д. Для безопасности между стеной прислонения и деревянной стеной следует уложить слой негорючего утеплителя толщиной не менее 5 см. Размер и форма стены прислонения зависят от устанавливаемой модели камина и дизайна помещения. Она либо строго повторяет контуры камина (в этом случае ее можно полностью скрыть под облицовкой), либо имеет вид обычной стены, простираясь от пола до потолка. Устойчивость стены обеспечивается за счет ее «привязки» к деревянной стене самого дома с помощью закладных элементов или путем придания ей определенного профиля (например, Г- или П-образного). Форма стены прислонения иногда зависит и от конструкции дымохода. Она может служить опорой для относительно легких сандвич-труб и даже являться частью дымохода, выполненного в виде кирпичной шахты. В последнем случае кроме прочих нужно принять меры, обеспечивающие эластичность соединения топки камина с дымоходом (его следует располагать на 40 см ниже верхнего края стены прислонения или сгораемых потолочных конструкций). Это обеспечит его герметичность при возможной усадке стен и сезонном движении деревянного перекрытия. Эластичным следует сделать и соединение верхней части облицовки камина с потолком.

Основание для стены прислонения и самого камина должно быть общим и достаточно прочным (масса камина может достигать 1 т, а к этому еще надо прибавить массу стены прислонения) и жестким, чтобы свести к минимуму возможные подвижки конструкции «камин — защитная стена — дымоход» в целом. Сильные подвижки вызовут разгерметизацию дымоходного канала. Надежным основанием можно считать отдельный фундамент (в каменном доме этот вариант предпочтителен, а в деревянном обязателен) либо железобетонное междуэтажное перекрытие (из плит или монолитное).

Дымовая труба. Ее диаметр (проходное сечение) должен быть не меньше того, который указан в паспорте каминной топки, а высота — достаточной для создания необходимого разрежения (его величину вы также найдете в паспорте), иначе она не будет вытягивать дым. На практике высота трубы обычно составляет 5-12 м от поверхности горения топлива. Если она выше, придется принимать специальные меры, ограничивающие полученное разрежение. И конечно, она должна быть выполнена из несгораемых материалов (например, из кирпича) и полностью соответствовать нормам пожарной безопасности. Специалисты считают неудачным размещение дымохода внутри наружной стены (в зимнее время при этом могут возникать проблемы), а также внутри стен, расположенных вдали от конька крыши (труба будет сильно возвышаться над кровлей).

Естественно, все сказанное о дымоходе относится к тому случаю, когда он заранее спроектирован и будет строиться вместе с домом. Ну а если мысль о камине возникла, когда дом уже построен? Придется приобрести дымовую трубу и установить вместе с камином. Если место для трубы ограничено, обратите внимание на металлический дымоход из так называемых сандвич-труб. Они довольно легкие и могут быть закреплены над топкой так, чтобы их вес переносился на потолочное перекрытие или стену прислонения. Цена сандвич-труб составляет 1,7-3,5 тыс. руб. за 1 пог. м в зависимости от производителя. Если место есть и средства позволяют, можно установить керамический трехслойный дымоход — например, фирмы SCHIEDEL (Германия) стоимостью около 3 тыс. руб. за 1 пог. м. Правда, этот дымоход довольно объемный и тяжелый (масса 1 пог. м — от 80 кг), потому его располагают рядом с камином и декорируют в одном стиле с облицовкой. Зато при прохождении подобного дымохода через деревянные конструкции перекрытия и крыши никаких проблем не возникнет — температура его поверхности не превышает 40°С.

Осторожно: мощный камин!
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Как в европейских, так и в российских домах камин обычно служит дополнительным источником тепла, но используют его и как основной источник — например, для обогрева дачного дома небольшой площади (если тепловая мощность камина невелика, можно отапливать только один этаж). Однако многие владельцы загородных домов, в которых уже существует и прекрасно функционирует система отопления, приобретают камин исключительно в «декоративных» целях. При этом выбирают модель с огромной мощной топкой. И здесь хочется предостеречь их от двух опасностей.

Опасность первая. Любой камин — это источник тепла, и чем больше топка, тем больше тепла он выделяет. Если дом и без того достаточно хорошо отапливается, следует подумать, как обезопасить себя от «лишней» тепловой энергии, которая будет вырабатываться камином (наверное, даже не стоит перечислять вредные последствия перегрева организма, а также проветривания через открытые окна). Единственный путь — установить автоматические регуляторы в системе отопления. Они отключают подачу тепла в помещение, где установлен камин, а заодно включают приточно-вытяжную вентиляцию (а возможно, и систему кондиционирования), обеспечивая тем самым стабильную температуру. Понятно, что все это, даже предусмотренное еще на стадии проектирования, потребует значительных затрат.

Опасность вторая. Для нормальной работы камину необходим приток воздуха (его объем должен составлять не менее 10 м3/ч на 1 кВт мощности). И если камин не получит требуемого количества воздуха, то начнет дымить. Поэтому придется организовать его поступление с улицы по воздуховоду, которым может служить специальная труба, например Multiwent (EDILKAMIN, Италия), или обычная ПВХ-труба (она имеет гладкие стенки и не создает большого сопротивления воздушному потоку). На воздуховоде следует установить заслонку; когда камин не горит, она перекрывается. Монтируют такой воздуховод еще до установки камина (его выходное отверстие должно находиться в 5-10 см над полом под топкой камина), на что также нужны дополнительные средства.

Сборка камина
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И вот настал черед из привезенного набора комплектующих, как из кубиков, собирать камин. На готовое основание кладут монолитную или сборную опорную плиту и нижнюю часть облицовки (все это входит в набор). Связующим материалом для соединения элементов каминной облицовки служит раствор на основе жаростойкого цемента или специальный клей-гель, время застывания которого — 1-1,5 ч. Затем устанавливают топку (минимальное расстояние между ней и стеной прислонения — 7-10 см). Специалисты рекомендуют подсоединять топку к дымоходу при помощи гофрированной трубы из нержавеющей стали диаметром 200 мм, например производства фирмы TEN (Франция). На нее дают 3-летнюю гарантию при непрерывной эксплуатации. Места стыка гофрированной трубы с дымоходом и патрубком топки герметично заделывают жаростойкой мастикой — допустим Firecement (TEN). После этого продолжают монтаж облицовки, укладывая боковые стенки.

Устанавливаемый над облицовкой кожух в комплект поставки, как правило, не входит (исключение — дизайн-камины). Обычно его выполняют из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит прямо на месте, монтируя на жестком каркасе из металлического профиля (применяется стандартный профиль для гипсокартона). Чтобы горячий воздух не нагревал перекрытие, внутри кожуха, на расстоянии не менее 30 см от потолка, устанавливают перегородку (защитный экран) из того же материала. После этого кожух с внутренней стороны и стену прислонения (а также кирпичную или бетонную стену дома) защищают теплоизоляцией. Для этого используют плиту из базальтового волокна, фольгированную с одной стороны, например Firebuts 110 (ROCKWOOL, Дания). Ее приклеивают таким образом, чтобы алюминиевая фольга была обращена в сторону топки и гофрированной подсоединительной трубы. Стыки плит прикрывают специальной клейкой лентой (скажем, алюминиевым скотчем).

В верхней части кожуха под защитным экраном (на расстоянии не менее 40 см от перекрытия) монтируют металлические вентиляционные решетки, через которые выходит горячий воздух (он обогревает помещение, где стоит камин). Их может быть как две (расположены с боковых сторон; габариты — 35 × 20 см), так и одна (устанавливается с фронтальной стороны; размер в 2 раза больше, чем у боковых решеток). В части кожуха, находящейся выше защитного экрана, также укрепляют две металлические решетки (размеры — 10 × 10 см).

Можно реализовать и другое решение — собрать нагреваемый топкой камина теплый воздух и с помощью гибких труб развести его по помещениям, организовав таким образом систему воздушного отопления.

Стоит особо остановиться на сборке каминов с порталом. Их монтируют в так называемой выгородке — коробчатой конструкции, которая может окружать топку с двух, трех и даже с четырех сторон). Ее возводят, как и кожух, из гипсокартона на металлическом каркасе. Для дверец топки (обычно у топок одна дверца, а у сквозных топок double faсe — две) в стенках выгородки оставляют прямоугольные отверстия. Портал, опирающийся исключительно на основание, лишь прислоняют к стенкам выгородки. Если портал достаточно тяжелый (например, изготовлен из массива натурального камня) или является навесным (представляет собой своего рода декоративное обрамление дверцы топки), то внутри выгородки создают соответствующую металлическую конструкцию (в некоторых случаях ее детали входят в комплект), способную надежно удержать навесную «рамку» или уберечь тяжелую облицовку от падения. Далее все происходит, как при обычном монтаже: верхнюю зону выгородки отсекают защитным экраном, изнутри наклеивают фольгированную теплоизоляцию, затем устанавливают вентиляционные решетки и т. д.

Сколько это стоит?
Попробуем подсчитать, в какую сумму обойдется камин среднего ценового диапазона. При этом надо учесть следующие составляющие:

· стоимость топки;

· стоимость каминной облицовки или портала;

· стоимость дымохода (если такового в доме нет);

· стоимость монтажных материалов и работ по сборке камина и установке дымохода.

Топка. В продаже имеется большой выбор относительно дешевых и качественных импортных и отечественных закрытых топок, которые стоят 10-150 тыс. руб. Выбирая технику, не ориентируйтесь только на низкую цену. Обратите внимание на репутацию фирмы, в том числе на то, давно ли она торгует оборудованием на нашем рынке; выясните у продавца, насколько популярна приглянувшаяся вам модель. Важно также уточнить гарантийный срок работы (его продолжительность различается в разных компаниях довольно существенно — 1, 3, 5, 7 и даже 10 лет) и узнать, кто будет в это время производить ремонт (если таковой понадобится). Качественную топку без особых изысков можно приобрести за 17-30 тыс. руб.

Облицовка. По минимальной цене (17-52 тыс. руб.) вы можете купить облицовку отечественного производства. Среди импортных тоже есть недорогие модели — 20,5-70 тыс. руб. Эксклюзивные изделия из натурального камня или окрашенного чугуна стоят не одну сотню тысяч рублей. Мы в данном случае предпочтем «скромную» облицовку за 27-52 тыс. руб.

Дымовая труба. Остановим свой выбор на легком стальном дымоходе из сандвич-труб. Как уже упоминалось, в зависимости от производителя и используемого материала за 1 пог. м трубы такого дымохода (его диаметр составляет 20 см) придется заплатить 1,7-3,5 тыс. руб. Если позволяют средства, следует выбрать вариант подороже, но зато обеспеченный 10-летней гарантией (например, POUJOULAT, Франция).

Примерную цену дымохода можно рассчитать так: умножить цену 1 пог. м трубы на нужную длину (средняя длина дымохода для двухэтажного дома — 6 м). Доборные элементы (кронштейны, хомуты и т. п.) обойдутся дополнительно в 25 % от стоимости дымохода. Общая цена составит 22,3-25,7 тыс. руб.

Монтаж. Здесь расчет окажется весьма приблизительным. Провести его можно двумя путями. При первом стоимость сборки составит около 30 % от цены облицовки плюс цена монтажных материалов (крепеж, изоляция, вентиляционные решетки и т. п.); все вместе обойдется в 17 тыс. руб. Путь второй: по опыту монтажа разных фирм за сборку под ключ в зависимости от размеров и конфигурации камина придется выложить 41-62 тыс. руб. (при этом гарантия на монтажные работы — 2 года). К полученным цифрам надо прибавить стоимость работ по монтажу дымохода — это примерно 30 % от его цены. Итак, общая стоимость камина в среднем ценовом диапазоне составит 115-178 тыс. руб.

Обогреваем дом
Решение об использовании камина в качестве основного источника обогрева небольшого дома следует принимать на начальном этапе проектирования и реализовывать на стадии строительства. В готовом доме воплотить эту идею в жизнь будет труднее из-за ряда технических сложностей, и потребуется серьезный ремонт. Горячий воздух, вырабатываемый камином, можно распределять по помещениям дома самопроизвольно (используя законы конвекции) или принудительно (с помощью вентиляторов). Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

Конвекционная система
Преимущества:

· не требуется обслуживание;

· независимость от электроэнергии;

· бесшумность;

· дешевизна;

· горячий воздух доставляется на расстояние 2-3 м от камина, обогревая только соседние помещения.

Недостатки:

· чувствительность к смене давления и изменению погодных условий;

· необходимость большого опыта для реализации системы;

· для разводки теплого воздуха по комнатам нужны воздуховоды большого диаметра (чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление);

· зависимость эффективности работы от планировки дома;

· невозможность обогревать помещения, расположенные ниже камина или далеко от него.

Принудительная система
Преимущества:

· возможность отводить теплый воздух на расстояние до 10 м (в том числе в помещения, расположенные ниже камина);

· большая надежность и равномерность обогрева;

· широкие возможности при прокладке каналов;

· допустимость встраивания воздушных фильтров.

Недостатки:

· шум от вентиляторов;

· высокая стоимость (она складывается из цены вентиляторов и шумоизолированных воздуховодов);

· зависимость от электроэнергии.

