Подача повітря до каміна 
15 грудня 2012 | 885 переглядів 


[image: image1.jpg]Py /\:\W/Qh\f\ ?\\ 1 TH
A N




Обговорюючи питання подачі повітря для горіння, необхідно враховувати різні конструкції топкових камер. На польському ринку представлені як камінні топки і печі, які не мають безпосередньої подачі повітря в топкову камеру, як і такі, що мають відповідні відводи для його подачі. Незалежно від того, які камін або піч будуть встановлені, повітря для горіння до них потрібно підводити.

Пристрої, що не мають безпосередньої подачі повітря в топкову камеру, вимагають іншої організації його подачі і не скрізь можуть бути встановлені (механічна витяжна вентиляція). Установка устаткування, яке споживає в процесі горіння повітря, повинна бути обов'язково продумана відповідно до Польського будівельного закону (у нас це називається СНіП).

В камінних вставках і печах спалюють дерево, деревні брикети або дрібні деревні гранули, які називають пеллетами. Усім цим матеріалам для горіння потрібне повітря. Час горіння в цих пристроях різний і може складати декілька годин, декількох десятків годин, а можна підтримувати горіння безперервно. Таким чином, для підтримки процесу горіння, потрібно забезпечити таким пристроям необхідну кількість повітря, розраховане в кубічних метрах. Кількість повітря, споживаного пристроєм залежить від його конструкції, розмірів топкової камери, димозбірника, діаметра відводу [image: image2.jpg]1. wkiad kominkowy fiueas ﬁt
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продуктів горіння.

Камінні вставки і печі, які мають більш високий ККД, споживають менше повітря для горіння. Що з цього приводу говориться в нашому будівельному законі? (З жалем слід відзначити, що при його створенні не були залучені фахівці камінного справи, галузі, яка в Польщі є відносно молодою, але вже досвідченою, і звичайно були б внесені деякі суттєві і важливі поправки).

Наказ Міністр інфраструктури від 12 квітня 2002 року про технічних вимоги, яким повинні відповідати будівлі і їх розташування. (Законодавчий вісник від 15 червня 2002 р.), вводить ряд заходів, які потрібно дотримувати при установці таких пристроїв.

§ 132.3. Дров'яні каміни з відкритою топкової камерою або камінні вставки із закритою можуть бути встановлені тільки в індивідуальних заміських житлових будинках, а також в малоповерхових багатоквартирних будинках в приміщеннях:

1) з об'ємом, виходячи з 4 м3/кВт номінальної теплової потужності каміна, але не менше 30 м3
2) задовольняти вимогам до вентиляції, про які йдеться в § 150 п. 9
3) які мають димоходи, що задовольняють § 140 п. 1, 2, а також § 145 п. 1
4) в яких можлива подача повітря до топковій камері каміна в кількості:

а) не менше 10 м3 / ч на 1 кВт номінальної теплової потужності каміна - для камінів закритої конструкції,

б) забезпечує швидкість потоку повітря на виході камери згоряння не менше 0,2 м / с - для камінів відкритої конструкції.

Як ми вже писали, розмір і конструкція топки, її технічне рішення впливають на кількість споживаного повітря, і не тільки це.

Величезний вплив на споживання повітря каміном також мають:
- Розташування будівлі на землі,
- Вітрове навантаження,
- Висота і перетин димового каналу в димарі.

Монтажник, а в ході робіт по проекту, архітектор, повинні взяти до уваги наступну інформацію:
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§ 143.1. У будівлях розташованих у II та III зоні вітрових навантажень, позначених Польськими нормами, для димових і вихлопних труб повинні бути використані насадки на димохід, що запобігають перекидання тяги при збереженні вимог § 146 п.1.

2.Насдкі для димарів, згадані в п. 1, повинні також бути застосовані і в інших областях, якщо того вимагає розташування будівель і місцеві топографічні умови.

3. Вимоги пунктів 1 і 2 не стосуються топок і камер згоряння з механічним спонуканням димовидалення.

Напрям вітру і його сила роблять значний вплив на розташування повітрозабірників для каміна. Навколо будівлі, що стоїть на шляху вітру, створюються розрядження і надлишковий тиск. Повітрозабірник слід встановлювати в зоні надлишкового тиску - з боку, звідки найчастіше дме вітер. В іншому випадку, повітропровід може засмоктувати відпрацьовані гази, ускладнювати розпалювання каміна, приводити до задимлення кімнати, де встановлений камін, або всього будинку.

Зворотна тяга приводить до охолоджування димового каналу в димарі. З подібними неприємностями можуть зіткнутися ті клієнти, які придбали камінні вставки і печі з безпосередньою подачею повітря в топкову камеру, а в каналах, що подають повітря, не встановили заслінки.

Монтувати повітряний канал, що підводить повітря для горіння, неприпустимо без механічної, керованої вручну, заслінки, або все більш модних і високоефективних електронних регуляторів потоку повітря (наприклад, фірми TATAREK). Зараз є безліч таких пристроїв: для камінів з конвективним, без вентилятора, розподілом гарячого повітря; та для примусового, з вентилятором; та для приєднаного водонагрівача, де використовується конвективна потужність і водяного теплообмінника.

Основні функції контролера:

- Керування роботою заслінки, пропускає повітря, що поступає в камеру згорання, засноване на вимірюванні температури в топці,
- Керування роботою шибера димоходу,
- Управління іншими пристроями, що спільно працюють з установкою (допоміжне опалення, вентиляція і т.д.)
- Акумуляторне живлення схеми управління заслінкою, у разі відключення напруги в електоросеті
- Підключення іншого пристрою, контролюючого концентрацію окису вуглецю (CO) в кімнаті.

Клапан, керуючий потоком повітря, що надходить в камеру згоряння під час експлуатації каміна повинен бути відкритий. Механічні заслінки розроблені таким чином, що ми можемо плавно регулювати потік повітря. Електронні заслінки є більш точними, і роблять це за нас. Якщо камін не топимо, заслінка повинна бути закрита. І тут ми стикаємося з проблемою, чи повинна заслінка закриватися щільно або може бути прочиненою? Якщо щільно закрити подачу повітря в топкову камеру, а в каміні ще жарко і є недопалене деревне вугілля, може статися вибух газів в топковій камері чи димовому каналі. Мінімальна подача повітря не допустить концентрації горючих газів.

Така небезпека існує, коли ми не впевнені, чи є ще тепло (жар) в камері згоряння. Але, коли на вулиці низька температура (нижче нуля), при нещільно закритій заслінці відбувається вихолоджування топки, димозбірника і димової труби. У цьому випадку ми зіткнемося з проблемою, якщо спробуємо знову розпалити камін. Вихолоджування димового каналу заблокує відведення диму, а під час розпалу, дим буде надходити в кімнату. Таке може статися, якщо, як зазвичай кажуть, в димовому каналі утворюється "пробка". У цьому випадку поступаємо так. Запалюємо папір і розташовуємо його над «зубом». Таким способом нагріваємо димар, щоб у ньому з'явилася тяга.

Закривати заслінку щільно чи ні? Ось в чому питання.

Коли заслінка подачі зовнішнього повітря закрита нещільно, а у нас є камін з водяним теплообмінником, під час морозів може замерзнути вода в теплообміннику і розірвати його корпус. У випадку, якщо повітря підводиться безпосередньо в камеру згоряння, вся система повинна бути герметичною від місця забору зовнішнього холодного повітря до виходу у верхній частині димового каналу димоходу. Вступник холодне повітря (-10 C) заморожує камінну вставку і теплообмінник, вода в теплообміннику замерзає і може розірвати водяну сорочку.

Коли камін догорів, необхідно обов'язково закрити заслінку і регулятори подачі повітря до каміна.

Нагадаю, що обговорювані питання стосувалися лише тих вставок і печей, які мають безпосередній подачу повітря в топкову камеру. Існує безліч пристроїв не мають безпосередньої подачі повітря в камеру. Я не беруся порівнювати, які з них кращі, безпечніші, ефективніше, які працюють без диму і т.д. Хочемо звернути увагу на деякі загрози, які виникають в процесі їх експлуатації. До камінних топок та печей, які не мають прямого підведення повітря, що надходить в топкову камеру, для підтримки процесу горіння необхідно також підводити зовнішнє повітря. Найкраще це зробити під каміном або піччю, а якщо це неможливо, то як можна ближче до пристрою. Ці пристрої забирають повітря, необхідний для горіння, прямо з приміщення, в якому вони встановлені. Якщо повітря не вистачає, камін починає погано працювати.

Чим це загрожує?

Ускладнюється процес розпалювання, дим поступає в кімнату, скло швидко покривається сажею, що не видно вогню в камері згоряння. Пристрій не може досягти потрібної температури. Камін або піч не нагрівається і не віддає тепло назовні, в опалювальних приміщеннях холодно, в них створюється розрядження і через всі можливі тріщини і нещільності в будинок починає надходити холодне повітря, яке також затягується з вулиці через решітки витяжної вентиляції. Часто поряд з димовим каналом мається вентканал, який засмоктує дим у приміщення, відчувається кіптява. Димовий канал дуже швидко забивається сажею, креозотом. Якщо не чистити регулярно димар, може виникнути пожежа у димарі. Брак необхідної кількості повітря в камері згоряння призводить до неповного згоряння палива (дерева). Найчастіше спалюється в три рази більше палива, ніж необхідно, а ефекту немає, в приміщення холодно. І це ще не все.

Що на цей рахунок сказано в законі?

150. 8. Встановлене в приміщенні обладнання, зокрема, такого,що споживає повітря з приміщення, не повинно викликати збої в роботі або знижувати ефективність функціонування системи вентиляції.

9. Забороняється використання витяжної вентиляції з механічним спонуканням у приміщеннях, де встановлено котел на твердому або рідкому паливі, або на газу, в якому відпрацьовані гази видаляються за рахунок гравітації, якщо котел споживає повітря для горіння з приміщення.

10.п. 9 не поширюється на приміщення, де використовується приточно-витяжна примусова система з вирівняним або надлишковим тиском.

У більшості будівель, де ми встановлюємо опалювальні прилади, приміщення обладнані механічною витяжною вентиляцією (кухня - витяжка з вентилятором, туалет і ванна кімната - витяжний вентилятор). Пристрої, що не мають безпосередньої подачі повітря в камеру згорання, в цих приміщеннях встановлювати не можна.

Якщо ми підводимо зовнішнє повітря під камін або піч, значить зробили все по закону. Але не зовсім. Нам потрібно збалансувати споживане та вентильоване повітря. Вентиляція ефективна тільки коли вона правильно спроектована і вистачає необхідної кількості повітря. 

Кількість повітря, що минає в вентиляцію і споживаного каміном може бути занадто великим і привести до появи розрядження в приміщенні. До чого це призводить, ми вже обговорювали раніше. Крім того, через канал по якому надходить зовнішнє повітря під камін, буде надходити в приміщення холодне повітря і охолоджувати підлогу в кімнаті, де встановлений камін. Обов'язково потрібно завжди монтувати двійник або трійник з регулюванням потоку холодного повітря. Коли опалювальний прилад працює, заслінка відкрита. Коли ви камін не топите, заслінка повинна бути закрита. Це не дуже зручно. Щоб цього уникнути, каміни і печі, що не мають прямого підведення повітря в камеру згоряння, потрібно встановлювати тільки в тих місцях, де створюється надлишковий тиск [системою припливно-витяжної вентиляції].

§ 150. 10.п. 9 не поширюється на приміщення, де використовується приточно-витяжна примусова система з вирівняним або надлишковим тиском.

Кілька слів про повітрозабірники та канали подачі зовнішнього повітря. Заборники слід монтувати в зоні надлишкового тиску (з боку домінуючих вітрів) над рівнем землі, так, щоб їх не засипало листям або снігом. На повітрозабірник повинна бути сітка (зверніть увагу - не дуже щільна, маленькі осередки обмежують повітряний потік), з дахом - захищає від опадів.

У міру можливостей, канали подачі повітря повинні бути гладкими. Якщо вони проходять через підвальне приміщення, то повинні бути теплоізольовані (конденсація). Слід використовувати якомога менше колін (збільшують опір потоку повітря). Не потрібно використовувати для забору повітря для камінів і печей діючі або недіючі вентиляційні канали (величезний опір повітряному потоку). Під час монтажних робіт необхідно керуватися здоровим глуздом і безпекою.
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