Эксплуатация каминов

Камин в интерьере

Зрительное восприятие камина во многом зависит от того, какая обстановка вокруг и как его оформление гармонирует с интерьером. Очевидно, что необходимо заранее учесть все архитектурные особенности дома и спроектировать камин для конкретного помещения. Решение по размещению камина целесообразно принимать на стадии утверждения общего плана дома Конечно, при выборе места следует иметь в виду, что камин - доминирующий элемент интерьера.

По традиции камин чаще всего размещают по центру стены. Причем установлен он может быть по-разному. Например, его фасад может несколько выступать на фоне стены, а может находиться со стеной в одной плоскости. В зависимости от вкуса заказчика камины могут быть открытыми на одну, две или три стороны. У свободно стоящих каминов тоже есть свои поклонники.

Конечно, выбрав камин, нужно позаботиться о том, чтобы вид открытого огня доставлял наслаждение всем присутствующим в комнате. Большинство каминов располагается в гостиной, где обычно диваны, стулья, кресла стоят так, что сидящие находятся лицом к камину.

Топливо для камина

В камине можно сжигать различную древесину: клен, дуб, ель, сосну, березу, ольху, осину; каменный уголь, бурый уголь, торф и их продукты переработки. Не рекомендуется использовать слишком сухие дрова, так как они быстро прогорают. Лучше использовать дрова из поленницы под навесом. Они имеют влажность, соответствующую влажности воздуха, хорошо горят. Также не рекомендуется использовать смолянистые дрова, так как они при горении могут "выстреливать", создавая тем самым опасность пожара. Нежелательно использовать дрова с остатками краски, гнилые дрова. Больше сажи дает береза, меньше - ольха и особенно осина. Такие дрова не только не дают сажи, но и способны выжигать ее из дымохода.

Поленья не должны быть мелкими, длина их - 2/3-3/4 ширины топочного отверстия. Можно использовать пни и корни. Они дают пламя с красивым рисунком. Свежесрубленные сырые дрова будут плохо гореть, сильно дымить и способствовать образованию в трубе конденсата. Зеленая древесина, а также бывшая в употреблении (шпалы, ДСП и т.д.), загрязняет топливник и трубу смолами и сажей, что приводит к понижению КПД.

Как топить камин?

Дрова укладывают горкой с опорой на заднюю стенку топливника или "колодцем". Перед растопкой камина рекомендуется создать первоначальную тягу, сжигая в дымосборнике свернутую в жгут газету, приподняв горящую газету вверх над перемычкой топливника. Первую порцию дров сжигают, не доводя их до полного сгорания, вовремя подкладывая по два-три полена. Для создания в отапливаемом помещении приятного аромата можно добавить в огонь две-три небольшие веточки вишни, яблони или можжевельника.

Окрашивание пламени

Пламя камина можно окрашивать. Обычная поваренная соль дает интенсивную желтую окраску, хлорид меди - гамму красок, в которой сильнее всего выражены голубой и зеленый цвета. Добавки можно непосредственно засыпать в очаг, но лучше приготовить раствор и пропитать им дрова.
В камине все должно быть прекрасно

Технология устройства камина пришла в Россию из Европы и мода посидеть у открытого огня плотно укоренилась на нашей почве уже в XVIII веке. При этом расчетом и монтажом каминов, как правило, занимались иностранные мастера. Наш Иван умел хорошо сложить знаменитую русскую печь - кормилицу, а в тонкие материи вдаваться не было нужды. Поэтому русские традиции в "каминологии" до сих пор несколько отличаются от зарубежных, и не всегда подготовительная работа соответствует научно обоснованным требованиям. Театр начинается с вешалки, а камин с дымохода. Прежде чем выбрать модель необходимо проделать серьезную подготовительную работу и без консультации специалистов здесь не обойтись. В компании "Домашний очаг" работа по установке камина начинается с изучения проекта самого дома. Поэтому первая рекомендация тем, кто решил обзавестись камином, начинайте думать и планировать дымоход сразу, что называется плясать от печки. Ведь камин - это целый организм, которым не стоит пренебрегать, если хочется иметь его "живым". 

Итак, первое, о чем необходимо позаботиться - это о правильной конструкции и расположении дымохода. Он в системе камина выполняет функцию легких, отвечая за правильную циркуляцию воздуха. Если здание уже построено, желательно на месте, по "факту" обследовать имеющийся дымоход. Специалист должен сделать вывод о его пригодности и дать рекомендации по совместимости данного дымохода с выбранной конструкцией камина, указать на недостатки и пути их устранения. Если дома еще нет и он существует только на плане - задача проще: совместно с архитектором заложить в проект именно ту конструкцию, которая оптимально сочетается с выбранным камином, используемыми материалами и кошельком будущего владельца. Общие правила, которые следует соблюдать при планировке камина и дымохода, следующие. Прежде всего, важно сразу определить то место, где будет монтироваться камин. Хорошо, если удается расположить дымоход в теплой части здания, да еще и поближе к коньку. А если нет? Несомненно, допускается располагать дымоход во внешней стене и вдали от конька, следует лишь учесть все негативные факторы, присущие такому решению. Прежде всего, канал дымохода не должен промерзать зимой - наружная стенка дымохода (или все его стенки при отдельно стоящей конструкции) должны быть толще или иметь более эффективную теплоизоляцию по сравнению с дымовым каналом, расположенном внутри отапливаемого помещения. Нарушение этого требования повлечет за собой целый ряд неприятностей, которые в конечном итоге могут вызвать полное разочарование и нежелание пользоваться камином. Запах и холодный воздух из неработающего камина, недостаточная тяга, дымление и сложности при растопке, могут охладить энтузиазм даже самого пылкого поклонника камина.

Если дымоход планируется располагать внутри конструкции стены, то в условиях нашего российского климата дымоход следует закладывать во внутреннюю стену дома. Исследуя дымовой канал нельзя оставлять без внимания качество, форму и материал, из которого сделаны его внутренние стенки. Поверхность стенок выполняют из огнеупорных и кислотоупорных материалов, она должна быть гладкой и вертикальной. Оптимальная форма - круглая, чуть хуже - квадратная со скругленными углами. Выбранную форму сечения канала следует соблюдать на протяжении всей его высоты, сужения и повороты могут испортить все дело. Тревожными сигналами при оценке состояния канала и пригодности дымохода следует считать следующие факты: 

· наличие нескольких наклонных участков дымохода; 

· наличие участка с углом наклона от вертикали более 45°; 

· выдавленный в просвет канала кладочный раствор (для конструкций из кирпича); 

· выступающие внутрь канала бетонные фрагменты плит междуэтажных перекрытий или металлическая арматура; 

· недостаточная удаленность сгораемых конструкций здания от внутренних стенок канала; 

· подозрения на частичное отсутствие герметичности дымохода; 

· наличие тех или иных коммуникаций в опасной близости к дымоходу; 

· сомнительная гидроизоляция оголовья дымохода. 

Далеко не любой качественный кирпич подходит для кладки кирпичного дымоходного канала - только полнотелый глиняный, обожженный. Достижения новых технологий позволили расширить круг материалов для дымохода, которые успешно потеснили некогда монопольный кирпич. Дымоходы на основе нержавеющей стали выпускаются различными производителями и весьма популярны в современном строительстве. На это есть веские основания: оптимальная форма канала, высокая коррозионная и температурная стойкость, гладкие стенки, малый вес и длительный срок службы. Недостатков мало - относительно высокая цена и невысокая самонесущая способность. Спектр предложений по этим изделиям разбивается на теплоизолированные дымоходы - "сэндвич" и "горячие" трубы. Под словом "сэндвич" принято понимать конструкцию, состоящую из круглого металлического дымохода, размещенного внутри специальной огнестойкой теплоизоляции, которая в свою очередь находится внутри внешней металлической трубы. Внутри трубы движутся разогретые продукты сгорания, и именно внутренняя труба принимает на себя основное воздействие высоких температур и химически агрессивных соединений. Материал для нее - качественная нержавеющая сталь. Теплоизоляция тоже не простая, она не только не горит и имеет низкую теплопроводность, но и не выделяет паров и газов при воздействии на нее высоких температур, которые могли бы нанести ущерб здоровью или комфорту. Такие трубы предлагаются в виде широкого набора всевозможных элементов, достаточного для сборки того или иного дымохода, либо изготавливаются на заказ под конкретный проект. "Горячие" трубы делятся на "жесткие" и "гибкие". "Горячая" жесткая труба - это металлический дымоход без теплоизоляции. Он может быть удобен при прокладке одного или сразу нескольких дымоходов, например, внутри существующей каменной или иной шахты, стенки которой не пригодны для прямого контакта с огнем и продуктами сгорания или не обеспечивают герметичности. "Горячие" гибкие трубы можно назвать универсальными, поскольку они позволяют осуществить отвод газов от топки без использования различных поворотных конструкций и промежуточных соединений, и к тому же поставляются кусками длиной до 30 метров! Специальные мастики помогут надежно и герметично подсоединить такую трубу к чугунной топке или к кирпичному дымоходу здания. Хороший производитель гарантирует длительный срок службы таких труб, даже если топливом являются не только дрова, но и уголь, газ или дизельное топливо.

Камин или печь работают должным образом, если внутри топки обеспечены соответствующие условия: разряжение для закрытых камер и скорость движение газов для открытых. Минимальная высота дымохода камина около 5,5 метров от поверхности горения до устья дымохода. Но одного условия по высоте недостаточно, существует непростая зависимость между формой и площадью сечения дымохода, его высотой и геометрическими параметрами каминной топки. Ошибки в оценке всех условий могут служить причиной неудовлетворительной работы камина - дымление, трудность розжига и т.д. Если дымоход короткий и по каким-то причинам его нельзя сделать выше, но при этом он имеет достаточное сечение, можно установить устройство принудительного дымоудаления. Дымоход значительно выше нормы может разочаровать пользователя закрытой каминной топки. Такой дымоход создает настолько высокое разряжение внутри камеры, что камин не удается отрегулировать на режим медленного горения. Даже при полностью закрытых каналах притока воздуха в топку (речь идет о поддувале), дрова быстро прогорят.

Кроме высоты очень важно правильно определить размеры и форму дымохода. На практике зауженное сечение канала встречается очень часто, что ограничивает возможный выбор топок или служит причиной плохой работы топки существующей. На вопрос к строителям: почему было выбрано то или иное сечение или форма еще часто приходится слышать ответ: "а мы всегда так делаем..." Форма и площадь сечения канала, прежде всего, влияют на пропускную способность дымохода, то есть на количество газообразных продуктов сгорания, которые могут пройти через это сечение за единицу времени при конкретном разряжении. Точным учетом внутреннего трения газов пусть занимается гидрогазодинамика, а специалист должен знать, что в большинстве случаев скорость отходящих газов внутри дымохода, как правило, не превышает 5 м/с, а работающий открытый камин поглощает воздух из помещения со скоростью около 0.5 м/с на входе в очаг.

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты, касающиеся оценки условий для установки камина и правильного устройства дымохода. Все вопросы, связанные с выбором модели, установкой и правильной эксплуатацией вашего камина вы можете получить в компании "Домашний очаг". Там вы обязательно найдете камин, идеально вписывающийся в интерьер вашего дома, офиса или квартиры, который впоследствии будет работать долго, безопасно и надежно, отдавая вам все тепло своей души.
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