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Існує така величина як температурний коефіцієнт опору (ТКО), який показує наскільки збільшується, або зменшується питомий опір металу при нагріванні або охолодженні.

Наприклад, температурний коефіцієнт міді при 20 градусах за Цельсієм дорівнює 4.1 · 10-3 1/градус. Це означає що при нагріванні, наприклад, мідного дроту на 1 градус Цельсія, його питомий опір збільшиться на 4.1 · 10-3 Ом. Питомий опір при зміні температури можна обчислити за формулою



Де

· r – це питомий опір після нагрівання;

· r0 – питомий опір до нагрівання;

· a – температурний коефіцієнт опору;

· t2 – температура до нагрівання;

· t1 – температура після нагрівання. 

Підставивши наші значення, ми одержимо:

r = 0,0175 * (1 + 0.0041 * (154-20)) = 0,0271 Ом * мм2/м. 
Як бачите наш брусок з міді довжиною 1 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, після нагрівання до 154 градусів, мав би опір, як у такого ж бруска, тільки з алюмінію і при температурі рівній 20 градусів Цельсія.
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Термічний коефіцієнт електричного опору провідника.
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