Молниезащита, устройство молниезащиты. 
Атмосферные разряды имеют сокрушительную силу и их разнообразные последствия представляют серьёзную угрозу для жизни человека и его имущества. Молнии, грозовой потенциал представляет для жизни человека и его имущества реальную и многообразную угрозу. Окружающая человека среда, по мере насыщения чувствительным современным электронным оборудованием, стала чрезвычайно уязвимой к воздействию атмосферных и коммутационных перенапряжений. 

Сегодня уберечься от молнии, которая долгие тысячелетия казалась непреодолимой и непредсказуемой стихийной силой, вполне возможно. Необходимость молниезащиты и защиты от перенапряжений не вызывает сомнения у каждого, кто стал очевидцем последствий атмосферных разрядов.
В принципе система устройства молниезащиты на удивление проста. Ваша задача — встретить молнию на подлете к вашей крыше и сделать так, чтобы она изменила свое первоначальное направление и, скользнув вдоль стены, ушла в землю рядом. 
Поэтому молниезащита состоит из трех основных частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник получает удар молнии, передает его токоотводу, а тот — заземлителю, который гасит разряд в толще грунта. 
Система устройства молниезащиты для каждого типа крыш действительно должна учитывать специфику кровельного материала. 
В классическом виде конструкция молниеотвода выглядит следующим образом. На самом высоком месте кровли устанавливают при помощи деревянных подпорок стальной стержень круглого сечения диаметром 12 мм. Его можно сделать и из стальной трубы, только обязательно с запаянным или закрытым металлической пробкой торцом. Это — молниеприемник. Он примет первый удар. Длина его может варьироваться от 200 до 1500 мм, но в любом случае площадь сечения обращенного в небо штыря должна составлять не менее 100 мм2. 
От молниеприемника пойдет токоотвод — проволока с рекомендованной толщиной 6 мм. Ее нужно к молниеприемнику тщательно и надежно приварить: 200 тыс. ампер будут проходить через это соединение — не шутка. 
Токоотвод спускают с крыши, прикрепляя к стене дома скобами, доводят до земли и погружают в нее, где на глубине 1 — 2 м заложен заземлитель (тоже очень тщательно приваренный). 
В качестве заземлителя можно использовать кусок металлической трубы или лист стали. А если неохота копать, можно устроить заземлитель из забитого в землю стального прута. Только по ГОСТу его надо забить на глубину 2 — 3 метров.
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Молниезащита, устройство молниезащиты.

Это теория. А теперь вернемся к практике и разным типам крыш. 
1. Все виды металлической кровли. Для них идеальным вариантом является описанная выше классическая схема молниезащиты. Обратите внимание на то, что лучше прокладывать токоотвод по стене дома, противоположной входу, и закапывать заземлитель подальше от фундамента и различных садовых построек. 
2. Шифер и тому подобное, включая дерево. Для таких крыш специалисты советуют иную систему. Вдоль конька кровли по всей длине протягивается металлический трос на двух деревянных подпорках, к нему припаивается токоотвод, спускается вдоль крыши, проходит по стене (можно провод пропустить в водосток) и уходит в землю. Токоотвод припаян к заземлителю из стального листа. Система должна располагаться также на расстоянии 3 — 5 метров от входа. 
3. Все виды черепицы. Для защиты черепичных крыш специалисты советуют накинуть на кровлю сетку из стальной проволоки с шагом ячейки не более чем 6х6 м, но и не особенно частой. Диаметр проволоки или троса для такой сетки должен быть приблизительно 6 мм. Все стыки проволоки пропаиваются. Затем к этой сетке присоединяется токоотвод, который заканчивается закопанной в землю стальной пластиной заземлителя. 
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- Позволяет выполнить молниезащиту с сохранением архитектурной индивидуальности. Применяется на любых зданиях. 
- Реализуется на любой стадии строительства и в жилом доме. 
- Комплектуется из элементов заводской готовности, обеспечивающих минимальный срок и технологичность реализации. 
- Изготавливается из антикоррозионных материалов, гарантирующих длительный срок эксплуатации 
- Обеспечивает ступенчатую защиту всех типов силовых, информационных сетей и потребителей. 
- Комплектуется устройствами защиты, имеющими европейские знаки качества и надежности VDE, OVE, KEMA KEUR, MEEI, EZU. 
- Обеспечивает надежность и безопасность электроустановки здания. Включает заземление и уравнивание потенциалов. 
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Средства защиты от ударов молнии могут иметь различные способы исполнения: с помощью отдельно стоящих и совмещенных стержневых молниеотводов, молниеотвода с активным молниеприемником, простых струнных молниеприемников для защиты дачных, садовых домиков и других приусадебных построек. 

