	GSM-активатор артикул 578016


	

	Цена: 
18200 руб.
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	Телефонный активатор позволяет управлять и контролировать на расстоянии режимами электронных настроек.
Особенно подходит к хронотемостату Imit Blue.
Снабжено устройством GSM последнего поколения. Позволяет обойтись без сим-карты для дистанционного управления.
Особенно удобен в домах, не оборудованных телефонной линией.
Операции с SMS сообщениями...
Изменение режима работы термостата от антифриза до автоматич. и обратно, проверка режима функционирования термостата.

Питание=9-12 Вольт, постоянного тока 500 мА. МАКС.
Среднее потребление тока = 40мА.
Выход = бистабильное реле.
Температура хранения=20-85 град.
Температура работы=20-55 град.
GSM=Siemens TS 35i
Контакты=0.3 А 125Bac-0.3A 110Bdc-1A30 Bdc
Установка на стену.
Цвет серый Ral 7035
	


