Как выбрать нивелир лазерный – основные секреты удачной покупки

Вместо бесконечных измерений рулеткой можно использовать один прибор, который называется нивелир, в частности, лазерный. Отличаются эти устройства типом оптической системы и количеством светодиодов. Как выбрать нивелир лазерный? Разобраться в отличиях основных типов несложно.
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1 Виды лазерных нивелиров

Нивелир – это инструмент для определения разности высот между разными точками поверхности. Первоначально нивелир использовался в геодезии, им измеряли высоты местности. Сегодня это самый востребованный инструмент в строительстве, который позволяет проецировать лазерный луч на объект в виде точки или линии.

Во всех приборах используется принцип вращения лазерного луча. С помощью прибора можно выполнить выравнивание в двух плоскостях, разметку, измерить расстояние, выполнять работы под разными углами или использовать его как отвес. Выбор лазерного нивелира возможен между двумя типами: призменным и ротационным. Разберемся, какой же лазерный нивелир лучший.

Сравнение лазерных нивелиров показывает, что более надёжным считается призменный прибор. В нём нет движущихся частей, свет преобразуется призмой в две перпендикулярные пересекающиеся плоскости, угол развёртки получается около 120 градусов. Этого прибора достаточно для выполнения большинства строительных задач.

Ротационный нивелир имеет большие по сравнению с призменным возможности. У него большая дальность действия, в некоторых моделях до одного километра, и угол развёртки в 360 градусов позволяет охватить всё пространство. Этим прибором выравнивают дверные и оконные проёмы, узкие стены и другие труднодоступные места.

2 Функции лазерного нивелира – обращаем внимание при покупке

Какой выбрать лазерный нивелир, зависит от предполагаемого объёма и места проведения работ. Первое, на что нужно обратить внимание – какие плоскости может строить прибор. Лучший вариант – 3 плоскости, две вертикальных и одна горизонтальная. В большинстве случаев достаточно двух перпендикулярных линий.

Второй момент – тип выравнивания нивелира. Существует 2 типа: ручное и самовыравнивание. Какой лазерный нивелир лучше? При ручном используется встроенный пузырьковый уровень, самовыравнивание удобнее. Диапазон самовыравнивания около 4 градусов, прибор сам достигает максимально ровного положения.

Чем больше угол самовыравнивания, тем проще в эксплуатации нивелир. Функцию самовыравнивания можно выключить, если прибор намеренно нужно поставить под определённым углом.

Тест лазерных нивелиров показывает, что сигналы о нарушении самовыравнивания бывают разными: одни приборы отключаются, другие светят мигающими линиями, третьи издают специальный звук, есть варианты комбинированного оповещения.

Важно наличие предупреждения о сбое. В процессе работы всегда есть вероятность, что нивелир может быть сдвинут. Как только это происходит, прибор начинает подавать сигнал – мигающими линиями или звуком. Обратите внимание на функцию самоотключения. В основном, нивелиры питаются от батареек, и эта функция нужна для сохранения заряда в них. После некоторого периода покоя нивелир автоматически отключается.

Максимальная дальность построения плоскостей – это показатель того, насколько далеко может стоять нивелир от поверхности, с которой работают. Наличие приёмника намного увеличивает дальность. Очень хорошо, когда есть функция отключения линий – если нужна одна линия, остальные можно отключить. Это экономит заряд и работать гораздо удобнее, когда вторая линия не мешает.

3 Что нужно помнить, уже находясь в магазине?

Перед покупкой посмотрите не резьбу, которой прибор крепится к штативу. Самые распространённые – 1/4 и 1/8 дюйма, но бывают и другие размеры – 5/8, например. Есть приборы с двумя видами резьбы, их можно крепить на любой штатив. Типичный вопрос к продавцу звучит так: «Посоветуйте лазерный нивелир». Но при этом вам необходимо знать, о чем он будет говорить, хотя бы терминологию. Поэтому мы и привели максимально полное описание важнейших свойств нивелира выше.

Точность построения – важная характеристика нивелира, которая показывает, на какую максимальную величину может отклониться луч от горизонта. Чем выше точность, тем лучше качество работ. Нужно посмотреть, работает прибор от батареек или от аккумулятора. На аккумуляторе прибор работает дольше, но если он выйдет из строя, придётся потратиться.

На наклейке указывается класс лазерного излучения. Безопасен класс не выше второго, в другом случае нужно покупать очки для защиты глаз от ожога. Цвет луча принципиального значения не имеет. Луч бывает красного или зелёного цвета, зелёный приятнее, но стоит такой прибор дороже.

