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	Точность измерений всегда играла главную роль во всех строительных процессах. Любая погрешность может привести к нестыковкам деталей в сложных конструкциях, снижению несущей способности элементов, а при отделке существенно ухудшить внешний вид здания. Еще совсем недавно единственным средством измерения являлась обычная строительная рулетка. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня все боле популярными становятся электронные устройства для определения размеров и расстояний. О том, как выбрать лазерную рулетку (дальномер), сегодня и поговорим.
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Какую рулетку выбрать

Количество модификаций лазерных рулеток очень велико, поэтому, чтобы не ошибиться в выборе, необходимо определиться для чего она собственно потребуется. В зависимости от сферы применения и необходимо выбирать профессиональный или бытовой вариант прибора.

· Бытовые лазерные рулетки вполне устроят строителя-любителя, которому необходимо выполнить несколько простейших замеров на ограниченной площади. Инструмент такого класса имеет сравнительно невысокую дальность действия, которой хватит для квартиры или небольшого подворья, класс точности у него тоже ниже.

Основным отличием считается отсутствие или минимальное количество дополнительных функций, которые в принципе и не требуются для выполнения простейших измерений. Благодаря такой несложной конструкции производителям удалось существенно снизить стоимость бытовых лазерных рулеток, сегодня их можно приобрести за 2,5-3 тысячи рублей.

· Инструмент профессионального класса находится в другой ценовой категории, стоимость такого рода оборудования составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Профессиональная лазерная строительная рулетка способна работать с расстояниями до200 метров, при этом точность измерения остается достаточно высокой. Существует еще один вид лазерных дальномеров, применяемых в лесном хозяйстве, при прокладке коммуникаций, такой прибор способен определять расстояния до1,5 км, точность измерения правда несколько ниже (0,5% от показания), но для этих целей это вполне допустимый результат.

Хорошая профессиональная рулетка имеет встроенную память, применяемое программное обеспечение позволяет выполнять достаточно сложные расчеты, вычислять размеры объектов по косвенным показателям. В последнее время появились дальномеры, способные передавать все данные в виде файлов различного стандарта на персональный компьютер или смартфон, причем это можно сделать даже беспроводным способом (через Bluetooth).

Если финансовая сторона вопроса является второстепенной, стоит остановиться на выборе более дорогой профессиональной модели, с таким инструментом будет просто приятно работать. Лидерами в данной сфере считаются такие компании — Bosch, Leica. Продукция этих производителей отличается высокой точностью, надежностью, а количество имеющихся функций нельзя сравнить с возможностями устройств конкурентов.

Основные характеристики лазерного дальномера

1. Дальность измерений. Приобретая бытовую модель, отдавайте предпочтение устройствам, способным работать на расстоянии 20-30 метров, для них больше не требуется. Этого вполне хватит для выполнения замеров в комнатах, во дворе. Дальнодействие профессионального инструмента может варьироваться от 50 до200 метров. При выборе следует уточнить один нюанс, некоторые производители могут указывать дальность из расчета применения прибора с мишенью отражателем, тогда реальное рабочее расстояние без нее будет меньше на 30-40%.

2. Точность измерений. Наиболее качественные модели имеют погрешность, не превышающую 1-1,5 мм, у большинства более простых дальномеров этот показатель составляет 2-4 мм. Кстати, на точность измерения могут влиять даже погодные условия, температура, влажность, осадки и другие факторы.

3. Лазерная рулетка может комплектоваться обычными или аккумуляторными батареями, хороший инструмент способен выполнить до 3-5 тысяч измерений на одной зарядке, правда данный показатель может быть меньшим при использовании многих дополнительных функций.

4. Устройства, предназначенные для измерения значительных расстояний, должны быть укомплектованы визиром, он может быть как встроенный, так и съемный. С его помощью можно гораздо точнее навести луч лазера на цель, что позволяет снизить погрешность.

5. Измерение значительных величин предпочтительнее выполнять со специального штатива, это обеспечит наиболее точный результат. После установки устройства на опору необходимо выставить его в горизонтальном положении, для чего рулетка должна быть оснащена пузырьковым уровнем по аналогии с лазерным нивелиром.

6. Профессиональные (и некоторые бытовые) рулетки оснащаются встроенной откидной скобой, позволяющей выполнять замеры по косвенным показателям (углу), это помогает в работе с объектами, к которым отсутствует доступ.

7. Выбирая лазерную рулетку, учитывайте то, что работать с ней придется в условиях стройки, то есть она будет подвергаться воздействию пыли, влаги, не исключены возможные падения. Поэтому следует выбирать устройства с герметичным корпусом, оснащенным резиновыми накладками и вставками. Профессиональный инструмент должен безболезненно переносить падения с высоты 1,5-2 метра.

Что умеет лазерная рулетка

Теперь рассмотрим возможности лазерной рулетки, которые ей дают применяемые в конструкции электронные схемы.

· Запоминание определенного количества измерений, у некоторых моделей это число достигает 40-50.

· Выполнение различных расчетов — площадь поверхности, периметр и объем комнаты, разница и сумма показаний.

· Определение размеров по косвенным измерениям при помощи расчетов с применением теоремы Пифагора. Данная функция позволяет определять высоту и другие размеры зданий, к которым нет доступа.

· Поиск максимальных расстояний между точками помогает при необходимости определения диагоналей помещений.

· Некоторые модели снабжаются устройствами автозапуска, позволяющим выполнять замеры в автоматическом режиме (замерщик успевает дойти до объекта, установить мишень).

И это далеко неполный перечень возможностей, который зависит от производителя. Конечно, чем больше функций будет иметь лазерная рулетка, тем проще будет выполнять решение любых технических задач, связанных с измерением.

Некоторые современные профессиональные лазерные дальномеры совместимы с компьютерной техникой, мобильными устройствами (смартфоны, планшеты). Благодаря уникальному программному обеспечению они могут передавать всю снимаемую информацию в режиме реального времени через Bluetooth соединение. Это позволяет не только сохранить данные во многих форматах (Ворд, Эксель), но и выполнять быструю обработку полученных сведений.

Стоит учитывать то, что увеличение различных функций не только существенно повышает стоимость, но ведет к повышенному энергопотреблению, поэтому нелишними станут дополнительные элементы питания.

Как видите, на современном этапе такой простой инструмент как рулетка превратился практически в наладонный компьютер, который значительно упрощает проведение съемок разнообразных размеров и выполнение расчетов.

Если лазерная рулетка необходима для личного бытового использования, тогда стоит остановить свой выбор на бюджетных моделях. Ну а в случае профессиональной необходимости экономить не стоит, лучше заплатить, но получить эффективный, точный, многофункциональный инструмент.


