Стабилизатор переменного напряжения - нужен ли?
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1. Нужен ли Вам стабилизатор напряжения

Функция любого стабилизатора - защита оборудования от плохого переменного напряжения. По украинским стандартам (ГОСТ 13109-87) максимальное отклонения напряжения в электросетях допускается в пределах ±10% от 220В. Но даже эти, явно завышенные нормы, наши энергетики постоянно нарушают. Поэтому наиболее типичный отечественный стабилизатор регулирует входное напряжение в диапазоне 150В-260В. 

Если у Вас из-за низкого напряжения останавливается (не запускается) стиральная машина, выключается холодильник,"рябит" телевизор и т.п. - то без стабилизатора переменного напряжения не обойтись. В принципе, любой бытовой прибор, содержащий в себе электронику, нуждается в стабильном напряжении: и чем больше в приборе электроники - тем капризней устройство к перепадам напряжения. Например, мало кто знает, что так называемые экономные лампы напичканы электроникой. 

На заметку. В нашей стране не желательно эксплуатировать приборы, сделанные для стран Европы. В Украине, как и в большинстве стран бывшего СНГ, общепринятой нормой считается отклонение напряжение в сети на 10% от 220В (в большую или меньшую стороны). С учетом данной нормы производители и изготавливают так необходимые нам бытовые электроприборы. Т.е., сертифицированные по украинским правилам бытовые приборы должны нормально работать при напряжении 198В-242В. Европейский стандарт не имеет такого разброса. Соответственно техника, сделанная для европейских стран, как правило, не имеет нужных для наших электросетей характеристик. 

Электропитание газовых котлов без стабилизаторов вообще не возможно (эта тема освещена в статье "ИБП котла"). 

Если приведенных выше случаев у Вас нет, но Вы все равно сомневаетесь в наличии нормального напряжения - тогда вооружитесь самым простым тестером, за $3-$5, и сделайте контрольные замеры. Не переживайте, если ранее никогда в руках не держали тестер. Пользоваться им так же просто, как и утюгом - любой торговец Вам расскажет и покажет. Замеры желательно делать на протяжении нескольких дней (рабочие и выходные) и в разное время суток (утром, днем и вечером). Ниже приведена таблица, которая поможет Вам определиться в необходимости приобретения стабилизатора по показаниям тестера. 

	Результаты замеров
	Решение

	Если за время измерений напряжение в фазах не выходило за пределы 205 .. 235 вольт
	Установка стабилизаторов напряжения оправдана только для питания особо ответственных и дорогостоящих электроприборов. 

	Напряжение выходит за пределы 205 ... 235 вольт, происходят его резкие изменения, заметны мигания источников света, но его значения в фазах остается в диапазоне 195 ... 245 вольт 
	Установка стабилизаторов напряжения крайне желательна для всех электроприемников, а для источников света обязательна. 

	Напряжение ниже 195 или выше 245 вольт; в течение суток уровень напряжения может меняться от минимального значения до максимального
	Без стабилизаторов напряжения пользоваться электроприборами нельзя!!!


На заметку. Также полезно знать, что даже "нормальное" по нашим меркам напряжение в 198В или 242В реально сокращает срок службы бытовых приборов примерно на 5-10% (чем больше электроники в устройстве - тем больше износ). А вот напряжение, которое выходит за указанные пределы - приводит к повышенному износу оборудования уже в разы. По причине пониженного напряжения наш потребитель наиболее часто сталкивается с поломкой холодильника, т.к. он задействован круглосуточно. К сожалению, не редкий случай, когда при постоянно низком напряжении в 160В-190В холодильник выходит из строя уже через год эксплуатации. Таким образом, если Вы сторонник эксплуатации бытовой техники до ее полного износа, то с помощью стабилизатора Вы существенно продлите жизнь Ваших устройств. 

2. Цена стабилизатора

Если Вы решились на покупку, то наверняка вторым по важности вопросом будет цена. Здесь немного проще: либо покупаем дорогой стабилизатор украинского, а возможно и европейского производителя, либо "китайца". Не будем категорично утверждать об отсутствии на украинском рынке изделий из средней ценовой категории. Нам, во всяком случае, о таковых ничего не известно. А широко рекламируемые прибалтийские или российские торговые марки типа Ресанта, Luxeon, Щит и т.д. - это 100% Китай. Не верите - попросите сертификат. Да и цена на них не отличается от цен на другие марки, собранные в Китае. Все "китайцы" стоят приблизительно одинаково: за стабилизатор на 1кВа просят обычно от 30 до 60 долларов. Украинские аналоги в 2-2,5 дороже. 

Так чем же отличаются китайские стабилизаторы от более дорогих. И можно ли вообще покупать "китайца". Сразу успокоим - покупать китайские стабилизаторы можно. Техника вполне работоспособная, главное - не перепутать кВА (киловольт-ампер) с кВт (киловатт), о чем будет ниже. Если говорить о принципиальных отличиях "китайца" и "нормального" стабилизатора, то, образно говоря, это как "запорожец" и "мерседес". И тот и другой автомобиль в принципе ездят, но комфорт и надежность разные. Большинство стабилизаторов из Китая изготовлены по устаревшим технологиям и из недолговечных комплектующих. Конечный результат всех технических различий между "дешевым" китайским и дорогим стабилизатором - это срок службы самого стабилизатора и Вашей бытовой техники. Применительно к холодильнику это выглядит так: при напряжении в сети 190В и ниже Ваш холодильник прослужит год - полтора, с дешевым стабилизатором - лет 5-7, а с дорогим стабилизатором проработает столько - сколько ему положено. Приведенные цифры, конечно, весьма приблизительны, и зависят от многих факторов, но их соотношение в целом такое. 

Если кому-то интересно описание различий с сугубо технической точки зрения, то кратко они следующие: 

1. китайские стабилизаторы, как правило, сервоприводные или релейные. Время реакции на изменение входного напряжения - до 1 секунды. В принципе, для большинства бытовых приборов 1 секунда - это вполне допустимая безопасная величина. У отечественных стабилизаторов электронное управление и скорость реакции на порядок выше - 0,02 сек. Это особо важно для медицинского оборудования, аудиотехники Hi-Fi и некоторых др.; 

2. технология измерения и управления напряжением в китайских стабилизаторах значительно уступает нашей технике. В некоторых случаях расхождения в показаниях между дешевым и электронным стабилизатором могут достигать 10-20В, что уже многовато. Кстати, это один из факторов, по причине которого срок службы бытовой техники на китайском стабилизаторе меньше, чем на хорошем электронном; 

3. размеры дешевых стабилизаторов примерно в 1,5-3 раза больше своих электронных аналогов, что никак не порадует хозяина малогабаритной квартиры. А шум клацающих реле или "елозящего" бегунка-токоприемника может напрягать чувствительный слух. Дорогие же стабилизаторы значительно тише, а в случае применения тороидальных трансформаторов и ступенчатого управления - почти бесшумны. 

4. в целом надежность китайской техники безусловно на порядок ниже нашей. Хотя справедливости ради скажем, что случаев гарантийного ремонта даже у китайцев не очень много: по нашей оценке - не более 1%, а по оценкам отечественных производителей - 10-15%. У некоторых наших клиентов китайские стабилизаторы работают уже 5 лет и без поломок. Но тут, конечно, как повезет. 

5. пожалуй, единственный случай, когда дешевый китайский стабилизатор будет технически непригоден - это когда у Вас в жилище за вечер до десятка видимых бросков напряжения. Скачки Вы можете увидеть по тому, как часто мигают Ваши лампочки. Дело в том, что для любого электрооборудования плохо не только стабильно низкое или стабильно высокое напряжение, но и скачки напряжения. В данном случае Вам придется подыскивать более дорогую модель с многоступенчатым переключением (количество ступеней не менее 36 и шагом регулирования не более 2,5 В), или тиристорные с плавной регулировкой (к сожалению, немного шумные как для квартиры и мало подходят для оборудования с двигателями). 

Немного коснемся основных характеристик стабилизаторов, чтобы "особо знающие" продавцы не забили Вашу голову терминами типа симисторный или тиристорный, шаг переключения, ступенчатый и т.п. Главное, что Вы должны знать при выборе стабилизатора - это требуемая мощность. Если посчитаете меньше - стабилизатор будет часто отключаться, а китайский может и сгореть, посчитаете больше - переплатите. Просуммировать мощность всей Вашей домашней техники в принципе не составит труда. Понятно, что брать стабилизатор на всю суммарную мощность не целесообразно: практически не бывает ситуаций, при которых вся бытовая техника работает одновременно. И вот здесь Вас ждут подводные камни. По стандартам мощность стабилизатора указывается полная - в кВА (киловольт - ампер), а не в привычных нам кВт (киловатах). Не будем вдаваться в теорию, лучше скажем, что на практике один кВА примерно равен 0,7 кВт. Так что подбирайте требуемую мощность стабилизатора с учетом вышесказанного. Кстати, мощность большинства электрооборудования, а не только стабилизаторов, указывается в кВА. Хорошо запомните 1кВА - это примерно 0,7кВт. 

Все остальное: сервоприводный стабилизатор или электронный, какой шаг погрешности или какая скорость сработки и т.п.,- для нормальной работы оборудования не существенно. Если Вы не собираетесь эксплуатировать навороченную звукозаписывающую аппаратуру или очень чувствительное медицинское оборудование - то можно не "заморачиваться" с видами стабилизаторов и значениями различных показателей. 

3. Почему стабилизатор не помогает ?

Для владельцев домов так называемого "частного сектора". К сожалению, установка стабилизатора в частном секторе не всегда дает желаемый результат. Все дело в старых изношенных кабельных линиях и трансформаторных подстанциях. Если в городах трансформаторные подстанции ставились с хорошим запасом и на очень большое количество семей, то в частном секторе мощность трансформатора выбиралась, как правило, впритык к планируемой нагрузке. В настоящее время большинство владельцев частных домов серьезно расширяют свои площади и в разы увеличивают потребление электроэнергии. При этом о трансформаторе и подводящих кабельных линиях зачастую "забывают". Трансформатор - это, конечно, главное условие хорошего электропитания. Но не забывайте и о кабельных линиях. Тем, кто сталкивался, хорошо известно, что на протяжении 2000-х годов каждый хозяин "лепил" то, что считал нужным. Достаточно часто можно встретить на кабельных линиях соединение из проводов с разным сечением, скрутки не обслуживаются годами (а иногда имеются скрутки из меди с алюминием!), вместо кабеля из цветного металла может быть вставлен кусок стального каната или катанки и т.д. и т.п. В результате - напряжение в старых обжитых местах частного сектора почти везде стабильно низкое. И в такой ситуации ничего, кроме установки новых распределительных сетей не поможет: нужен новый вводной кабель и более мощный трансформатор. В нашей практике был случай, когда владелец небольшой гостиницы в г. Киеве (в частном секторе) приобрел три стабилизатора по 15кВт каждый. В результате, он серьезно "подсадил" свою трансформаторную подстанцию. Его соседи остались практически без света (при 120-140В даже лампы накала почти не светят), а у хозяина гостиницы еле-еле удалось достичь 190В. Ситуация очень похожа на колодец: когда кто-то качает мощным насосом, а другие имеют воду на донышке. Если бы речь шла о маленьком стабилизаторе в 2 кВт, то такой проблемы не возникло бы. 

Конечно, рядовому потребителю практически невозможно узнать, как повлияет его стабилизатор на общую сеть. Но можно с уверенностью сказать, что если один трансформатор обслуживает порядка ста домов (имеется в виду частный сектор), а напряжение в сети стабильно не превышает 190В - то стабилизатор на 15-20 кВт будет серьезно ухудшать электропитание соседей. А если все жильцы этих 100 домов поставят стабилизаторы - то сгорит подстанция. В данном случае вопрос нужно решать радикально с поставщиком электроэнергии. В конце концов, мы все платим за электроэнергию - так пусть получатель наших денег и занимается такими проблемами. Тем более, что Украина производит электроэнергии больше, чем сама потребляет. Если говорить о родном для нас г. Киеве, то наши Покупатели рассказывают, что после жалоб в Киевэнерго проблема зачастую решается. К сожалению, не радикально, а только на какое-то время - путем переброски фаз. Но все-таки. 

Все. Вот, пожалуй, тот минимум знаний, который Вам пригодится при покупке стабилизатора. Остальное можно не читать, поскольку далее речь пойдет о технической стороне. Но если Вы предпочитаете разобраться в нужном вопросе максимально глубоко, 

то здесь кратко описаны типы и основные характеристики стабилизаторов. 

4. Типы стабилизаторов

6. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Известные многим советские стабилизаторы переменного напряжения для телевизора собирались именно по этой схеме. Построены на основе использования эффекта феррорезонанса напряжения в контуре трансформатор - конденсатор, обеспечивающего непрерывное регулирование выходного напряжения в определенных пределах изменения нагрузки. В настоящее время находят ограниченное применение из-за ряда недостатков, среди которых - появление в сети дополнительных гармоник, громоздкости и высокой цены. Хорошо подходят для промышленного оборудования без точной электроники. Справочно: старые советские стабилизаторы для телевизора конечно надежные, но маломощные и не годятся для стиральных машин, кондиционеров и дугой энергоемкой техники (их можно использовать на телевизоры, современные бытовые холодильники и т.п.- не забывайте смотреть на мощность подключаемого оборудования). 

7. Электромеханические (сервоприводные). Переключение осуществляется "бегунком" (токосъемником), который крутится на вторичной катушке с помощью электродвигателя. Принцип - аналогичный широко известному автолатеру. Из практики - несколько надежней релейных стабилизаторов (хотя по теории должно быть наоборот). Позволяет непрерывно и плавно регулировать выходное напряжение без искажения синусоидальной формы. Недостаток - наличие трущихся деталей и медленная реакция на изменение напряжения (до 1 секунды). Достоинства - плавная регулировка и относительно низкая стоимость. 

8. Cо ступенчатым регулированием - наиболее широкий класс устройств, обеспечивающих поддержание выходного напряжения с определенной точностью. Принцип стабилизации основан на автоматическом переключении обмоток трансформатора с помощью силовых ключей, а именно: реле, тиристор, симистор: 

· Стабилизаторы напряжения с релейным переключением. Из практики - это наименее долговечный (за счет применения самых дешевых реле) и самый дешевый тип стабилизатора. Для достижения наименьшего габарита количество реле обычно рассчитывается таким образом, чтобы точность стабилизации была в пределах 10В-20В (т.е. предельно возможные по нашим стандартам). Скорость переключения несколько выше, чем у электромеханических. Наименее удачный тип стабилизатора, который рекомендуем применять только в случаях, когда "все равно украдут так чтоб не жалко". Именно этот тип стабилизаторов массово попадает в ремонт и на свалки. 

· Электронные стабилизаторы переменного напряжения. Переключение осуществляется полупроводниками: тиристорами или симисторами. Достаточно спорный вопрос, что надежней и лучше: тиристор или симистор. Сильно много факторов (технология, производитель запчастей, качество сборки и т.п.) влияют на работу стабилизатора, помимо названых полупроводников. Не вдаваясь в теорию, можно сказать, что тиристорная схема, в отличие от симисторной, обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения, что, конечно же, лучше для потребителя. Электронные стабилизаторы имеют меньшие габариты и у них самая высокая скорость переключения - до 0,2сек. Стабилизаторы на полупроводниках (и китайского производства в том числе) стоят в 2-3 раза дороже своих релейных и электромеханических аналогов. Но и надежность в работе, и качество выходного напряжения на порядок выше. Так что в данном случае более высокая цена справедлива. 

9. Стабилизаторы инверторного типа или он-лайновые системы двойного преобразования. В этих приборах переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя. Затем постоянный ток снова преобразуется в переменный, как в бытовой электросети: т.е. 220В с частотой 50Гц. За счет такого двойного преобразования стабилизатор исправляет не только плохое напряжение, но и плохую синусоиду и частоту входного тока (чего не делают другие типы стабилизаторов). Фактически, иверторный стабилизатор выдает идеальные параметры исходящего напряжения при любом качестве тока в электросети. Рекомендуются для питания точных приборов: медицинское оборудование, звукозаписывающая аппаратура и т.п. Недостаток устройств - малые мощности (из украинского производства - максимум 2кВА, а китайские - до 10кВА) и относительно высокая стоимость: по сравнению с аналогичными по мощности стабилизаторами дороже в 2-3 раза. 

5. Основные характеристики стабилизаторов переменного напряжения

10. Мощность. Самый главный показатель стабилизатора и, к сожалению, наименее доступный в понимании для рядового потребителя. На сегодня большинство производителей (а зарубежные так все) указывают мощность стабилизатора в кВА (киловольт-ампер), а не в кВт (киловатт). Рядовой потребитель не знает разницы между этими двумя единицами измерения и часто кВА принимает за привычный кВт. Кстати, это касается не только стабилизаторов - практически на всем импортном оборудовании мощность указывается в кВА. Недобросовестный продавец может промолчать или, что еще хуже, не знать сам. А разница существенная. В теории, перевод кВА в кВт надо делать по формуле в зависимости от типа нагрузки. А для практики, Вам достаточно знать, что 1кВА - это примерно 0,7кВт. При таком расчете у Вас будет либо соответствие, либо небольшой запас по мощности. Второй момент: некоторые производители указывают номинальную мощность стабилизатора для напряжения в 220В, а не для всего диапазона входного напряжения (например: 160В-250В). Т.е., если у вас входное напряжение, предположим, стабильно 170В, то стабилизатор с номиналом в 2кВт будет реально давать на выходе только около 1,5кВт. См. таблицу ниже. 

	Напряжение в сети, В
	115
	130
	145
	160
	175
	190
	205
	220
	235
	250

	К
	1,92
	1,69
	1,52
	1,38
	1,26
	1,16
	1,07
	1,00
	1,07
	1,16

	К - поправочный коэффициент. Например, если Ваша совокупная нагрузка 5кВт, а входное напряжение 175В, то номинал стабилизатора должен быть не менее 6,3 кВт ( 5кВт х 1,26)
	


11. Третье. Украинские производители собирают стабилизаторы, как правило, с 2-3 кратным запасом на кратковременные нагрузки. У стабилизаторов же китайской сборки такого запаса нет. Вместе с тем, даже привычная нам лампа накала при запуске потребляет тока в 3 раз больше своего номинала. А двигатели (например, в стиральной машине мощность двигателя около 300Вт) при запуске потребляют 8-12 своих номиналов. Таким образом, если китайские и украинские стабилизаторы привести к одинаковой мощности, то разница в цене будет не такой существенной, как покажется на первый взгляд. Уважаемый читатель, возможно, уже начал путаться. Но, к сожалению, какого-то единого стандарта по указанию параметров стабилизатора пока нет. Так что хотите - разбирайтесь, не хотите - берите стабилизатор с большим запасом. 

12. Погрешность стабилизации. Означает - насколько выходное напряжение отличается от нормы в 220В. Максимально возможная погрешность по нашим стандартам не должна быть более 10%, т.е. напряжение на выходе может быть от 198В до 242В. Большинство стабилизаторов имеет погрешность в пределах 5-7%. Безусловно, чем меньше погрешность, тем лучше для бытовых приборов. Минимально возможная погрешность из известных нам стабилизаторов - это ±2В. 

13. Шаг переключения Практически не имеет значения для нормальной работы оборудования. Но важно знать, что при шаге переключения менее 2,5В (что эквивалентно 36 ступеням) человеческий глаз не видит колебаний сети, как пример: "моргание" лампочек накала. Если шаг будет больше, то к сожалению, броски напряжения у ламп накала Вы заметите. Для люминесцентного освещения вполне достаточно стабилизатора с 12 ступенями. 

14. Ступенчатая или плавная регулировки. Ступенчатая регулировка означает, что выходное напряжение изменяется "рывками". Так, если шаг стабилизации 10В - то это означает, что напряжение на выходе может резко меняться в размере до 10В. В случае плавной регулировки изменение напряжения на выходе происходит постепенно в течение какого-то времени: у сервоприводных - в течение 1секунды, а у тиристорных - в течение 0,02секунд. Безусловно, плавное изменение напряжения более приемлемо для бытовых приборов чем скачкообразное; 

15. Пределы стабилизации напряжения. Означает пределы входного напряжения, при которых стабилизатор выдаст необходимое напряжение. Верхний порог, при котором стабилизатор будет работать согласно паспортным данным, обычно устанавливают в пределах 245-270В. Нижний порог обычно находится на уровне 130-160В. Если напряжение в вашей сети меньше, чем нижний предел, то стабилизатор все равно будет работать, но выдавать напряжение будет ниже, чем записано в паспорте. Если входное напряжение выше предельного паспортного значения - стабилизатор должен отключится. Большинство украинских производителей под заказ изготовят для Вас стабилизатор с практически любыми параметрами: от нижнего напряжения в 90В до верхнего в 400В. 

16. Скорость сработки. Любому стабилизатору необходимо время для определения текущего напряжения, формирование команды на переключение и непосредственно на само переключение. Самый медленный тип стабилизатора - это электромеханический: скорость сработки до 1 секунды. Релейные чуть быстрее - обычно в пределах 0,5секунд. Самые быстрые - электронные - до 0,02сек. У стабилизаторов с инверторным преобразованием типа on-line вообще нет понятия скорость сработки - они выдают нормальное напряжение постоянно. Для любого бытового прибора скорость сработки стабилизатора даже до 1 секунды вполне безопасно. Но если Ваши сети настолько плохи, что стабилизатор осуществляет свыше 10 переключений в час, то желательно устанавливать стабилизаторы с плавной регулировкой: сервомеханические или тиристорные. 

17. Встроенная защита. Практически у всех стабилизаторов есть защита от перегрузки. Это обычные автоматические выключатели. Очевидно, что если автомат отключит питание при перегрузке, то включить питание можно будет только вручную. Кроме этого, производители могут устанавливать защиту на минимальное входное напряжение (обычно 110В) и на максимальное значение (обычно 270В). При указанных напряжениях стабилизатор будет автоматически выключаться, что обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок. Также полезна функция "by pass" - это когда при нормальном напряжении в сети ток идет напрямую, минуя стабилизатор. Тем самым продлевается срок службы стабилизатора и уменьшаются расходы на электроэнергию. В настоящее время большинство стабилизаторов имеют такую функцию. Для тиристорных/симисторных стабилизаторов наличие принудительного охлаждения силовых ключей обязательно, поскольку небольшие габариты электронных стабилизаторов не позволяют разместить там охлаждающий радиатор достаточных размеров. 

18. Температура эксплуатации Добиться возможности эксплуатации стабилизаторов при температурах ниже 0ºС совсем не дешево. Во-первых, вся комплектация: транзисторы, симисторы и т.п. электроника, - должна быть морозостойкой. Во-вторых, большие перепады температуры вызывают, как известно, конденсат. Поэтому все платы и контакты должны быть должным образом изолированы от попадания влаги, что также не дешево. Стандартно электронные компонетны работают при температурах до -15ºС, но, учитывая морозы наших широт, для возможности наружной эксплуатации всего изделия нужны более дорогие комплектующие. И хотя отечественные стабилизаторы вполне нормально работают при температурах до -10ºС -15ºС, большинство производителей на всякий случай указывают температуру эксплуатации своих изделия выше 0ºС. 

6. Некоторые часто встречаемые ошибки и заблуждения в отношении стабилизаторов.

19. Мигание лампочки, как эффект скачков напряжения, не будет виден только у инверторов двойного преобразования и у стабилизаторов с шагом переключения менее 2,5В. Но не надо расстраиваться, если таких скачков только несколько раз за день, то для бытовых приборов это безопасно. 

20. Помните, никакой стабилизатор не защитит от сверхтоков (несколько тысяч вольт), например: молниевые разряды. Для этой цели применяется система молниезащиты, которая на порядок дороже самого навороченного стабилизатора. 

21. Стабилизатор напряжения не вырабатывает ток. Казалось бы, данное утверждение вполне очевидно. Однако, нередки случаи, когда хозяин большого дома с таким же большим потреблением электроэнергии пытается решить проблему нехватки тока (о чем свидетельствует очень низкое напряжение) с помощью стабилизатора. И не понимает, почему стало еще хуже. Но если у Вас в колодце мало воды, то установка мощного насоса ничего не даст, более того - будет поступать не вода, а грязь с песком. 

7. Нужны ли три фазы в доме.

На сегодня каждый уважающий себя хозяин стремится завести в дом 3-фазный ток, справедливо полагая, что так лучше. Если речь идет о выборе лучшей по качеству фазе - то да. Однако благое дело до конца, как правило, не доводится. На практике все три фазы заводятся в дом (квартиру), где они в принципе не нужны. Трех фазные потребители крайне редко применяются в быту и для них целесообразно делать отдельную линию. Основная идея при подключении дома к трем фазам - это выбор лучшей фазы из трех имеющихся. Некоторые хозяева для этой цели приобретают пакетный переключатель, который позволяет вручную переключить на другую фазу - обычно при пропадании действующей. Наиболее продвинутые пользователи устанавливают оборудование автоматического выбора лучшей фазы. Импортные реле выбора фазы стоят от $150. Мы предлагаем более дешевые отечественые "реле выбора фазы ПЭФ-301", которые ничем не уступают зарубежным аналогам. 

В целом - в рамках одного жилого помещения площадью до 100кв.м и потребляемой мощностью до 20кВт - трехфазной разводки желательно избегать по следующим причинам: 

· во-первых, трехфазная разводка цепи предполагает равномерное распределение нагрузки по всем фазам. Поскольку подавляющая масса электрооборудования в быту - однофазная, то обеспечить равномерную нагрузку невозможно в принципе. Согласитесь, даже гениальный проектировщик не предугадает, в какую розетку Вы (или Ваши гости) завтра подключите фен, утюг или электрочайник. А каждый из названых приборов "кушает" до 2кВт. Результат - перекос фаз, плохая гармоника тока, а в итоге - преждевременный выход из строя дорогостоящего электрооборудования; 

· во-вторых, при прокладке электросетей в быту монтажники крайне редко применяют специальную маркировку, как это предусмотрено правилами и еще реже оставляют после себя схему электропроводки. Но если вдруг оставят, то хозяин все равно потеряет. В итоге, при необходимости реконструкции либо ремонта электросети, даже опытному электрику бывает весьма сложно разобраться или даже не возможно. И дешевле проложить все по новой; 

· в-третьих, техническая культура нашего населения предполагает самостоятельный ремонт всего: от унитаза до электросети. А рядовой гражданин не всегда знает, что при коротком замыкании двух фаз (межфазное) человека отбрасывает на несколько метров, а ожоги остаются навсегда и это еще при удачном стечении обстоятельств. Короткое замыкание в однофазных цепях не имеет такого разрушительного эффекта и это одна из причин, по которой трехфазный ток обычно не подается в бытовые сети. 

8. Трехфазный стабилизатор - это плохо.

[image: image2.jpg]


Если у Вас дома (в квартире) нет трехфазных двигателей, то трехфазный стабилизатор Вам и не нужен. Причин несколько: 

· трехфазный стабилизатор конструкционно состоит из трех однофазных стабилизаторов, собранных в одном корпусе и объединенных функционально. Предполагается, что трехфазный стабилизатор предназначен для обслуживания трехфазных потребителей, например: двигателей. Поэтому, в случае пропадания хотя бы одной фазы или перекоса фаз (т.е. причин, влекущих поломку двигателя) Ваш стабилизатор отключит все питание. Предположим, у Вас на одной фазе - 200В, а на другой фазе - 230В. В таком случае трехфазный стабилизатор отключит питание всего дома, поскольку для двигателя подобный перекос фаз - это гибель. Но ведь для 1-фазных потребителей и 200В и 230В - это вполне нормальное напряжение!!!; 

· при наличии трех фаз в доме (квартире) все фазы неизбежно нагружены не равномерно. Соответственно, однофазные стабилизаторы подбираются также разными по номиналу. Это позволяет существенно сэкономить по сравнению с трехфазным стабилизатором, номинал которого подбирается по максимальной мощности самой нагруженной фазы. Очевидно, что три стабилизатора мощностью, предположим, в 5кВт, 7кВт и 10кВт, обойдутся дешевле, чем трехфазный стабилизатор на 30кВт; 

· масса других неудобств 3-фазного стабилизатора по сравнению с тремя однофазными. Например: по причине габаритов не каждый 3-фазный стабилизатор поместиться в легковую машину и может быть перенесен одним человеком. А вот однофазный стабилизатор даже и на 20кВт вполне по силам любому более-менее здоровому мужчине и может поместиться в любое легковое авто. При необходимости ремонта вариант использования трех стабилизаторов также имеет заметное преимущество. Так, при поломке одной из трех катушек не придется тащить весь 3-х фазный стабилизатор, и две фазы останутся защищенными. 

Помните, трехфазный стабилизатор предназначен для трехфазных потребителей, а не для трехфазных сетей. 

9. Украинские производители стабилизаторов переменного напряжения.

На сегодня рынок Украины достаточно неплохо насыщен различными видами стабилизаторов. В основном на рынке присутствуют украинские производители и весьма много китайских: под украинскими, российскими и прибалтийскими торговыми марками. Нам, к сожалению, не известно о наличии на украинском рынке стабилизаторов производства какого-либо завода России или прибалтийского государства. Это все Китай на 100%. На данный факт косвенно указывают и практически одинаково "доступные" цены. Вот некоторые марки стабилизаторов сугубо китайской сборки: Щит, FORTE, Luxeon (FDR, LDS), Delixi (TND,SVC), Елім (СНАП, СНАШ), KEBO, SVEN, Ресанта. Чтобы точно убедится, достаточно обратить внимание на графу страна-производитель в сертификате. Стабилизаторы китайской сборки поставляются в подавляющем большинстве 2-х типов: электромеханические и релейные. 

Из действительно украинских сборщиков нам известны следующие:
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	ТД "РЭТА" - г.Донецк, техническое название НОНС и ННСТ, серии BREEZE, SHTEEL, CALMER
	"http://reta.com.ua"
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	ЧНПП "Электромир" - г.Донецк, торговая марка Volter, более известная по техническому названию устройства - СНПТО
	"http://www.stabilizator.com"
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	Компания "Укртехнология" - г.Донецк, техническое название НСН, серии STANDARD, STANDARD PRO, OPTIMUM+ и NORMA
	"http://www.ukrtech.dn.ua"
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	ПО Баланс - г. Донецк. Торговая марка - Balance 
	"http://www.balance.dn.ua/"
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	ФО-П Саламатин А.М. - г.Одесса, торговая марка Phantom
	"http://www.phantom-stab.com.ua"
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	Частное предприятие "Научно-производственная фирма "Элекс" - г.Одесса, торговая марка Герц
	"http://eleks.uaprom.net"
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	Частное предприятие "Леотон-Украина" - г. Киев, торговые марки Авалон, Леотон (из-за данной марки спорятся с ООО "Галс")
	"http://leoton.kiev.ua"
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	ООО "Галс-1", ЧП "Галс-С", Торговый Дом "ЛЕОТОН-Украина" (возможно, есть еще какие-то юридические образования одного производства) - г. Киев, торговые марки Форт, Бастион, Леотон (из-за марки Леотон спорятся с ЧП "Леотон-Украина")
	"http://www.leoton-nova.com.ua"; "http://www.leoton.ua"
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	ООО "Новатэк-Электро" - г. Одесса, торговая марка Legat
	"http://www.novatek-electro.com"
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<=""> 
	ФО-П Сухоруков И.В. - г. Харьков, торговая марка SinPro
	"http://www.sinpro.com.ua"


В принципе, любой грамотный инженер в состоянии собрать работающий стабилизатор. Вопрос комплектующих и цены. Конечно, привезти из Китая разобранный стабилизатор и скрутить его у нас, а затем продавать как украинский (под украинским же сертификатом), было бы весьма выгодно. Но, к счастью для отечественного потребителя, таких "производителей" у нас пока не замечено. 

Не откроем секрет, что без китайских комплектующих никто в настоящее время не обходится и украинские производители в том числе. Тем не менее, стабилизаторы, собранные на Украине, вызывают гораздо больше доверия и совершенно заслуженно. Конечно, у нашей фирмы сложились свои предпочтения, но об этом мы можем сказать только при очном общении. 

Неоценимую помощь в написании данной статьи оказал г-н Устяновский Олег Дмитриевич - ПО "Баланс"
